{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[8,0,8,4],[9,0,9,8],[11,0,11,15],[12,0,12,15],[13,0,13,15],[14,0,14,3],[14,9,14,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-125"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","招标量（台）","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,null,"单级双吸离心泵（高压）","（按生产厂家型号填写）"," 泵：Q=800m3/h， H=180m，η≥68%，n=1480r/min，NPSHr≤4.8m，叶轮材质：ZG230-450，轴承品牌：SKF，机封品牌：博格曼，壳体材质：铸钢，轴材质：40Cr；配YXKK高效电机：N=630KW U=10KV，防护等级：IP54，绝缘等级：F",3,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套高效电机3台，带地脚螺栓，带水泵进出口配对法兰及连接件；其中2台自电机方向看泵逆时针方向旋转，1台自电机方向看泵顺时针方向旋转。","炼铁厂"]
[2,null,"单级双吸离心泵（中压）","（按生产厂家型号填写）"," 泵：Q=4100m3/h， H=85m，η≥90.5%，n=990r/min，NPSHr≤7.3m，叶轮材质：ZG230-450，轴承品牌：SKF，机封品牌：博格曼，壳体材质：QT，轴材质：40Cr；配YXKK高效电机：N=1250KW U=10KV，防护等级：IP54，绝缘等级：F",3,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套高效电机3台，带地脚螺栓，带水泵进出口配对法兰及连接件；其中2台自电机方向看泵逆时针方向旋转，1台自电机方向看泵顺时针方向旋转。","炼铁厂"]
[3,null,"单级双吸离心泵（上塔）","（按生产厂家型号填写）"," 泵：Q=3700m3/h， H=25m，η≥90%，n=990r/min，NPSHr≤6.6m，叶轮材质：ZG230-450，轴承品牌：SKF，机封品牌：博格曼，壳体材质：HT，轴材质：40Cr；配YXKK高效电机：N=355KW U=10KV，防护等级：IP54，绝缘等级：F",4,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套高效电机4台，带地脚螺栓，带水泵进出口配对法兰及连接件；其中2台自电机方向看泵逆时针方向旋转，2台自电机方向看泵顺时针方向旋转。","炼铁厂"]
[4,null,"渣浆泵","（按生产厂家型号填写）","泵：Q=1208m3/h， H=51.2m，n=740r/min，叶轮材质：Cr26，轴承品牌：SKF，机械密封，壳体材质：HT200，轴材质：45#钢；配变频电机：N=315KW U=380V，n=740r/min，防护等级：IP54，绝缘等级：F",4,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套变频电机1台，带地脚螺栓，带水泵进出口配对法兰及连接件；","炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢"]