{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["圆盘给料机","气动双层卸灰阀","皮带秤","振动筛"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"圆盘给料机","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[6,0,6,4],[7,0,7,9],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,16],[12,0,12,16],[13,0,13,3],[13,9,13,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-137",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,null,"圆盘给料机","（按生产厂家型号填写）"," 圆盘直径：φ2800给料能力：0—80t/h  转速：0.5—5r/min  电机（变频）功率：18.5KW","台",4,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套驱动装置、油站、套筒及密封罩，电机为高效节能变频电机","炼铁厂"]
[2,null,"圆盘给料机","（按生产厂家型号填写）"," 圆盘直径：φ2800给料能力：0—150t/h  转速：0.5—5r/min  电机（变频）功率：18.5KW","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套驱动装置、油站、套筒及密封罩，电机为高效节能变频电机","炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"气动双层卸灰阀","index":1,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,9],[8,0,8,16],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,16],[12,0,12,3],[12,10,12,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-137",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,null,"气动双层卸灰阀","（按生产厂家型号填写）","DXH-400 H=1280       进出料口：300×300mm    高度：H=1280mm  工作温度：150—300℃  介质：烧结大烟道返料  漏风率：≤0.05%","台",27,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,null,"炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["3、标书中附设计方案、图纸等技术资料。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"皮带秤","index":2,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[4,12,6,12],[7,12,10,12],[11,0,11,4],[12,0,12,9],[14,0,14,16],[15,0,15,16],[16,0,16,16],[17,0,17,16],[18,0,18,3],[18,10,18,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-137",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,null,"皮带配料秤","（按生产厂家型号填写）","皮带宽度：1000mm  头尾轮中心距：3500mm 给料能力：8—80t/h  ","台",10,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"每台秤含配套称重传感器、二次仪表等，电机为节能电机。20台配料秤含2套校秤砝码。"]
[2,null,"皮带配料秤","（按生产厂家型号填写）","皮带宽度：1000mm  头尾轮中心距：3500mm 给料能力：15—150t/h  ","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[3,null,"皮带配料秤","（按生产厂家型号填写）","皮带宽度：1000mm  头尾轮中心距：3500mm 给料能力：12—120t/h  ","台",8,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[4,null,"皮带计量秤","（按生产厂家型号填写）","B=1200 计量范围：0—1200t/h  带速：1.6m/s  物料：铁矿粉","台",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"秤结构采用双托辊，每台秤含配套称重传感器、二次仪表等。4台计量秤含2套校秤砝码。"]
[5,null,"皮带计量秤","（按生产厂家型号填写）","B=650 计量范围：0—60t/h  带速：1.25m/s  物料：焦粉","台",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[6,null,"皮带计量秤","（按生产厂家型号填写）","B=1000 计量范围：0— 800t/h  带速：1.6m/s  物料：烧结矿","台",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[7,null,"皮带计量秤","（按生产厂家型号填写）","B=1000 计量范围：0—200t/h  带速：1.6m/s  物料：烧结矿","台",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"振动筛","index":3,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[7,0,7,4],[8,0,8,9],[10,0,10,16],[11,0,11,16],[12,0,12,16],[13,0,13,16],[14,0,14,3],[14,10,14,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-137",{"$nulls":11},"D标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,"0203020075","烧结矿振动筛","（按生产厂家型号填写）","处理物料：烧结矿，堆积密度：1.7～2.0t/m3设溜槽堵塞检测器；入料粒度：＜150mm，处理能力：350t/h；筛孔尺寸: 5mm，配带：720×720手动闸门 1套，ZG-125-150给料机1台，","台",4,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"节能环保型；现场核实安装尺寸"]
[2,"0203020076","焦炭振动筛","（按生产厂家型号填写）","处理物料：焦炭，堆积密度：0.5t/m3入料粒度：＜200mm，处理能力：150t/h；筛孔尺寸: 25mm，配带：720×720手动闸门 1套，ZG-125-150给料机1台；","台",4,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"节能环保型；现场核实安装尺寸"]
[3,"0203020077","球团振动筛","（按生产厂家型号填写）","处理物料：球团矿，堆积密度：2.0～2.2t/m3；入料粒度：＜150mm，处理能力：350t/h；筛孔尺寸: 5mm，配带：720×720手动闸门 1套，ZG-125-150给料机1台，","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"节能环保型；现场核实安装尺寸"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["3、标书中附设计方案、图纸等技术资料。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]