{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["B标（生产及供应商）","A标（生产单位）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B标（生产及供应商）","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,5,2,12],[8,0,8,2],[12,1,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-0",{"$nulls":4},"B标段（超声波流量计及无线路由设备设施）"]
["序号","货物名称","型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位"]
[1,"超声波流量计","型号：BLCS-L-W\n测量介质：水、软水、除盐水； \n管道材质：钢管、铸铁；\n管径：DN50及以上管径\n测量精度：1级；\n一次元件浸在水中；\n安装方式：外夹式；\n防护等级：IP68；\n电源：220VAC供电；\n配置RS232和RS485通讯接口；提供通讯技术协议；和数据采集路由器配套实现远距里计量数据上传、接收、显示；\n配套提供安装附件、及辅材；","套",23,{"$nulls":6},"附带：安装及调试等","公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[2,"超声波流量计","型号：BLCS-L-W\n测量介质：水、软水、除盐水； \n管道材质：钢管、铸铁；\n管径：DN50以下管径\n测量精度：1级；\n一次元件浸在水中；\n安装方式：外夹式；\n防护等级：IP68；\n电源：220VAC供电；\n配置RS232和RS486通讯接口；提供通讯技术协议；和数据采集路由器配套实现远距里计量数据上传、接收、显示；\n配套提供安装附件、及辅材；","套",5,{"$nulls":6},"附带：安装及调试等","公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[3,"数据采集路由器","工业级无线路由器\n型号：佰马BMR200","台",120,{"$nulls":6},"含天线、配套电源适配器、物联卡及一年运营费用","公司生产水计量数据采集及上传项目"]
["合计"]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":4},"¥          元"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"A标（生产单位）","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,5,2,12],[10,0,10,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-0",{"$nulls":4},"A标段（机房设备设施及系统软件）"]
["序号","货物名称","型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位"]
[1,"服务器","1.FusionServer Pro 2288H V52U机架式服务器；\n2.配置2颗Intel 至强银牌4214R系列处理器；\n3.配置4条32GB DDR4内存；\n4. 配置8个热插拔3.5寸硬盘槽位，配置6块1200GB ；配置独立磁盘阵列控制器，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache；\n5.配置8个千兆电口,2个万兆光口；\n6. 配置满配热插拔白金交流电源；\n8. 配置1Gb独立的远程管理控制端口；","台","2",{"$nulls":6},"附带：安装、调试等","公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[2,"服务器","1.FusionServer Pro 2288H V52U机架式服务器；\n2.配置2颗Intel 至强银牌4214R系列处理器；\n3.配置4条32GB DDR4内存；\n4. 配置8个热插拔3.5寸硬盘槽位，配置9块1200GB ；配置独立磁盘阵列控制器，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache；\n5.配置8个千兆电口,2个万兆光口；\n6. 配置满配热插拔白金交流电源；\n8. 配置2Gb独立的远程管理控制端口；","台","1",{"$nulls":6},"附带：安装、调试等","公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[3,"交换机","S5560-28S-SI","台","3",{"$nulls":7},"公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[4,"操作系统","windows server2019标准版5用户","套","2",{"$nulls":7},"公司生产水计量数据采集及上传项目"]
[5,"数据库系统","sqlserver2019标准版5用户","套","1",{"$nulls":7},"公司生产水计量数据采集及上传项目"]
["合计",{"$nulls":3},0]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":4},"¥          元"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]