{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["A标段 ","B标段  ","C标段 ","D标段 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[30,0,30,5],[31,0,31,6],[31,7,31,11],[31,12,31,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506053001325","热电阻","WZP-230","测量范围：0-100℃  分度号：Pt100 安装螺纹M27*2 保护管材质：不锈钢  保护管外径：φ16mm 插入长度：L*1=250*100mm；防爆EXDIIBT4","支",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[2,"0506053001326","热电阻","WZP-230","测量范围：0-200℃  分度号：Pt100 安装螺纹M27*2 保护管材质：不锈钢  保护管外径：φ16mm 插入长度：L*1=250*100mm；防爆EXDIIBT4","支",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[3,"0506029001428","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1H "," 测量范围：0-1.6MPa  过程接口：M20*1.5;电气接口：M20*1.5  输出信号：4-20mA 电源：24VDC；防爆EXDIIBT4","台",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[4,"0506029001429","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G ","测量范围：0-1.0MPa  过程接口：M20*1.5;电气接口：M20*1.5  输出信号：4-20mA 电源：24VDC；防爆EXDIIBT4","台",4,{"$nulls":5},"11.30"]
[5,"0506029001430","隔爆压力变送器","PMC133IZ-1B4F2511F14 ","测量范围：0-0.4MPa 过程接口：M20*1.5;电气接口：M20*1.5  输出信号：4-20mA 电源：24VDC；防爆EXDIIBT4","台",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[6,"0506030001222","差压变送器","PDM235-ZF4H2EB1A ","介质：高炉煤气  测量范围0-200KPa 电气接口：M20*1.5 带三阀组 过程接口：椭圆法兰内螺纹连接1/5-18NPT  输出信号：4-20mA 电源：24VDC；防爆EXDIIBT4","台",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[7,"0506027009008","管道式气体质量流量计","HQ981-100-11111111-800Nm3/h","工作压力：0.6MPa 介质：氮气 常温 介质密度：1.25 管径：φ114*7 使用地区大气压：686mmHg;刻度流量：800Nm3/h；最大流量：600Nm3/h；常用流量500Nm3/h；精度：0.5级；防护等级：IP65 输出：4-20mA；防爆EXDIIBT4","台",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[8,"0506027009009","管道式气体质量流量计","HQ981-100-11111111-1200Nm3/h","工作压力：0.6MPa 介质：氮气 常温 介质密度：1.25 管径：φ114*7 使用地区大气压：686mmHg;刻度流量：1200Nm3/h；最大流量：1050Nm3/h；常用流量1000Nm3/h；精度：0.5级；防护等级：IP65 输出：4-20mA；防爆EXDIIBT4","台",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[9,"0506027002085","电磁流量计","MFC5001811A005EH1301111","介质：水  管径：DN50；测量范围：0-20t/h 工作压力：1.6MPa；精度：0.5级；衬里材料：氯丁橡胶；电极材料：316不锈钢；管道材质：碳钢 带安装配对法兰；一体式电磁流转换器；电源：220V AC 50HZ；输出型式：4-20mA.DC;防爆EXDIIBT4","台",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[10,"0506027002086","电磁流量计","MFC1011811A005EH1301111","介质：水  管径：DN100；测量范围：0-50t/h 工作压力：1.6MPa；精度：0.5级；衬里材料：氯丁橡胶；电极材料：316不锈钢；管道材质：碳钢 带安装配对法兰；一体式电磁流转换器；电源：220V AC 50HZ；输出型式：4-20mA.DC;防爆EXDIIBT4","台",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[11,"0506053002155","双支铠装热电偶","WRGKK2-3A2-1J6200HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；固定装置材质：316L；插入长度：L*1=6200*6100mm；防爆EXDIIBT4","支",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[12,"0506053002156","多点铠装热电偶","WRKKS2-6-1J3500HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；L=3500mm 11=700mm  12=3400mm；防爆EXDIIBT4","支",3,{"$nulls":5},"11.30"]
[13,"0506053002157","多点铠装热电偶","WRKKS3-6-1J6200HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；L=6200mm 11=700mm  12=3400mm  13=6100；防爆EXDIIBT4","支",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[14,"0506053002158","多点铠装热电偶","WRKKS3-6-1J4000HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；L=4000mm 11=700mm  12=2200mm  13=3900；防爆EXDIIBT4","支",21,{"$nulls":5},"11.30"]
[15,"0506053002159","多点铠装热电偶","WRKKS4-6-1J6200HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；接线盒至少2个电气进线孔；L=6200mm 11=700mm  12=2200mm  13=3900 14=6100；防爆EXDIIBT4","支",3,{"$nulls":5},"11.30"]
[16,"0506053002160","多点铠装热电偶","WRKKS2-6-1J850HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；L=850mm 11=650mm  12=750mm  防爆EXDIIBT4","支",62,{"$nulls":5},"11.30"]
[17,"0506053002161","双支铠装热电偶","WRGKK2-3A2-1J800HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；固定装置材质：316L；插入长度：L*1=800*650mm；防爆EXDIIBT4","支",8,{"$nulls":5},"11.30"]
[18,"0506053002162","双支铠装热电偶","WRGKK2-3A2-1J650HL","分度号：K 可动卡套螺纹：M16*1.5 保护管外径：φ6mm；保护管材质：316L；固定装置材质：316L；插入长度：L*1=650*500mm；防爆EXDIIBT4","支",48,{"$nulls":5},"11.30"]
[19,"0506044007162","压力表","Y-100T   0-1.0MPa","带表弯旋塞和接头","个",3,{"$nulls":5},"11.30"]
[20,"0506044007161","压力表","Y-100T   0-2.5MPa","带表弯旋塞和接头","个",4,{"$nulls":5},"11.30"]
[21,"0506044007164","压力表","Y-100T   0-1.6MPa","带表弯旋塞和接头","个",4,{"$nulls":5},"11.30"]
[22,"0506044007163","压力表","Y-100T   0-1.0MPa","带表弯旋塞和接头","个",4,{"$nulls":5},"11.30"]
[23,"0506024001143","压式称重传感器","YT2004-10t","额定荷载：0-10t；精度等级：0.03%F*S  灵敏度：2.0mv/v;零点输出：±1% 过载能力：150% ；输入阻抗：780±30Ω；输出阻抗：700±3Ω 带安装附件","个",24,{"$nulls":5},"11.30"]
[24,"0506024001144","压式称重传感器","YT2004-15t","额定荷载：0-15t；精度等级：0.03%F*S  灵敏度：2.0mv/v;零点输出：±1% 过载能力：150% ；输入阻抗：780±30Ω；输出阻抗：700±3Ω 带安装附件","个",18,{"$nulls":5},"11.30"]
[25,"0506024001142","压式称重传感器","YT2004-3t","额定荷载：0-3t；精度等级：0.03%F*S  灵敏度：2.0mv/v;零点输出：±1% 过载能力：150% ；输入阻抗：780±30Ω；输出阻抗：700±3Ω 带安装附件","个",3,{"$nulls":5},"11.30"]
[26,"0506073001373","称重补偿接线盒","JX-4 可连接传感器数：4台",null,"个",15,{"$nulls":5},"11.30"]
["合计",{"$nulls":5},240]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年7月27日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段  ","index":1,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[8,0,8,5],[9,0,9,6],[9,7,9,11],[9,12,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201026034","PLC控制柜","仿GGD柜制作  800*600*2200mm（宽*深*高）","IP30 色标：RAL7035 柜内主要包括：详见：1、2PLCG1柜配置及布置图：SS2032-1-03K1-5；2、原理图：SS2032-1-03K1-6；3、端子接线图：SS2032-1-03K1-7","面",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[2,"0506001011012","接口模板","6ES7 153-4BA00-0XB0",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30"]
[3,"0505002010041","工业用屏蔽网线","超五类屏蔽网线",null,"米",100,{"$nulls":5},"11.30"]
[4,"0523004015013","水晶头","五类",null,"个",10,{"$nulls":5},"11.30"]
["合计",{"$nulls":5},113]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年7月27日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段 ","index":2,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[5,0,5,5],[6,0,6,6],[6,7,6,11],[6,12,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201017038","煤气在线分析系统","包括：分析机柜、分析仪、加热型取样；探头、反吹装置、备品备件","测量组分：CO/CO2/CH4/H2/O2；测量量程：CO:0～30%  CH4:0～5% CO2:0～30% H2:0～10% O2:0～25%；测量精度: CO/CO2/CH4:≤±1%FS H2/O2 :≤±2%FS；响应时间:≤15秒；供电电源:220VAC 50Hz；输出信号:标准RS-232/485；电流输出:DC 4～20mA","套",1,{"$nulls":5},"11.30"]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年7月27日于首钢长钢"]

{"sheet":"D标段 ","index":3,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[5,0,5,5],[6,0,6,6],[6,7,6,11],[6,12,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0203030012","高炉冷却水温差热负荷精准检测和智能预警系统","详见技术规格书YT2021006-S-K301",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30"]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年7月27日于首钢长钢"]