{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段","B标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["（8#高炉粗煤气、热风炉等系统大修用补偿器、稀土含油尼龙双直筋衬板等）项目投标数量及价目表"]
["招标编号：长招办2021-166    "]
["序号","物料编码","备件名称","规格/型号","单位","数量","投标单价（元）","投标总价（元）","使用单位","品牌","技术要求","备注"]
[1,"0203007040","万向铰波纹补偿器","2.5WJB300*4-J","台",2,null,null,"炼铁厂八高炉本体大修",null,"波纹管材质:双层825（1.2mm*2）\n波纹数:4波\n压力:0.25MPa,长度:800mm\n法兰(JB/T81-94 0.25MPa 系列2)连接,带配对法兰,连接件,密封垫\n"]
[2,"0203007038","单向铰波纹补偿器","2.5JB300*4-J","个",1,null,null,"炼铁厂八高炉本体大修",null,"波纹管材质: 双层825（1.2mm*2）\n波纹数:4波\n压力:0.25MPa, 长度:800mm\n法兰(JB/T81-94 0.25MPa 系列2)连接,带配对法兰,连接件,密封垫\n\n\n"]
[3,"0504001002023","补偿器","5TBHX2000-J L=1200mm","套",3,null,null,"炼铁厂八高炉热风炉系统配套大修（第一批）",null,"316L*3层 2波2组 导流筒内置，带加强环工艺"]
[4,"0504001002024","补偿器","5TBHX2000-J L=750mm","套",6,null,null,"炼铁厂八高炉热风炉系统配套大修（第一批）",null,"316L*3层 2波1组 管道内砌筑，导流筒内置，带加强环工艺"]
[5,"0504001002025","大拉杆","图号87-3125G17","套",1,null,null,"炼铁厂八高炉热风炉系统配套大修（第一批）",null,null,"见图附件7（87-3125G17）"]
[6,"0504001003011","横向大拉杆补偿器","6DHB1200*8-J-3000  PN=0.6MPa DN1200","台",1,null,null,"炼铁厂-经营生产管控中心",null,"材质：波纹管316L 双层，固熔处理 接管为Q235-B;导流筒为45MnB","介质：空气；设计温度：280℃；横向补偿量：△Y=197mm 拉杆长度~3500mm，现场确定尺寸后再生产"]
[7,"0518009002014","高温纤维织物补偿器","1024*3024 L=600","套",4,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修（第三批）",null,"导流筒16mm，厚度≥12mm，烟气温度200℃","含配套法兰及联接螺栓"]
[8,"0203026005","纤维织物补偿器","2100*2800 L=360","套",1,null,null,"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程",null,"带连接、密封件"]
[9,"0203026004","纤维织物补偿器","1948*3908 L=290","套",1,null,null,"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程",null,"带连接、密封件"]
[10,"0504001019006","直管压力平衡补偿器","PHZ1600-2.5-I-J","个",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"PN0.25MPa；DN1600；介质：高炉荒煤气；温度：≤250℃；轴向补偿量△x=159mm；轴向刚度Kx=1530N/mm；总长：L=2700mm；带耐磨导流筒，波纹管材质254SMo，三层结构"]
[11,"0504001019007","直管压力平衡补偿器","PHZ1600-2.5-I-J","个",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"PN0.25MPa；DN1600；介质：高炉净煤气；温度：≤250℃；轴向补偿量△x=159mm；轴向刚度Kx=1530N/mm；总长：L=2700mm；带耐磨导流筒，波纹管材质254SMo，三层结构"]
[12,"0504001002026","波纹管","0.25TN300*3F","个",4,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"长度：325mm；带配对法兰及连接件"]
[13,"0504001019005","直管压力平衡补偿器","PHZ2000-2.5-I-J","个",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"PN0.25MPa；DN2000；介质：高炉荒煤气；温度：≤250℃；轴向补偿量△x=173mm；轴向刚度Kx=1550N/mm；总长：L=2750mm；带耐磨导流筒，波纹管材质254SMo，三层结构"]
[14,"0504001003012","横向大拉杆补偿器","2.5DHB2000*8-J-3000","个",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"PN0.25MPa；DN2000；介质：高炉净煤气；温度：≤250℃；横向补偿量△y=147mm；横向刚度Ky=194N/mm；总长：L=3000mm；带耐磨导流筒，波纹管材质254SMo，三层结构"]
[15,"0504001003013","三向大拉杆补偿器","2.5XHB700*8-J-1000","个",2,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）",null,"PN0.25MPa；DN700；工作介质：高炉荒煤气；工作温度：≤250℃；横向补偿量△y=95mm；横向刚度Ky=96N/mm；轴向补偿量△x=146mm；轴向刚度Kx=145N/mm；总长：L=1000mm；带耐磨导流筒，波纹管材质254SMo，三层结构"]
[16,"0203007039","煤气导出管波纹补偿器","0.25WJH-1800-J-2000","个",4,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第三批）",null,"气体介质：粗煤气；材质316L，固溶处理；设计压力：0.25MPa；设计温度：300℃；轴向刚度：Kx=976N/mm；横向刚度：Kx=1439N/mm；轴向补偿：△x=35mm；横向补偿：△y=35mm；疲劳寿命：≥15330次","内层825+外层316L，总体结构2组3波，内置导流板材质16Mn，厚度≥8mm。"]
[17,"0203007044","大拉杆补偿器","DN2000（一）L=6750mm","台",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第三批）",null,"工作介质：高炉粗煤气；工作压力：0.25MPa；工作温度：100-300℃；波纹管材质254SMo，三层结构；接管尺寸：D2024×12；安装位置：水平；补偿量：轴向60mm，径向10mm；补偿器中间管段由拉杆承重","锚固件制作及锚固件布置见SS2032-06Q3-10；补偿器内有喷涂层（厂家不提供）喷涂料密度2100kg/m3，厚度50mm。（锚固件制作及锚固件布置见图附件7、SS2032-06Q3）"]
[18,"0203007045","大拉杆补偿器","DN2000（二）L=12350mm","台",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第三批）",null,"工作介质：高炉粗煤气；工作压力：0.25MPa；工作温度：100-300℃；波纹管材质254SMo，三层结构；接管尺寸：D2024×12；安装位置：水平；补偿量：轴向60mm，径向110mm；补偿器中间管段由拉杆承重","锚固件制作及锚固件布置见SS2032-06Q3-10；补偿器内有喷涂层（厂家不提供）喷涂料密度2100kg/m3，厚度50mm。（锚固件制作及锚固件布置见图附件7、SS2032-06Q3）"]
[19,"0203007046","大拉杆补偿器","DN2000（三）L=6960mm","台",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第三批）",null,"工作介质：高炉粗煤气；工作压力：0.25MPa；工作温度：100-300℃；波纹管材质254SMo，三层结构；接管尺寸：D2024×12；安装位置：垂直；补偿量：轴向50mm，径向30mm；补偿器中间管段由拉杆承重","锚固件制作及锚固件布置见SS2032-06Q3-10；补偿器内有喷涂层（厂家不提供）喷涂料密度2100kg/m3，厚度50mm。（锚固件制作及锚固件布置见图附件7、SS2032-06Q3）"]
[20,"0203007047","大拉杆补偿器","DN2000（四）L=4700mm","台",1,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第三批）",null,"工作介质：高炉粗煤气；工作压力：0.25MPa；工作温度：100-300℃；波纹管材质254SMo，三层结构；接管尺寸：D2024×12；安装位置：垂直；补偿量：轴向50mm，径向30mm；补偿器中间管段由拉杆承重","锚固件制作及锚固件布置见SS2032-06Q3-10；补偿器内有喷涂层（厂家不提供）喷涂料密度2100kg/m3，厚度50mm。（锚固件制作及锚固件布置见图附件7、SS2032-06Q3）"]
["合计"]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格，交货期；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
["投标人（章）："]
[]
[{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["（8#高炉粗煤气、热风炉等系统大修用补偿器、稀土含油尼龙双直筋衬板等）项目投标数量及价目表"]
["招标编号：长招办2021-  166  "]
["序号","物料编码","备件名称","规格/型号","单位","数量","投标单价（元）","投标总价（元）","使用单位","品牌","技术要求","备注"]
[1,"0517006004006","防静电地板（含支架）","600×600 支架高300mm","块 ",320,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
[2,"0517007002001","稀土含油尼龙双直筋衬板","990*970*30","块 ",500,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
[3,"0517007005002","三合一陶瓷耐磨衬板","450mm*450mm","块 ",200,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
[4,"0517010004005","高温氟美斯针刺毡滤袋","120*7200","条",1152,null,null,"炼铁厂8#高炉粗煤气系统大修工程设备（第五批）需求计划",null,"温度≤280℃，瞬时温度300℃，持续30分钟；含尘量过滤后≤5mg/m3；花格板孔径125mm（滤袋前后压差≤3KPa，具有透水性）","需提供样品"]
[5,"0518005001308","可曲挠橡胶接头","GJQ(X)-DF-Ⅱ PN1.0MPa DN150","件",3,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修",null,"带配对法兰及螺栓"]
[6,"0518005001309","可曲挠橡胶接头","GJQ(X)-DF-Ⅱ PN1.01MPa DN125","件",3,null,null,"炼铁厂4号烧结机系统大修",null,"带配对法兰及螺栓"]
["合计"]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格，交货期；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
["投标人（章）："]
[]
[{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]