{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["浊环水供水泵","浊环供水泵","提升泵","高效节能自控自吸泵","渣浆泵等","新增单级单吸悬臂式离心泵"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"浊环水供水泵","index":0,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[6,0,6,4],[7,0,7,9],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,16],[12,0,12,3],[12,10,12,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-177",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,"0201002099","连铸浊环供水泵","（按生产厂家型号填写）","Q=700m3/h  H=88m  N=1450r/min","台",3,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"（双吸泵）介质：连铸浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=250KW/380V，防护等级：IP54，绝缘等级: F级）三台，从电机端看泵的旋转方向为顺时针旋转，带公共底座及地脚螺栓、联轴器及防护罩，带进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[2,"0201002100","连铸浊环供水泵","（按生产厂家型号填写）","Q=700m3/h  H=88m  N=1450r/min","台",4,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"（双吸泵）介质：连铸浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=250KW/380V，防护等级：IP54，绝缘等级: F级）四台，从电机端看泵的旋转方向为逆时针旋转，带公共底座及地脚螺栓、联轴器及防护罩、进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[{"$nulls":6},7]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"浊环供水泵","index":1,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[6,0,6,4],[7,0,7,9],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,16],[12,0,12,3],[12,10,12,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-177",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,"0201002103","转炉浊环供水泵","（按生产厂家型号填写）","Q=648m3/h  H=94m  N=1450r/min","台",3,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"双吸泵，介质：转炉浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=220KW/380V（要求功率不可大于此数），防护等级：IP54，绝缘等级: F级）三台，从电机端看泵的旋转方向为逆时针旋转，带公共底座及地脚螺栓、带联轴器及防护罩、进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂炉后除尘提标改造"]
[2,"0201002102","转炉浊环供水泵","（按生产厂家型号填写）","Q=648m3/h  H=94m  N=1450r/min","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"双吸泵，介质：转炉浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=220KW/380V（要求功率不可大于此数），防护等级：IP54，绝缘等级: F级）两台，从电机端看泵的旋转方向为顺时针旋转，带公共底座及地脚螺栓、联轴器及防护罩、进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂炉后除尘提标改造"]
[{"$nulls":6},5]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"提升泵","index":2,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,9],[8,0,8,16],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,3],[11,10,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-177",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,"0201002098","提升泵","（按生产厂家型号填写）","Q=1100m3/h,H=30m，n=980r/min","台",6,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"与冲渣泵同型号（双吸自吸泵），介质：连铸浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=160KW/380V，防护等级：IP68，绝缘等级: F级）六台，从电机端看泵的旋转方向为顺时针旋转，带公共底座及地脚螺栓、联轴器及防护罩、抽真空装置及控制装置、进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[{"$nulls":6},6]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"高效节能自控自吸泵","index":3,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,9],[8,0,8,16],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,3],[11,10,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-177",{"$nulls":11},"D标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,"0201002096","高效节能自控自吸泵","（按生产厂家型号填写）","Q=2000m3/h  H=40m  转速：980r/min","台",4,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"水泵安装平台至池底高度：5.5m，介质：连铸浊环水  温度：≤50℃，泵体、泵盖材质：耐磨铸钢，叶轮材质：304不锈钢  轴材质：2Cr13，轴套材质：304不锈钢  ，配套高效节能高压电机（N=355kW(需厂家校核)  U=10kV，防护等级：IP54，绝缘等级: H级）四台；带透平机及控制装置、地脚螺栓、出口止回阀、配对法兰及连接件、集装式双端面机械密封，带水冷却。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[{"$nulls":6},4]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"渣浆泵等","index":4,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[9,0,9,4],[10,0,10,9],[12,0,12,16],[13,0,13,16],[14,0,14,16],[15,0,15,3],[15,10,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-1",{"$nulls":11},"E标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,"0201002104","渣浆泵","（按生产厂家型号填写）","Q=150m3/h H=20m n=980r/min","套",6,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"介质：转炉水处理污泥  温度：≤50℃，材质：叶轮：高铬合金   轴:45#钢，SKF轴承，副叶轮密封，壳体:HT200，配高效节能电机（N=22KW  U=380V，防护等级：IP54   绝缘等级：F）六台，带公共底座及地脚螺栓、水泵进出口配对法兰及连接件、联轴器及防护罩，传动方式：DCZ。","炼钢厂炉后除尘提标改造"]
[2,"0201002097","潜水渣浆泵","（按生产厂家型号填写）","Q=20m3/h    H=20m   n=1450r/min","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"移动式安装，泵体、叶轮、泵盖材质：耐磨铸钢，介质：污水   温度：≤50℃，带电机（N=3.0kW    U=380V，防护等级：IP68，绝缘等级: F级）两台，可根据液位自动启停，带液位控制及成套电控装置，每台泵带6m防水电缆。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[3,"0201002101","立式管道泵","（按生产厂家型号填写）","Q=420 m3/h, H=65m","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"二冷水加压供水泵，N=1480r/min      进出口管径：DN250  ，进口压力：0.7MPa  出口压力：1.35MPa，介质：连铸浊环水  温度：≤50℃，材质：叶轮、壳体:耐磨铸钢 ，密封形式：机械密封，配高效节能电机（N=110KW  U=380V，防护等级：IP54   绝缘等级：F）两台，带底座及地脚螺栓、水泵进出口配对法兰及连接件。","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善"]
[4,"0302003001054","热水泵","（按生产厂家型号填写）","IR80-50-250流量：50t/h  扬程：80m","台",3,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"含：操作控制箱、底座、地脚螺栓、电机（节能电机）、进出口配套法兰及联接螺栓。","炼铁厂4号烧结机系统大修"]
[5,"0301002124024","软水供水泵","SLS40-200(I)A","配套电机N=4KW/380V；Q=11.7m3/h H=44m n=2950r/min带进出口配对法兰及连接件","台",2,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,null,"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修"]
[{"$nulls":6},15]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"新增单级单吸悬臂式离心泵","index":5,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,14],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,9],[8,0,8,16],[9,0,9,16],[10,0,10,16],[11,0,11,3],[11,10,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-177",{"$nulls":11},"F标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/型号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","项目"]
[1,null,"单级单吸悬臂式离心泵","（按生产厂家型号填写）","Q=400m3/h   H=60m  n=1450r/min；","台",5,{"$nulls":3},"合同签订后60天",null,"耐压：1.6MPa   工作温度：≤200℃；介质：一级除盐水；泵体、泵盖材质：ZG230-450；叶轮、轴材质：2Cr13；轴套材质：304不锈钢  轴承：SKF，密封形式：机械密封，带进出口配对法兰及连接件，带公共底座及地脚螺栓，；配高效节能电机：N=110KW/380V，防护等级：IP55   绝缘等级: F级；进口配立式直通除污器，筒体：DN600  进出口：DN250，工作压力：1.0MPa ，带进出口配对法兰及连接件，带排气阀、排污阀；带联轴器及防护罩","炼钢厂转炉汽化冷却系统改造工程"]
[{"$nulls":6},5]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢"]