{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["A标段 ","B标段  ","C标段 ","D标段 ","E标段  ","F标段 ","G标段","H标段 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":17},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":45,"n_cols":14,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[20,0,20,4],[20,7,20,11],[21,12,21,13],[28,2,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0224020","PLC控制柜","1200x350x2000(宽x深x高)","仿XL-21柜制作对开门","台",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[2,"0224021","在线式不间断电源UPS",null,"220VAC/220VAC 3KVA 含满载30分钟电池","台",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[3,"0224022","直流调速装置","6RA8018-6FV62-0AA0-ZG00+G20+S01",null,"套",3,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[4,"0224023","变频器功率单元","6SL3210-1PE24-5UL0",null,"套",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[5,"0224024","变频器控制单元","6SL3040-1LA01-0AA0",null,"套",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[6,"0224025","基本操作面板","6SL3055-0AA00-4BA0",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[7,"0224026","检修电源箱","SS2032-1-02D1","防爆等级不低于ExdII BT4","个",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[8,"0224027","行车电源箱","SS2032-1-02D1","防爆等级不低于ExdII BT4","个",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[9,"0224028","应急照明配电箱","SS2032-1-12D1","AC220V/DC36V,0.25kVA,4路6A，90min","个",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[10,"0505002016040","RS485电缆","6RY1807-0AP00",null,"根",3,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[11,"0506001002021","存储卡","6SL3054-0FB00-1BAO",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[12,"0506009011029","操作面板 AOP30","6SL3055-0AA00-4CA5",null,"台",3,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[13,"0506061002026","制动电阻","JJY: 023422620001",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[14,"0224044","PLCG2控制柜","仿 GGD柜制作\n800×600×2200(宽×深×高)\n","IP30  色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04K2\n","面",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[15,"0224045","端子接线箱","JX1001（改） \n210×310×120mm(高×宽×深)\n\n","色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04K2  防护等级：IP55  \n下进线  下出线  左出线  右出线。电缆进线口1个：∅32mm\n电缆出线口12个：∅15mm","台",7,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
["合计",{"$nulls":5},33]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、本标段要求整体中标，报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"包括："]
[{"$nulls":3},"包括：1) 输入输出电压等级：10kV  输出轴功率：≥1000kW，包含变压器柜、功率柜、控制柜 2）配套变频器操作后台计算机1套及变频器监控、操作软、硬件控制设备1套、配套计算机后台与变频器通讯电缆  3）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035  4）电缆下进下出"]
[]
[{"$nulls":3},"3）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035"]
[{"$nulls":3},"4）电缆下进下出"]

{"sheet":"B标段  ","index":1,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[6,0,6,5],[7,0,7,6],[7,7,7,11],[7,12,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201017038","煤气在线分析系统","包括：分析机柜、分析仪、加热型取样；探头、反吹装置、备品备件","测量组分：CO/CO2/CH4/H2/O2；测量量程：CO:0～30%  CH4:0～5% CO2:0～30% H2:0～10% O2:0～25%；测量精度: CO/CO2/CH4:≤±1%FS H2/O2 :≤±2%FS；响应时间:≤15秒；供电电源:220VAC 50Hz；输出信号:标准RS-232/485；电流输出:DC 4～20mA","套",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段 ","index":2,"n_rows":42,"n_cols":14,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[33,0,33,5],[34,0,34,6],[34,7,34,11],[34,12,34,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0224016","机旁操作箱","SS2032-1-04D1","防爆等级不低于Exde II BT4","个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[2,"0224017","检修电源箱","SS2032-1-04D1","防爆等级不低于Exde II BT4","个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[3,"0224018","行车电源箱","SS2032-1-04D1","防爆等级不低于Exde II BT4","个",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[4,"0224010","操作台","宽2.1m，深1.0m，高0.7m","不锈钢台面 根据现场实际定制 配套电脑椅12把","台",5,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[5,"0224011","动力配电箱","JXF3003a 500*600*300mm（宽*高*深）","IP54 色标：RAL7035 图号：SS2032-6-D1","台",1,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[6,"0224012","动力配电箱","JXF3002  400*500*200mm（宽*高*深）","IP54 色标：RAL7035 图号：SS2032-6-D1","台",2,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[7,"0224013","动力配电箱","JXF3001  300*400*200mm（宽*高*深）","IP54 色标：RAL7035 图号：SS2032-6-D1","台",1,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[8,"0224014","机旁控制箱","JXF3001  300*400*200mm（宽*高*深）","IP54 色标：RAL7035 图号：SS2032-6-D1","台",24,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[9,"0506049002020","声光报警器","TGSG-07","220V","个",6,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[10,"0508004001112","机旁操作箱","JXF3001  300*400*200（宽*高*深）",null,"台",2,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[11,"05080060021036","低压断路器","GSM3-125L/3320  125A","图号：SS2032-6-D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[12,"0508007001368","热继电器","JRS4-140365d",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","矿槽4"]
[13,"0224046","高压配电柜","KYN28C-12-II 800x 1500 x 2200m（WxDxH） "," SS2032-7-13D1制造厂家现场实测现有高压柜母排出\n线位置并带连接段母排","台",4,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[14,"0224047","机旁操作箱","JXF3001 300x400x 200mm（WxHxD）","SS2032-7-13D1","个",4,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[15,"0224048","高压固态软启动装置",null,"适配电机功率1400kW， 宽度不大于1000mm，额定电压10KV SS2032-7-13D1","套",3,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[16,"0508009001118","电流互感器","LZZBJ9-12  "," 150/5A 0.5/5P10 30/20VA用于柜内互感器更换；外形尺寸与柜内现有互感器保持一致 SS2032-7-13D1","个",9,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[17,"0224049","直流屏",null,"65Ah 220VDC 与现有直流屏出线回路保持一致SS2032-7-13D1","套",1,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[18,"0224050","接地刀","JN15-12/31.5","用于已损坏接地刀的更换，厂家实测  SS2032-7-13D1","套",16,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[19,"0224051","风机电源箱","JXF3002 (改)  500x 400x 200mm (WxHxD)","SS2032-7-13D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[20,"0224052","空调配电箱","PZ30-8(明装) 205 x 200 x 90mm (WxHxD )","SS2032-7-13D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","泵4"]
[21,"0508009001117","电流互感器","LZZDJ18-10150/5A","高压柜2N25改造用\n图号：SS2032-4-04D1\n","个",3,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[22,"0506025003060","三相电流表","PA194I-9X4  ","高压柜2N25改造用\n图号：SS2032-4-04D1   =220V  150/5A\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[23,"0506025001134","电流表","6L2-A   ","现有机旁箱11KX改造用\n图号：SS2032-4-04D1  150/5A\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[24,"0224039","低压配电柜","GGD21000×600×2200mm（宽×深×高）\n\n","色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04D1  面对低压柜，低压柜ACC0柜内母排向左伸出600mm与邻柜并柜搭接，母排出线位置需厂家现场实测\n","面",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[25,"0224040","机旁操作箱","JXF3001\n300×400×200mm（宽×高×深） \n","IP55  色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04D1   带雨帽\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[26,"0224041","机旁操作箱","JXF3002  \n400×500×200mm（宽×高×深） \n","IP55  色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04D1  带雨帽\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[27,"0224042","机旁操作箱","JXF3001\n300×400×200mm（宽×高×深）  \n","IP55  色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04D1  带雨帽\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[28,"0224043","照明配电箱","PXTR-4-3×10/1CM\n530×955×96（宽×高×深）\n","色标：RAL7035\n图号：SS2032-4-04D1\n","个",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[29,"0201031056","直流屏","GZD(W)-100/220/220 800(宽)*600（深）*2300（高）mm","2面/套 充电模块选用艾默生模块","套",1,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
["合计",{"$nulls":5},98]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"D标段 ","index":3,"n_rows":58,"n_cols":14,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[49,0,49,5],[50,0,50,6],[50,7,50,11],[50,12,50,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"D标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[2,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[3,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",12,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[4,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[5,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[6,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[7,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[8,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[9,"0506044007154","压力表","Y-100T型 2.5MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[10,"0506044007154","压力表","Y-100T型 2.5MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[11,"0506044007154","压力表","Y-100T型 2.5MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[12,"0506046001026","工控机","1个PCI，1个HDMI或DP,16G内存,I5以上, 500G硬盘 ","配显示器C32G55TQWC","台",20,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[13,"0506054001042","UPS电源",null,"15KVA  输入380VAC  输出220VAC延时30min  配套电池柜 ","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[14,"0523004003091","网络交换机",null,"16口 千兆  机架式","台",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[15,"0523004016232","网络机柜","宽x深x高： 600mmx600mmx2000mm",null,"面",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[16,"0506044007154","压力表","Y-100T型 2.5MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[17,"0506044007153","压力表","Y-100T型 1.6MPa 带表弯旋塞接头",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本8"]
[18,"0506053002164","热电偶","WRN-240","防爆等级：EXdIICT6 分度号：K 固定螺纹：M24*2 保护管外径：φ16mm 保护管材质：316L L=900mm  11=750mm","支",3,{"$nulls":5},"11.30","粗3"]
[19,"0506027002087","管道式电磁流量计","HQ971-D50*3.5-21113212-16m3/h","工作压力：1.6MPa 管径：D50*3.5 防护等级：IP65 介质：软水；管道材质：碳钢；衬里材料：氯丁橡胶；电极材料：316不锈钢；测量范围：0-16m3/h  输出信号：4-20mA.DC 电源：220VAC 带配对法兰及安装附件,防爆型","台",1,{"$nulls":5},"11.30","粗3"]
[20,"0506042002028","侧装式磁翻板远传液位计","UHY-CY","侧部安装 防爆型 上下接口法兰间距：1.5m  法兰尺寸：DN20   PN1.6MPa  带配对法兰及安装附件电源：24VCD  输出信号：4~20mA  DC  二线制","台",1,{"$nulls":5},"11.30","粗3"]
[21,"0506053002167","热电偶","WRST-335","测量范围：0～1500℃；分度号:S插入长度:Lxl=1150x1000mm；保护管材质:sic管 保护管外径:？35mm；防爆接线盒","支",3,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[22,"0506053002166","热电偶","WRN-230","测量范围：0～800℃；分度号:K 插入长度:Lxl=900x750mm；保护管材质:不锈钢 保护管外径:？16mm；固定螺纹：M27x2  防爆接线盒","支",1,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[23,"0506053002165","热电偶","WRST-234","测量范围：0～1400；分度号:S插入长度:Lxl=1150x1000mm；分度号:S插入长度:Lxl=1150x1000mm；保护管材质:GH3039 保护管外径:？25mm；固定螺纹：M33x2  防爆接线盒","支",2,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[24,"0506053001328","隔爆热电阻","WZP-240","分度号：Pt100；插入长度：Lxl=700x550mm；保护管材质:不锈钢  保护管外径:？16mm；固定螺纹：M27x2  防爆接线盒","支",1,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[25,"0506029001435","防爆压力变送器","EJA430A-EAS4A-99DA","测量范围：0～0.4MPa；过程接口:M20x1.5  电气接口:M20x1.5；输出信号：4～20mA 电源：24VDC；防爆型","台",2,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[26,"0506029001429","防爆压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G","测量范围：0-1.0MPa  过程接口：M20*1.5;电气接口：M20*1.5  输出信号：4-20mA 电源：24VDC；防爆型","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[27,"0506029001437","差压变送器","JXBC-2600MF22k","介质：烟气  测量范围：0～0.4MPa；带三阀组平托架 过程接口：NPT1/2\"；输出信号：4～20mA 电源：24VDC；电气接口：M20x1.5；防爆型","台",6,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[28,"0506027002088","电磁流量计","MFC-301181","介质：水  ；管径：DN300  PN1.0MPa；测量范围：0~600t/h；电极材料:316不锈钢衬里材料:氯丁橡胶；配套电磁流量转换器 信号输出：4~20mA；电源：220VAC 配安装法兰及安装附件；防护等级：IP68；防爆型","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[29,"0506027021023","内藏式双文丘里流量计","BYW-F","防爆型；介质：空气  管径：DN1200；平均操作压力：294kPa 平均操作温度：150；相对湿度：77.2% 平均大气压力：91.08；管道内径：1200mm 管道材质：碳钢；最大流量：2765Nm3/min；常用流量：2435Nm3/min；最小流量：1770Nm3/min；刻度流量：3000Nm3/min；允许压力损失：1kPa 水平安装 带法兰及安装附件配套差压变送器三阀组","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[30,"0506027021024","内藏式双文丘里流量计","BYW-F","防爆型；介质：煤气  管径：DN1200；平均操作压力：8kPa 平均操作温度：140 ；相对湿度：77.2% 平均大气压力：91.08；管道内径：1200mm 管道材质：碳钢；最大流量：50400Nm3/h；常用流量：42000Nm3/h；最小流量：14000Nm3/h；刻度流量：60000Nm3/h；允许压力损失：50.kPa 水平安装 带法兰及安装附件   配套差压变送器三阀组","台",3,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[31,"0506027021025","内藏式双文丘里流量计","BYW-F","防爆型；介质：煤气  管径：DN1100；平均操作压力：8kPa 平均操作温度：135 ；相对湿度：77.2% 平均大气压力：91.08；管道内径：1100mm 管道材质：碳钢；最大流量：38000Nm3/h；常用流量：27000Nm3/h；最小流量：10000Nm3/h；刻度流量：40000Nm3/h；允许压力损失：50.kPa 水平安装 带法兰及安装附件   配套差压变送器三阀组","台",3,{"$nulls":5},"11.30","热4"]
[32,"0506027021026","一体化节流式流量计","YJLBI-P112011211B","正常流量: 2200Nm3/h 最大流量: 8500Nm3/h  管径: D219x6 压力等级: 1. 6MPa介质:氮气 输出信号: 4 ~ 20mA. DC  带温压补偿 带安装附件","台",1,{"$nulls":5},"11.30","粗7"]
[33,"0506027013004","流量计算机"," FC2000-IAD/ZTY/C2/FA/HART",null,"台",1,{"$nulls":5},"11.30","粗7"]
[34,"0506027002089","电磁流量计"," MFC-451181 ","介质:水；管径: DN450 PN1.0MPa  测量范围: 0~ 1000m3/h 电极材料: 316不锈钢衬里；材料:氯丁橡胶  配套电磁流量转换器；信号输出: 4~ 20mA  电源: 220VAC ；配安装法兰及安装附件  防护等级: IP68","台",4,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[35,"0506027002090","插入式电磁流量计","HQ973-DN1100-1111221-1 6000m3/h","压力等级: 1.0MPa 管径: DN1100  防护等级: IP65；测量范围:0~ 16000 m3/h；电极材料: 316不锈钢；输出信号: 4~ 20mA.DC 电源: 220VAC；带安装球阀及安装附件  介质温度:45℃  带现场显示","个",4,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[36,"0506027002091","电磁流量计"," MFC-401181 ","介质:水；管径: DN450 PN2. 5MPa  测量范围: 0~ 2000m3/h  电极材料: 316不锈钢衬里；材料:氯丁橡胶  配套电磁流量转换器；信号输出: 4~ 20mA  电源: 220VAC 配安装法兰及安装附件  防护等级: IP68","套",3,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[37,"0506027003035","超声波流量计","TDS-100FI","介质:水；管径: DN1000 ；工作压力: 0.84MPa 测量范围: 0-10000m3/h  电源: 220VAC  信号输出: 4~ 20mA  配安装附件 防护等级: IP68","个",9,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[38,"0506029001439","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1H","测量范围: 0- 1.6MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","套",1,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[39,"0506029001440","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G","测量范围: 0- 1.0MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","套",16,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[40,"0506029001441","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1N","测量范围: 0-2. 5MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","套",1,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[41,"0506031001033","导压式液位变送器","DYYB-F","介质:水；测量范围: 0~ 5m；防护等级: IP67；插入深度:5.2m；电气接口: G1/2\"内螺纹；输出信号: 4~ 20mA电源: 24VDC","个",1,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[42,"0506053001330","热电阻","WZP-240 分度号: Pt100","插入长度: LxI=650x500mm  保护管材质:不锈钢保护管外径:φ16mm；固定螺纹: M27x2 防水接线盒","个",1,{"$nulls":5},"11.30","泵3"]
[43,"0506053001331","热电阻","WZP-230  \n","SS2032-4-04K1  分度号:Pt100   \n安装螺纹:M27x2插入长度:300\n保护管材质直径:不锈钢∅16  ","支",2,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[44,"0506029002024","智能压力变送器","PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84\n\n","  量程:-10KPa～+10KPa \n过程连接:M20x1.5电气接口:M20x1.5\n输出:4～20mA 二线制  ","台",2,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
[45,"0506029002019","智能压力变送器","PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84\n\n"," 量程:0～10KPa 过程连接:M20x1.5\n电气接口:M20x1.5 \n输出:4～20mA 二线制  ","台",1,{"$nulls":5},"11.30","出铁3"]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"E标段  ","index":4,"n_rows":49,"n_cols":14,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[40,0,40,5],[41,0,41,6],[41,7,41,11],[41,12,41,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"E标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506001001050","CPU模块","CPU416-3 PN/DP 6es7416-3ER05-0AB0 V5.3",null,"块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[2,"0506001003003","电源模块","6ES7 307-1EA80-OAAO/6ES7307-1EA80-OAAO","/西门子","块",4,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[3,"0506001003005","电源模块","6ES7 407-0KA00-0AA0、407-0KA01-0AA0、407-0KA02-0AA0/6ES7407-0KA02-0AA0","10A/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[4,"0506001004002","DP接头","6ES7 972-0BA42-0XA0、972-0BA41-0XA0/6ES7972-0BA42-0XA0","35 度出线, 无编程口/西门子","块",10,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[5,"0506001006004","数字量输入模块","6ES7321-1BL00-0AA0/6ES7321-1BL00-4AA1","32点输入，24VDC/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[6,"0506001006005","数字量输入模块","6ES7 321-1FH00-0AA0/6ES7321-1FH00-0AA0","16点输入，120/230VAC/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[7,"0506001006007","数字量输入模块光隔离","6ES7 421-1BL00-0AA0、421-1BL01-0AA0/6ES7421-1BL01-0AA0","32DI.24VDC/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[8,"0506001006007","数字量输入模块光隔离","6ES7 421-1BL00-0AA0、421-1BL01-0AA0/6ES7421-1BL01-0AA0","32DI.24VDC/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[9,"0506001006009","数字量输入/输出模块","6AG1323-1BH01-2AA0/6AG1323-1BH01-2AA0","/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[10,"0506001006015","数字量输入/输出模块","6ES7 323-1BL00-0AA0/6ES7323-1BL00-0AA0","16输入，16输出/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[11,"0506001007003","数字量输出模光隔离","6ES7 422-1FH00-0AA0/6ES7422-1FH00-0AA0","16DO 120/230VAC,2A/西门子","块",3,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[12,"0506001007005","数字量输出模块","6AG1322-1BH01-2AA0/6AG1322-1BH01-2AA0","/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[13,"0506001007011","数字量输出模块","6ES7322-1BL00-0AA0/6ES7322-1BL00-4AA1","32点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[14,"0506001007012","数字量输出模块","6ES7 322-1FH00-0AA0、322-1FH01-0AA0/6ES7322-1FH00-0AA0","光隔离16数字量输出, 120/230V AC, 1 A,20 针1/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[15,"0506001007013","数字量输出模块","6ES7322-1HH00-0AA0 / 6ES7322-1HH01-0AA0","16点输出，继电器,8A/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[16,"0506001008008","模拟量输入模块","6ES7 331-7KB02-2AB0/6ES7331-7KB02-0AB0","2点输入/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[17,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[18,"0506001008010","模拟量输入模块","6ES7331-7PF01-0AB0 /6ES7331-7PF00-0AB0/6ES7331-7PF01-4AB1","8点输入，用于热电阻/西门子","块",3,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[19,"0506001008011","模拟量输入模块","6ES7331-7PF11-0AB0/6ES7 331-7PF10-0AB0/6ES7331-7PF11-4AB1","8点输入，用于热电偶/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[20,"0506001008012","模拟量输入模块","6ES7 431-0HH00-0AB0/6ES7431-0HH00-0AB0","非隔离16AI/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[21,"0506001008016","模拟量输入模块","6ES7 431-7KF10-0AB0/6ES7431-7KF10-0AB0","8AI/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[22,"0506001008017","模拟量输入模块","6ES7 431-7QH00-0AB0/6ES7431-7QH00-0AB0","光隔离16AI/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[23,"0506001009005","模拟量输出模块","6ES7332-5HD01-0AB0/6ES7332-5HD01-4AB1","4路输出/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[24,"0506001009007","模拟量输出模块","6ES7 432-1HF00-0AB0/6ES7432-1HF00-0AB0","8AO,光隔离/西门子","块",3,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[25,"0506001010004","通讯处理器","6GK7443-1EX01-0XE0、6GK7443-1EX10-0XE0、6GK7443-1EX11-0XE0、6GK7 443-1EX20-OXEO /6GK7443-1EX30-0XE0","/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[26,"0506001010006","通讯处理器","6GK7443-5DX04-0XE0 、6GK7443-5DX03-0XE0、6GK7443-5DX05-0XE0/6GK7443-5DX05-0XE1","V6.4","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[27,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0","/西门子","块",1,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[28,"0506001012001","前连接器","6ES7 392-1AJ00-0AA0/6ES7392-1AJ00-0AA0","/西门子","块",20,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[29,"0506001012002","前连接器","6ES7 392-1AM00-0AA0/6ES7392-1AM00-0AA0","/西门子","块",10,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[30,"0506001015005","交换机","6GK5212-2BB00-2AA3/6GK5212-2BB00-2AA3","网管型 /西门子","块",3,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[31,"0506001015012","交换机X206-1","6GK52061BB102AA3",null,"个",3,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[32,"0506001016003","计数器模块","6ES7 338-4BC01-0AB0/6ES7338-4BC01-0AB0","/西门子","块",5,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[33,"0506001017001","后备电池","6ES7971-0BA00","3.6V/2.3AH","块",4,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[34,"0506001019002","PM-E电源模块","6ES7 138-4CA01-0AA0/6ES7138-4CA01-0AA0","DC24V/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[35,"0506001019005","功能模块","6ES7 138-4DCOO-OABO/6ES7138-4DC01-0AB0","发脉冲 功能模块/西门子","块",2,{"$nulls":5},"11.30","本6"]
[]
["合计",{"$nulls":5},2]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"F标段 ","index":5,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[14,0,14,5],[15,0,15,6],[15,7,15,11],[15,12,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"F标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201035070","55”液晶拼接单元","1920x1080","采用LG显示单元拼缝：1.8mm亮度：700cd/m2，支持CBVS,VGA,HDMI，YPBRP, DVI，S-VIDEO，信号输入VGAx1，VDIx1，BNCx1RS232x2","块",21,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[2,"0201035079","电缆、接头","液晶屏拼接显示系统设备成套供货，配套用",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[3,"0224001","HDMI分配器","1进2出",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[4,"0224002","LED字幕屏控制软件",null,"LED字幕屏使用，与LED字幕配套","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[5,"0224003","大屏幕系统电源集配器",null,"110～260V电压输入，16组220V航空电源输出，3组220V常规电源输出，供≤16个拼接单元使用，内置横流稳压设置，可控开/关电源时每个显示单元每隔1~2秒钟点亮或者关闭，有防雷功能，有CCC认证。 ","个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[6,"0224004","电视墙机架及装饰板",null,"机柜式配套拼接屏安装调试需求","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[7,"0224005","控制计算机",null,"工业级","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[8,"0224007","拼接屏处理器（嵌入式）",null,"输入： HDMIx4  RJ45;输出：HDMI*21；可支持开窗，漫游，分割等视频功能，单块屏最大可支持16画面分割，可支持4/8/16/32画面叠加，单画面可最大支持32层画面叠加，任意一路图像可在所有显示单元漫游","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[9,"0224008","拼接屏控制器（与大屏配套）",null,"纯硬件单屏拼接驱动盒，1路视频、1路VGA、1路DVI、1路S-V、1路HDMI，1路VGA输出，多级并联可控制255单元；单屏/满屏/组合/单屏叠加显示","个",21,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[10,"0224009","双基色室内Φ3.0LED字幕屏","整体长8.4米，宽0.5米","，横条形，配套电源，控制卡，跳线，网线，控制卡需支持网口,U口视频控制传输","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
["合计",{"$nulls":5},51]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"G标段","index":6,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[15,0,15,5],[16,0,16,6],[16,7,16,11],[16,12,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"G标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506058001008","火灾报警控制器","JB-QB-GST200(联动型 64点) 壁挂式",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[2,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3",null,"个",10,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[3,"0506058002023","线型差定温火灾探测器","JTW-LCD-GST85B",null,"米",120,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[4,"0506058003006","手动报警按钮","J-SAM-GST9121",null,"个",4,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[5,"0506058004007","火灾声光报警器","HX-100B",null,"个",4,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[6,"0506058007078","模块箱","GST-JX302 (400x600x200)",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[7,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[8,"0506058007091","接线端子箱","GST-JX100",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[9,"0506058007093","火灾探测器微机调制器",null,"与线型差定温火灾探测器配套","只",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[10,"0506058007094","火灾探测器终端处理器",null,"与线型差定温火灾探测器配套","只",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[11,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"H标段 ","index":7,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[10,0,10,5],[11,0,11,6],[11,7,11,11],[11,12,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-199",{"$nulls":11},"H标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201029071","高压配电柜","KYN28C-12-Ⅱ-006 1250A/31.5kA 800*1500*2200mm（宽*深*高","IP40 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","提4"]
[2,"0508009001119","电流互感器","LZZDJ18-10","200/5A 0.5/5P10 30/20VA","个",3,{"$nulls":5},"11.30","提4"]
[3,"0201029072","高压隔离柜","仿KYN28C-12外形制作 400*1500*2200mm（宽*深*高）","IP40 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","浊2"]
[4,"0201029071","高压配电柜","KYN28C-12-Ⅱ-006 1250A/31.5kA 800*1500*2200mm（宽*深*高","IP40 色标：RAL7035","面",3,{"$nulls":5},"11.30","浊2"]
[]
[]
["合计",{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月3日于首钢长钢"]