{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["A标段 ","B标段 ","C标段","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":65,"n_cols":14,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[56,0,56,5],[57,0,57,6],[57,7,57,11],[57,12,57,13],[64,2,64,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-235",{"$nulls":9},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0508999001132","断路器箱","JXF3001 300*400*200MM(宽8深8高） 内装GSM1-63M/3300 40A开关一个","色号：RAL7035 图号：SS2210-D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","直3"]
[2,"0508999001131","防爆照明配电箱","BXM51-4 WF1 Exd11BT4 防护等级 IP65 下进线 下出线 电缆进线口1个 φ32mm 出线口4个","色号：RAL7035 图号：SS2210-D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","直3"]
[3,"0508999001130","照明配电箱","PXTR-4-3*10/1CM  530*955*96(宽8高8深）","色标：RAL7035 图号：SS2110-D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","直3"]
[4,"0201030190","检修电源箱","JXF3003，500×600×200mm(W×H×D）",null,"台",4,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[5,"0201030370","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线 下出线 电缆进线口2个：φ32mm；电缆出线口1个：φ32mm","个",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[6,"0201030384","低压进线柜","GGD3-02A 1200×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[7,"0201030385","低压进线柜","GGD3-03A 1200×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[8,"0201030386","低压母联柜","GGD3-03A 1200×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[9,"0201030387","低压配电柜","GGD3-14A(改) 1000×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[10,"0201030388","低压配电柜","GGD3-21B(改) 1000×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[11,"0201030389","低压配电柜","GGD3-23A(改) 1000×800×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",4,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[12,"0201030390","动力配电柜","仿GGD2制作 800×600×2200mm(宽×深×高)","IP30 色标：RAL7035","面",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[13,"0201030391","防爆动力配电箱","BXD51-T6/63K250D1G3\"X6Φ40","防爆等级ExdllBT6，色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[14,"0201030392","防爆动力配电箱","BXD51-T6/63K100D1G3\"X6Φ32","防爆等级ExdllBT6，色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[15,"0201030393","动力配电箱","JXF3001 300x400x200mm （宽×高×深）","IP44 色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[16,"0201030394","防爆检修电源箱","BXD51-T5/63K100D1G3\"X5Φ32","防爆等级ExdllBT6，色标：RAL7035","台",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[17,"0201030395","照明配电箱","PZ30-16（明装）308×480×90mm （宽×高×深）","IP44 色标：RAL7035","台",2,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[18,"0201030396","照明配电箱","PZ30-30（明装）608×560×90mm （宽×高×深）","IP44 色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[19,"0201030397","照明配电箱","PZ30-16（暗装）360×220×90mm （宽×高×深）","IP30 色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[20,"0201030398","照明配电箱","PZ30-24（明装）308×560×90mm （宽×高×深）","IP44 色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[21,"0201030399","照明配电箱","PZ30-12（明装）308×360×90mm （宽×高×深）","IP44 色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","提6"]
[22,"0201030408","轴流风机控制箱","PXT-3-3*4/1cm  511*250*120mm(宽*高*深)","色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[23,"0201030407","照明配电箱","PXT-3-3*5/1cm  586*250*120mm(宽*高*深)","色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[24,"0201030406","动力配电箱","JXF3003a  500*600*300mm(宽*高*深)","IP54色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[25,"0201030383","机旁操作箱","JXF3002 400*500*200mm(宽*高*深)","IP54色标：RAL7035","台",5,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[26,"0201030382","低压配电柜","GGD3 800*800*2200mm(宽*深*高)","带并柜母排 右出 IP40 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[27,"0201030381","低压配电柜","GGD3 800*800*2200mm(宽*深*高)","IP40 色标：RAL7035","面",6,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[28,"0201030380","低压配电柜","GGD3 1000*800*2200mm(宽*深*高)","IP40 色标：RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[29,"0508009001121","互感器","电流互感器","LZZBJ9-10 10KV 200/5A","台",12,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[30,"0201030307","低压配电柜","GGD2  800*800*2200(宽*深*高)","IP30 色标：RAL7035；","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[31,"0201030400","动力配电箱","JXF3001 300*400*200mm（宽*高*深）","IP54 RAL7035","台",3,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[32,"0201030401","动力配电操作箱","JXF3001 300*400*200mm（宽*高*深）","IP55 RAL7035","台",3,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[33,"0201029073","高压柜操作箱","JXF3002 400*500*200mm（宽*高*深）","IP54 RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[34,"0508006003402","低压断路器","GSB2-63G/3P -380V 32A",null,"个",6,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[35,"0508007007246","中间继电器","JZX52P/L DC24V 带底座",null,"个",14,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[36,"0201030412","照明配电箱","PXT-3-3*3/1CM 494*244*90mm(宽*高*深)","RAL7035","个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[37,"0201030411","检修电源箱","JXF3001 300*400*200mm（宽*高*深）内装GSM3-125L/3300 80A开关1个","IP55 RAL7035","个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[38,"0201030410","行车电源箱","JXF3001 300*400*200(宽*高*深)内装GSM3-125L/3300 80A开关1个","IP55 RAL7035","个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[39,"0201030409","集中操作台","JT2008(改)820*705*750mm（宽*深*高）","IP40 RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[40,"0201030369","低压配电柜","GGD2 800*600*2200(宽*深*高）",null,"面",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[41,"0201030369","低压配电柜","GGD2 800*600*2200(宽*深*高）",null,"面",4,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[42,"0201030303","配电箱","JXF3002 400*500*200（宽*高*深）","底部预留出线孔，IP54，色标：RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[43,"0201010130","计算机工作台","YT6-721(改)800*900*750mm（宽*深*高）","RAL7035","台",3,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[44,"0201030189","机旁操作箱","JXF3001，300×400×200mm(W×H×D）",null,"台",2,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[45,"0201030413","低压配电柜","GGD3 800*800*2200mm(宽*深*高)","IP30 RAL7035","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[46,"0201030414","低压配电柜","仿GGD2 800*600*2200mm（宽*深*高）","IP30 RAL7035","台",2,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[47,"0201030415","低压配电柜","GGD3 800*800*2200mm(宽*深*高)","IP30 RAL7035","台",2,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[48,"0506025001135","电流表","LD12AIM1","带一路4-20mA变送输出","个",15,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[49,"0508005007069","转换开关","LW5-15D0723/3","500V 15A","件",31,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[50,"0508006003330","小型断路器","iC65N  2P D6A","2P D6A","个",85,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[51,"0508007007256","中间继电器","RXM4AB2P7 220VAC ","带底座","个",294,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
[52,"0508018001049","端子排","UT2.5","带端子头200个","个",3200,{"$nulls":5},"11.30","浊6"]
["合计",{"$nulls":5},3734]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、本标段要求整体中标，不允许分项报价"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月9日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段 ","index":1,"n_rows":80,"n_cols":14,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[71,0,71,5],[72,0,72,6],[72,7,72,11],[72,12,72,13],[79,2,79,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-235",{"$nulls":10},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506058001014","火灾报警控制器（壁挂式）","JB-QB-GT200(联动型 64点）含配电",null,"台",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[2,"0506058002001","感烟火灾探测器","JTY-GD-G3(含底座）",null,"块",6,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[3,"0506058002007","缆式线型感温火灾探测器","JTW-LCD-PTA402-85",null,"个",90,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[4,"0506058003001","手动报警按钮","J-SAM-GST9121（含底座）",null,"块",2,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[5,"0506058004007","火灾声光报警器","HX-100B",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[6,"0506058007066","总线隔离器","GST-LD-8313",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[7,"0506058007068","火灾探测器微机调制器","JTW-LCD-PTA402-85",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[8,"0506058007069","火灾探测器终端处理器","JTW-LCD-PTA402-85",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[9,"0506058007070","模块箱","GST-JX302(400x600x200)",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[10,"0506058007071","接线箱","GST-JX100(305x305x78)",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[11,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","直4"]
[12,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[13,"0506058007092","缆式线型感温火灾探测器","JTW-LD-GST85B",null,"米",30,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[14,"0506058007085","缆式感温火灾探测器终端盒","JTW-LD-GST85B",null,"只",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[15,"0506058007084","缆式线型感温火灾探测器信号处理单元","JTW-LD-GST85B",null,"只",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[16,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[17,"0506058007078","模块箱","GST-JX302 (400x600x200)",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[18,"0506058004006","火灾声光报警器","HX-100B 含底座/GST-HX-240B","防护等级不低于IP54","个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[19,"0506058003005","手动报警按钮","J-SAM-GST9121 含底座/J-SAM-GST9121 B","防护等级不低于IP54","个",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[20,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[21,"0506058001009","火灾报警控制器","JB-QB-GST200(32点)","壁挂式，含备电","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘6"]
[22,"0506058007070","模块箱","GST-JX302(400x600x200)",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[23,"0506058002014","感温探测器","JTY-GD-G3T",null,"个",8,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[24,"0506058007060","输入输出模块","GST-LD-8301","带底座","个",3,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[25,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[26,"0506058007092","缆式线型感温火灾探测器","JTW-LD-GST85B",null,"米",90,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[27,"0506058003005","手动报警按钮","J-SAM-GST9121 含底座/J-SAM-GST9121 B","防护等级不低于IP54","个",3,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[28,"0506058007091","接线端子箱","GST-JX100",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[29,"0506058001013","火灾报警控制器","JB-QB-GST200（联动型）壁挂式含备电",null,"台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[30,"0506058004006","火灾声光报警器","HX-100B 含底座/GST-HX-240B","防护等级不低于IP54","个",3,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[31,"0506058007085","缆式感温火灾探测器终端盒","JTW-LD-GST85B",null,"只",2,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[32,"0506058007084","缆式线型感温火灾探测器信号处理单元","JTW-LD-GST85B",null,"只",2,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[33,"0506058007078","模块箱","GST-JX302 (400x600x200)",null,"个",3,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[34,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",18,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[35,"0506058007084","缆式线型感温火灾探测器信号处理单元","JTW-LD-GST85B",null,"只",8,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[36,"0506058007085","缆式感温火灾探测器终端盒","JTW-LD-GST85B",null,"只",8,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[37,"0506058004006","火灾声光报警器","HX-100B 含底座/GST-HX-240B","防护等级不低于IP54","个",11,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[38,"0506058007091","接线端子箱","GST-JX100",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[39,"0506058003005","手动报警按钮","J-SAM-GST9121 含底座/J-SAM-GST9121 B","防护等级不低于IP54","个",11,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[40,"0506058007092","缆式线型感温火灾探测器","JTW-LD-GST85B",null,"米",800,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[41,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",4,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[42,"0506058001014","火灾报警控制器（壁挂式）","JB-QB-GT200(联动型 64点）含配电",null,"台",2,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[43,"0506058007096","模块箱","GST-JX303 规格：600*600*200",null,"个",3,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[44,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3",null,"个",31,{"$nulls":5},"11.30","浊5"]
[45,"0506058007078","模块箱","GST-JX302 (400x600x200)",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[46,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",5,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[47,"0506058007084","缆式线型感温火灾探测器信号处理单元","JTW-LD-GST85B",null,"只",3,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[48,"0506058007085","缆式感温火灾探测器终端盒","JTW-LD-GST85B",null,"只",3,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[49,"0506058004006","火灾声光报警器","HX-100B 含底座/GST-HX-240B","防护等级不低于IP54","个",3,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[50,"0506058007091","接线端子箱","GST-JX100",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[51,"0506058003005","手动报警按钮","J-SAM-GST9121 含底座/J-SAM-GST9121 B","防护等级不低于IP54","个",3,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[52,"0506058007092","缆式线型感温火灾探测器","JTW-LD-GST85B",null,"米",300,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[53,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[54,"0506058001014","火灾报警控制器（壁挂式）","JB-QB-GT200(联动型 64点）含配电",null,"台",1,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[55,"0506058007096","模块箱","GST-JX303 规格：600*600*200",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[56,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3",null,"个",15,{"$nulls":5},"11.30","提7"]
[57,"0506058001008","火灾报警控制器","JB-QB-GST200(联动型 64点) 壁挂式",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[58,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3",null,"个",10,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[59,"0506058002023","线型差定温火灾探测器","JTW-LCD-GST85B",null,"米",120,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[60,"0506058003006","手动报警按钮","J-SAM-GST9121",null,"个",4,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[61,"0506058004007","火灾声光报警器","HX-100B",null,"个",4,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[62,"0506058007078","模块箱","GST-JX302 (400x600x200)",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[63,"0506058007081","输入输出模块","GST-LD-8301",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[64,"0506058007091","接线端子箱","GST-JX100",null,"个",1,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[65,"0506058007093","火灾探测器微机调制器",null,"与线型差定温火灾探测器配套","只",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[66,"0506058007094","火灾探测器终端处理器",null,"与线型差定温火灾探测器配套","只",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
[67,"0506058007095","总线隔离器","LD-8313",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","本7"]
["合计",{"$nulls":5},1505]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、本标段要求整体中标，不允许分项报价"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月9日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段","index":2,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[27,0,27,5],[28,0,28,6],[28,7,28,11],[28,12,28,13],[34,2,34,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-235",{"$nulls":10},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506053001333","热电阻","WZP-240 分度号：Pt100","插入长:L*l=250*100mm,保护管材质：不锈钢，保护管外径：φ16mm，固定螺纹：M27*2，防水接线盒","支",4,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[2,"0506029001440","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G","测量范围: 0- 1.0MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",1,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[3,"0506027002095","电磁流量计","HQ973-250-21322211 ","介质：水，管径：DN250 测量范围0-400m3/h 工作压力：1.0MPa，精度：0.5级 管道材质：碳钢 带球阀 输出：4-20mA.DC 电源：220V AC 50Hz","台",6,{"$nulls":5},"11.30","汽3"]
[4,"0506027002094","插入式电磁流量计","HQ973-600-21322211 介质：水","管径:DN600,测量范围：0-2000m3/h 工作压力：1.0MPa,精度：0.5级，管道材质：碳钢 带球阀，输出：4-20mA.DC 电源：220V AC 50Hz","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[5,"0506027003039","超声波流量计","HDLCSL-5F-M2 介质：水 DN200","测量范围：0-100t/h 精度：1级 外缚式传感器 壁挂式主机电源AC220V，主机具有：流量瞬时、累积显示, 带4-20mA输出，防护等级IP65","台",2,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[6,"0506027014008","热式气体质量流量计","HQ980-25C5-2111121- 转炉煤气160000-3","测量范围：0-160000Nm3/h，精度：0.5级，管径：D1620*8 工作压力：-25KPa,介质温度：60℃ 输出信号：4-20mA，电源：-220V 防爆型 带球阀、安装底座","台",3,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[7,"0506029001440","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G","测量范围: 0- 1.0MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",1,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[8,"0506029001442","防爆型压力变送器","PMC133IZ-1B1F7P6F1T","介质：转炉煤气，测量范围：0-16KPa，输出信号：4-20mA，过程接口：M20*1.5，电气接口：M20*1.5 防爆型","台",16,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[9,"0506029001443","防爆型压力变送器","PMC133IZ-1B1F2561F3X","介质：转炉煤气，测量范围：-40-0KPa，输出信号：4-20mA，过程接口：M20*1.5，电气接口：M20*1.5 防爆型","台",4,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[10,"0506044007162","压力表","Y-100T   0-1.0MPa","带表弯旋塞和接头","个",3,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[11,"0506044011008","隔膜式压力表","Y-100ML2 0-1.0MPa",null,"个",3,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[12,"0506053001334","热电阻","WZP-240 ","介质：转炉煤气，分度号Pt100 安装螺纹M27*2，保护管材质：不锈钢，保护管外径：φ16mm，插入长度：L*l=500*350mm,防爆型","支",8,{"$nulls":5},"11.30","尘5"]
[13,"0506053001067","热电阻","WZP-230    L=250/100mm   0-100℃ /","/","块",3,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[14,"0506027003036","超声波流量计","HDLCSL-5F-M2","介质：水，管径：DN300 测量范围：0-800t/h精度：1级，外缚式传感器 壁挂式主机，电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示，带4-20mA输出，防护等级：IP65，带配套安装附件","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[15,"0506027003038","超声波流量计","HDLCSL-5F-M2","介质：水，管径：DN300 测量范围：0-1000t/h精度：1级，外缚式传感器 壁挂式主机，电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示，带4-20mA输出 防护等级：IP65，带配套安装附件","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[16,"0506027003037","超声波流量计","HDLCSL-5F-M2","介质：水，管径：DN600 测量范围：0-3000t/h精度：1级，外缚式传感器 壁挂式主机，电源：AC220V 主机具有：流量瞬时、累积显示，带4-20mA输出，防护等级：IP65，带配套安装附件","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[17,"0506042001019","超声波液位计","HS-AW-L06RAC2","介质：水，测量范围：0-6m防护等级：IP65，4-20mA二线制 电气接口：M20*1.5 过程连接：支架","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[18,"0506027002093","插入式电磁流量计","HQ973-700-21322211","介质：水，管径：DN700 测量范围：0-5000m3/h工作压力：1.0MPa,精度：0.5级，管道材质：碳钢 带球阀，输出：4-20mA.DC,电源：220V AC 50Hz","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[19,"0506027002092","插入式电磁流量计","HQ973-450-21322211","介质：水，管径：DN450 测量范围：0-1600m3/h工作压力：1.0MPa,精度：0.5级，管道材质：碳钢 带球阀，输出：4-20mA.DC,电源：220V AC 50Hz","台",1,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[20,"0506029001440","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G","测量范围: 0- 1.0MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",5,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[21,"0506029001439","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1H","测量范围: 0- 1.6MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",2,{"$nulls":5},"11.30","浊3"]
[22,"0506044007162","压力表","Y-100T   0-1.0MPa","带表弯旋塞和接头","个",6,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[23,"0224056","固定式红外测温仪","HDIR-2A","测量范围：0～1600℃；220VAC供电 输出信号：4～20mADC；配套红外测温仪探头，带配对法兰安装；附件 七芯线缆长度300m 防爆型","套",3,{"$nulls":5},"11.30","热风炉"]
["合计",{"$nulls":5},74]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月9日于首钢长钢"]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"0201030402","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG1柜配置及布置图：SS2169-K1-6;2.PLCG1柜模块接线图：SS2169-K1-7-10;3.PLCG1柜端子接线图：SS1969-K1-11;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030403","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm（宽*深*高）","柜内主要包括：1.PLCG2柜配置及布置图：SS2169-K1-12;2.PLCG2柜模块接线图：SS2169-K1-13-16;3.PLCG2柜端子接线图：SS1969-K1-17;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030404","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG3柜配置及布置图：SS2169-K1-18;2.PLCG3柜模块接线图：SS2169-K1-19-22;3.PLCG3柜端子接线图：SS1969-K1-23;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030405","PLC控制柜","仿GGD柜制作","柜内主要包括：1.PLCG4柜配置及布置图：SS2169-K1-24;2.PLCG4柜模块接线图：SS2169-K1-25-28;3.PLCG4柜端子接线图：SS1969-K1-29;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201032013","软件","TIA 博途V16","含STEP7专业版，最新版"]
[null,null,"0201032017","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RT授权"]