{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A标段 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[15,0,15,5],[16,0,16,6],[16,7,16,11],[16,12,16,13],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-235",{"$nulls":9},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506053002073","快速热电偶","KB-602","长度1米，B分度号，测量范围1200℃-1800℃，1554℃时测量误差±5℃以内，响应时间2S-3S，测成率≥97%","件",272000]
[2,"0506073001477","钢水取样器（炉前取样器）","直插式 32*12-有铝       LSQ-001","直插式，长度1000±10mm，钢水温度范围1300℃-1800℃，含脱氧剂，响应时间2S-3S，取成率≥97%；样品尺寸：直径33±1mm，厚度12±0.2mm，样把长度≥30 mm，直径≤8mm。试样平面不允许有明显弧度，使用细缝方式排气。","支",74000]
[3,"0506073001187","钢水取样器（炉后取样器）","直插式 32*12-无铝                                         LSQ-002","直插式，长度1米，钢水温度范围1500℃-1700℃，不含脱氧剂，响应时间2S-3S，取成率≥97%；样品尺寸：直径33±1mm，厚度12±0.2mm，样把长度≥33 mm，直径≤8mm。试样平面不允许有明显弧度，使用细缝方式排气。","块",165000]
[4,"0506073001237","铁水取样器","LSQ-004","直插式，长度1米，铁水温度范围1200℃-1500℃，不含脱氧剂，响应时间2S-3S，取成率≥97%；样品尺寸：直径33-35mm，厚度12±0.2mm。","块",20000]
[5,"0506032009003","测枪接插件（测温枪）","KB-602(双铂铑)","与测温枪M14*1螺纹连接","块",400]
[6,"0506032007001","信号处理器","HFC－C－IV","1068~1635℃ ","块",2]
[7,"0506032016001","探测器","HFC－T－IV",null,"块",6]
[8,"0506040009006","大屏幕显示仪","HFC-D-IV  220V/",null,"块",2]
[9,"0506032010002","测温管","HFC-G-IV 36h/",null,"块",1020]
[10,"0506032010001","测温管","HFC-G-IV 12h/",null,"块",60]
[11,"0506032009002","测枪接插件（定氧枪）","Φ16*140/ CE",null,"块",300]
["合计",{"$nulls":5},532790]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月21日于首钢长钢"]