{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标","index":0,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,6,2,13],[6,0,6,2],[11,2,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2022-038",{"$nulls":5},"A标段（焦化厂初冷器大修用冷拔管）"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位"]
[1,"0502003001308","冷拔管","57*3 长度=4500（10#冷拔管）","吨",122,{"$nulls":6},"介质为循环水","焦化厂"]
["合计",{"$nulls":4},122]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":5},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格，交货期；"]
[null,"    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[null,"投标人（章）："]
[null,null,"钢材现场标10#冷拔管的执行标准：换热管采用GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》，管束级别符合GB151-1999中II级管束要求。",{"$nulls":6},"2022年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]