{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标段","index":0,"n_rows":13,"n_cols":15,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,12,2,13],[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2023-087"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元/套、台）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","质保期（项目）","使用单位"]
[1,"0216004002","溴化锂机组",null,"制冷量349kw/ 含：冷冻水循环泵2套，Q=70m3/h，H=25m；冷却水循环泵2套，Q=100m3/h，H=25m；定压补水装置1套：含稳压罐、补水泵等；冷却塔1套：Q=100m3/h 进水温度/出水温度：37℃/32℃； 管路及阀门1套（含机房内、机房至餐厅内风机盘管的所有管道及阀门）；电气及自控1套；成套电控装置1套","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":7},"后勤中心"]
[2,"0216004005","单向流净化新风机",null,"Q=5000m3/h，余压300Pa，功率1.5KW电压：380V（带初效+中效过滤，带控制装置，带风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质：镀锌钢板）","台",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":7},"后勤中心"]
[3,"0216004004","排风风机",null,"Q=5000m3/h，余压360Pa，功率：1.3KW电压：380V（带控制装置，带风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质：镀锌钢板）","台",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":7},"后勤中心"]
[4,"0216004003","风机盘管",null,"带2套控制装置，制冷量：12.6kw，功率：170W","台",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":7},"后勤中心"]
["合   计",{"$nulls":5},{"v":35,"d":"35.00"}]
["投标总价：      拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥          元"]
["注：","1.价格为含税到厂、安装调试，一票结算，税率13%"]
[null,"2.主要设备备件另附清单、需注明品牌"]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":4},"2023年5月11日于首钢长钢"]