{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A标段 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[7,0,7,5],[8,0,8,6],[8,7,8,11],[8,12,8,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-101",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201048023","钢包无线工位监视系统","HD-ZD-GDRC","主要用于加料跨、钢水跨，含网络读卡器5台、ID卡12张、防护摄像机24台、工位通讯箱H1 8个、工位通讯箱H2 8个、监控主机5个、无线网桥13个、全向天线13个、行车通讯箱5个、走台网桥通讯箱8个，地面终端基站1个。","套",1,{"$nulls":6},"炼钢厂"]
[2,"0201048024","安全监控管理系统","HD-ZD-CCTS","机站（含软件）（配置有记录仪主机1台，UPS电源1个，以太网交换机1台）；开关量采集设备（开关量采集器（56路）1台，电感式中距接近开关6个）；模拟量采集设备（卷筒传感器2套，串口服务器2套，电子标签1套，激光测距2套）；视频系统（摄像机2+1套，NVR视频显示一体机1台，智能区域报警装置1台）","套",6,{"$nulls":6},"炼钢厂"]
[3,"0201048025","激光定位系统","ZD-DJZM-CG","登车口定位主机（带锁）1台，激光传感器1台，专用反光板1台；含投光灯6台，详见技术规格书","套",6,{"$nulls":6},"炼钢厂"]
["合计",{"$nulls":5},13]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年6月18日于首钢长钢"]