{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["台车","除尘引风机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"台车","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,8],[8,0,8,15],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[11,0,11,15],[12,0,12,3],[12,8,12,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-120",{"$nulls":10},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","招标量（套）","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,"0202001003","台车装配","800mm×1000mm×3000mm（高×长×宽）/CZTC-00A","详见标书附件7、8",177,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,null,"炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
["3.本次台车招标采购不含蓖条及隔热垫（即装配图中不含第10-12、15、16、18、20项）。"]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":7},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"除尘引风机","index":1,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[5,0,5,4],[6,0,6,8],[8,0,8,15],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[11,0,11,15],[12,0,12,3],[12,9,12,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-120",{"$nulls":10},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","招标量（套）","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,"0203025018","除尘引风机","（按生产厂家型号填写）","形式：F式单吸双支撑离心引风机；进口：右90°、出口：右45°；风量：400000m3/h；风压：5500Pa；转速：730r/min;工作温度：60℃；当地大气压：91080Pa；风机选用高效节能风机。",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含配套变频电机，电机能效等级为二级以上，电机品牌选用进口或者国内知名品牌；风机轴承带测温、测振装置；风机进口带调节风门及电动执行机构；风机进出口带L=300mm软连接，带配对法兰、法兰间垫片、螺栓螺母等；带安装底座、地脚螺栓、螺母等；","炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢"]