{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["C标 ","D标  ","G标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C标 ","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":6},"C标"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","单位","单重","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0303001004007","风口大套","1080GGE4-7g","件",1721,20,{"$nulls":6},"组合件"]
[3,"0303001004003","钢板圈","1080GGE16-3","件",73.8,20,{"$nulls":6},"Q235-A"]
[4,"0303001004004","钢板","Φ1324/Φ1106(δ=10mm)","件",32.7,20,{"$nulls":6},"Q235-A"]
[5,"0303001004008","金属密封圈","Φ1324/Φ1106(δ=6mm)","件",null,20]
[6,"0303001004009","螺栓、螺母及垫圈","Φ27*140","套",23.3,480,{"$nulls":6},"Q235-A"]
[7,"0303001004005","铁口框","1080GGE13-1","件",1390,2,{"$nulls":6},"ZG230-450"]
["合计",{"$nulls":5},562]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"D标  ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":6},"D标"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","单位","单重","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0303001003001","风口二套","1080GGE4-6","件",270,20,{"$nulls":6},"Cu≥99.5%"]
["合计",{"$nulls":5},20]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"G标","index":2,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,6,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-",{"$nulls":5},"G标段"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0504001009017","金属波纹管补偿器","  1024×3024  L=600   ","套",4,{"$nulls":6}," 介质：烧结烟气；公称压力：0.1MPa；设计温度：200℃；波纹管：双层不锈钢（内825 1.2mm厚 外316L 1.2mm厚；带导流筒：材质16Mn 12mm厚）折角为圆弧段，整体焊缝不超2道；备注：含联接螺栓"]
["合计",{"$nulls":4},4]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":5},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":7},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]