{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["带式输送机","输送机配件"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"带式输送机","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[6,0,6,4],[7,0,7,8],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[11,0,11,15],[12,0,12,15],[13,0,13,3],[13,8,13,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-146",{"$nulls":10},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","招标量（台）","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","报价货物品牌/厂家","备注","申报单位"]
[1,"0203020073","K－1带式输送机（12080）","SS2032-6-B1","带宽：1200mm，带速：2.0m/s;输送能力：1200t/h，输送物料：矿石；容重：2.2t/m3，水平长度：108.70m；设溜槽堵塞检测器",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含皮带及皮带硫化粘接","炼铁厂"]
[2,"0203020074","J－1带式输送机（12080）","SS2032-6-B2","带宽：1200mm，带速：2.0m/s输送能力：350t/h，输送物料：焦炭；容重：0.54t/m3，水平长度：77.40m；处理物料：烧结矿，堆积密度：1.7～2.0t/m3设溜槽堵塞检测器",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天",null,"含皮带及皮带硫化粘接","炼铁厂"]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":8},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[]
[]
["投标人（章）：",{"$nulls":7},"2021年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"输送机配件","index":1,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,0,2,3],[4,10,30,10],[31,0,31,4],[32,0,32,9],[34,0,34,15],[35,0,35,15],[36,0,36,15],[37,0,37,15],[38,0,38,3],[38,9,38,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-146",{"$nulls":10},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格/图号","技术要求","单位","招标量","单价\n（元）","合计（元）","付款方式","交货期","备注","申报单位"]
[1,"0203020049","头部护罩","TD4J11-1","见图纸1080GJB1（件号4）","个",1,{"$nulls":3},"合同签订后90天"]
[2,"0203020050","带衬板单法兰直管 L＝450mm","JK4J-7523-01","见图纸1080GJB1（件号44）","个",1]
[3,"0203020063","带衬板单法兰弯管","JK5J-7524-02","见图纸1080GJB8（件号51）","个",1]
[4,"0203020064","带衬板头部漏斗","JK5J22-3","见图纸1080GJB7（件号5）","个",1]
[5,"0203020058","带衬板单法兰直管 L＝400mm","1080GJB2-8","见图纸1080GJB2（件号46）","个",1]
[6,"0203020051","带衬板单法兰直管 L＝1500mm","JK4J-7523-01","见图纸1080GJB1（件号46）","个",2]
[7,"0203020062","溜槽","1080GJB6-3","见图纸1080GJB6（件号5）","个",1]
[8,"0203020065","头部护罩","TD5J11-3","见图纸1080GJB7（件号4）","个",1]
[9,"0203020066","溜槽","1080GJB7-4","见图纸1080GJB7（件号44）","个",1]
[10,"0203020067","皮带机传动滚筒 φ1000/φ1025","DX5A6",null,"套",2]
[11,"0203020048","带衬板头部漏斗","JK4J22-1","见图纸1080GJB1（件号5）","个",1]
[12,"0203020052","带衬板单法兰溜槽","1080GJB1件号47",null,"个",2]
[13,"0203020053","溜槽堵塞检测器","LDK－1型  安装于头部漏斗处",null,"套",7]
[14,"0203020068","穿皮带传动滚筒 φ800/φ820","DX5A1",null,"套",1]
[15,"0203020069","改向滚筒 φ1000/φ1025","DX5B7（传动）","带逆止器NYD270","套",1]
[16,"0203020054","头部漏斗 H2=700","DTⅡ05J22271","见图纸1080GJB2（件号4）","个",1]
[17,"0203020070","头部漏斗","1080GJD1-29G",null,"个",1]
[18,"0203020055","带衬板单法兰直管 L＝400mm","1080GJB2-8","见图纸1080GJB3（件号46）","个",1]
[19,"0203020071","头部护罩","1080GJD1-27",null,"个",1]
[20,"0203020056","带衬板头部漏斗","JK5J22-2","见图纸1080GJB8（件号5）","个",1]
[21,"0203020072","导料槽中段","TD5J12-2 L＝1500mm",null,"节",7]
[22,"0203020057","头部漏斗 H2=700","DTⅡ05J22271","见图纸1080GJB3（件号4）","个",1]
[23,"0203020059","头部护罩","TD5J11-2","见图纸1080GJB8（件号4）","个",1]
[24,"0203020060","带衬板头部漏斗","TD5J13-2","见图纸1080GJB6（件号4）","个",1]
[25,"0203020061","头部护罩","TD5J11-2","见图纸1080GJB6（件号3）","个",1]
[26,"0203020083","头架","TD2J1-311 H＝1100mm",null,"个",1]
[27,"0203020082","导料槽（运矿4#、5#，运焦4#）","TD5J12-2 L＝1500mm",null,"节",15]
[]
["投标总价：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":9},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时请务必注明付款方式。"]
[" 3、报价时附U盘形式的电子表一份。"]
["4.本标段按总价进行议标，整标段授标。"]
["投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢"]