{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段 ","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[21,0,21,5],[22,0,22,6],[22,7,22,11],[22,12,22,13],[29,2,29,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-226"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201030402","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG1柜配置及布置图：SS2169-K1-6;2.PLCG1柜模块接线图：SS2169-K1-7-10;3.PLCG1柜端子接线图：SS1969-K1-11;IP30 RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[2,"0201030403","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm（宽*深*高）","柜内主要包括：1.PLCG2柜配置及布置图：SS2169-K1-12;2.PLCG2柜模块接线图：SS2169-K1-13-16;3.PLCG2柜端子接线图：SS1969-K1-17;IP30 RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[3,"0201030404","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG3柜配置及布置图：SS2169-K1-18;2.PLCG3柜模块接线图：SS2169-K1-19-22;3.PLCG3柜端子接线图：SS1969-K1-23;IP30 RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[4,"0201030405","PLC控制柜","仿GGD柜制作","柜内主要包括：1.PLCG4柜配置及布置图：SS2169-K1-24;2.PLCG4柜模块接线图：SS2169-K1-25-28;3.PLCG4柜端子接线图：SS1969-K1-29;IP30 RAL7035","面",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[5,"0201032013","软件","TIA 博途V16","含STEP7专业版，最新版","套",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[6,"0201032017","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RT授权","套",2,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[7,"0201030016","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RC授权","套",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[8,"0201030227","在线式不间断电源UPS","220VAC/220VAC  6KVA  含满载30分钟电池",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30","炉后5"]
[9,"0201030227","在线式不间断电源UPS","220VAC/220VAC 6KVA 含满载30分钟电池",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[10,"0201030228","计算机工作台","1000*1100*705mm（宽*深*高）","配套工作椅","台",6,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[11,"0201032013","软件","TIA 博途V16","含STEP7专业版，最新版","套",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[12,"0201032017","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RT授权","套",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[13,"0201026039","PLCG控制柜","仿GGD柜制作 800*600*2200mm(宽*深*高)","色标RAL7035","面",3,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[14,"0201030016","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RC授权","套",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[15,"0201032017","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RT授权","套",1,{"$nulls":5},"11.30","浊4"]
[16,"0201026040","PLC控制柜","仿GGD柜制作800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内：PLCG柜配置及布置图：SS2170-K1-7;原理图：SS2170-K1-5-6；端子图：SS2170-K1-8；ET200机架柜后安装，柜前预留PLC主站安装支架","面",1,{"$nulls":5},"11.30","汽化3"]
[]
["合计",{"$nulls":5},24]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、本标段要求整体中标，不允许分项报价"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年9月22日于首钢长钢"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"0201030402","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG1柜配置及布置图：SS2169-K1-6;2.PLCG1柜模块接线图：SS2169-K1-7-10;3.PLCG1柜端子接线图：SS1969-K1-11;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030403","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm（宽*深*高）","柜内主要包括：1.PLCG2柜配置及布置图：SS2169-K1-12;2.PLCG2柜模块接线图：SS2169-K1-13-16;3.PLCG2柜端子接线图：SS1969-K1-17;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030404","PLC控制柜","仿GGD柜制作 800*800*2200mm(宽*深*高)","柜内主要包括：1.PLCG3柜配置及布置图：SS2169-K1-18;2.PLCG3柜模块接线图：SS2169-K1-19-22;3.PLCG3柜端子接线图：SS1969-K1-23;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201030405","PLC控制柜","仿GGD柜制作","柜内主要包括：1.PLCG4柜配置及布置图：SS2169-K1-24;2.PLCG4柜模块接线图：SS2169-K1-25-28;3.PLCG4柜端子接线图：SS1969-K1-29;IP30 RAL7035"]
[null,null,"0201032013","软件","TIA 博途V16","含STEP7专业版，最新版"]
[null,null,"0201032017","WINCC软件","WINCC 7.5SP2","4096点，RT授权"]