{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["A标段 ","B标段 ","C标段  ","D标段 ","E标段 ","F标段 ","G标段","H标段","I标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":27},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":116,"n_cols":14,"rows_kept":116,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[108,0,108,5],[109,0,109,6],[109,7,109,11],[109,12,109,13],[115,2,115,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506001001007","CPU中央处理器","6ES7214-2BD23-0XB8   S7-200CN CPU224XP CN AC/DC/RLY ","CPU224XP/继电器/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[2,"0506001001007","CPU中央处理器","6ES7214-2BD23-0XB8   S7-200CN CPU224XP CN AC/DC/RLY ","CPU224XP/继电器/西门子","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[3,"0506001001008","CPU中央处理器","6ES7216-2AD23-0XB0、6ES7216-2AD23-0XB8","CPU226/晶体管/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[4,"0506001001008","CPU中央处理器","6ES7216-2AD23-0XB0、6ES7216-2AD23-0XB8","CPU226/晶体管/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[5,"0506001001008","CPU中央处理器","6ES7216-2AD23-0XB0、6ES7216-2AD23-0XB8","CPU226/晶体管/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[6,"0506001001008","CPU中央处理器","6ES7216-2AD23-0XB0、6ES7216-2AD23-0XB8","CPU226/晶体管/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[7,"0506001001009","CPU中央处理器","6ES7216-2BD23-0XB0、6ES7216-2BD23-0XB8","CPU226/继电器/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[8,"0506001001009","CPU中央处理器","6ES7216-2BD23-0XB0、6ES7216-2BD23-0XB8","CPU226/继电器/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[9,"0506001001009","CPU中央处理器","6ES7216-2BD23-0XB0、6ES7216-2BD23-0XB8","CPU226/继电器/西门子","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[10,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[11,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[12,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[13,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[14,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[15,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[16,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-直属机关"]
[17,"0506001001015","CPU中央处理器","6ES7315-2EH13-0AB0、6ES7315-2EH14-0AB0","PN CPU/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[18,"0506001001031","CPU中央处理器","6ES7288-1SR40-OAAO",null,"个",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[19,"0506001001032","CPU中央处理器","6ES7288-1CR40-0AA0","SMART CPU CR40  SUPPLY120-240VAC DI 24*24VDC DO 16*RLY 30VDC/250VAC 2A","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[20,"0506001001037","CPU处理器","6ES7-288-1SR60-0AA0/6ES7-288-1SR60-0AA1","西门子","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[21,"0506001001040","CPU中央处理器","6ES7 288-1ST30-0AA0","西门子","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[22,"0506001001044","西门子200 SMART","6ES7 288-1ST40-0AA0","晶体管输入输出","个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[23,"0506001003002","电源模块","6ES7 307-1EA00-0AA0、307-1EA00-0AA1、 307-1EA01-0AA0、  307-1EAOO-OAOA             /6ES7307-1EA01-0AA0","120/230VAC/24VDC，5A/西门子","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[24,"0506001003002","电源模块","6ES7 307-1EA00-0AA0、307-1EA00-0AA1、 307-1EA01-0AA0、  307-1EAOO-OAOA             /6ES7307-1EA01-0AA0","120/230VAC/24VDC，5A/西门子","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[25,"0506001003002","电源模块","6ES7 307-1EA00-0AA0、307-1EA00-0AA1、 307-1EA01-0AA0、  307-1EAOO-OAOA             /6ES7307-1EA01-0AA0","120/230VAC/24VDC，5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[26,"0506001003002","电源模块","6ES7 307-1EA00-0AA0、307-1EA00-0AA1、 307-1EA01-0AA0、  307-1EAOO-OAOA             /6ES7307-1EA01-0AA0","120/230VAC/24VDC，5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[27,"0506001003004","电源模块","6ES7 307-1KA01-0AA0、307-1KA02-0AA0/6ES7307-1KA02-0AA0","120/230VAC/24VDC，10A/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[28,"0506001003004","电源模块","6ES7 307-1KA01-0AA0、307-1KA02-0AA0/6ES7307-1KA02-0AA0","120/230VAC/24VDC，10A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[29,"0506001003004","电源模块","6ES7 307-1KA01-0AA0、307-1KA02-0AA0/6ES7307-1KA02-0AA0","120/230VAC/24VDC，10A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[30,"0506001004001","DP接头","6ES7972-0BA12-0XA0","90 度出线, 无编程口/西门子","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[31,"0506001004001","DP接头","6ES7972-0BA12-0XA0","90 度出线, 无编程口/西门子","块",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[32,"0506001004002","DP接头","6ES7 972-0BA42-0XA0、972-0BA41-0XA0/6ES7972-0BA42-0XA0","35 度出线, 无编程口/西门子","块",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[33,"0506001004002","DP接头","6ES7 972-0BA42-0XA0、972-0BA41-0XA0/6ES7972-0BA42-0XA0","35 度出线, 无编程口/西门子","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[34,"0506001004004","DP接头","6ES7 972-0BB10-0XA0、972-0BB12-0XA0/6ES7972-0BB12-0XA0","90 度出线, 有编程口/西门子","块",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[35,"0506001004004","DP接头","6ES7 972-0BB10-0XA0、972-0BB12-0XA0/6ES7972-0BB12-0XA0","90 度出线, 有编程口/西门子","块",20,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[36,"0506001004008","DP网线（PROFIBUS通讯电缆）","6XV1830-0EH10",null,"米",200,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[37,"0506001004008","DP网线（PROFIBUS通讯电缆）","6XV1830-0EH10",null,"米",200,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[38,"0506001004013","DP从站模块","6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus-DP    /6ES7277-0AA22-0XA0","/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[39,"0506001004013","DP从站模块","6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus-DP    /6ES7277-0AA22-0XA0","/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[40,"0506001004013","DP从站模块","6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus-DP    /6ES7277-0AA22-0XA0","/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[41,"0506001004013","DP从站模块","6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus-DP    /6ES7277-0AA22-0XA0","/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[42,"0506001004013","DP从站模块","6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus-DP    /6ES7277-0AA22-0XA0","/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[43,"0506001005004","开关量输出模块","6ES7 132-4BF00-0AA0/6ES7132-4BF00-0AA0","8DO，DC24V/0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[44,"0506001005004","开关量输出模块","6ES7 132-4BF00-0AA0/6ES7132-4BF00-0AA0","8DO，DC24V/0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[45,"0506001005007","开关量输入模块","6ES7 131-4BF00-0AA0/6ES7131-4BF00-0AA0","8DI，DC24V/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[46,"0506001005007","开关量输入模块","6ES7 131-4BF00-0AA0/6ES7131-4BF00-0AA0","8DI，DC24V/西门子","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[47,"0506001005007","开关量输入模块","6ES7 131-4BF00-0AA0/6ES7131-4BF00-0AA0","8DI，DC24V/西门子","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[48,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[49,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[50,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[51,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[52,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[53,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[54,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[55,"0506001006004","数字量输入模块","6ES7321-1BL00-0AA0/6ES7321-1BL00-4AA1","32点输入，24VDC/西门子","块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[56,"0506001006030","数字量输入模块","32路输入 24VDC 6ES7 321-1BL00-0AA0","西门子 配套连接附件 图号：SS1967-D1","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[57,"0506001006030","数字量输入模块","32路输入 24VDC 6ES7 321-1BL00-0AA0","西门子 配套连接附件 图号：SS1967-D1","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[58,"0506001006031","数字量输入模块","6ES7521-1FH00-0AA0",null,"块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[59,"0506001007009","数字量输出模块","6ES7 322-1BH00-0AA0、322-1BH01-0AA0 、322-1BHO1-OAAO /6ES7322-1BH01-0AA0","16点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[60,"0506001007009","数字量输出模块","6ES7 322-1BH00-0AA0、322-1BH01-0AA0 、322-1BHO1-OAAO /6ES7322-1BH01-0AA0","16点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[61,"0506001007009","数字量输出模块","6ES7 322-1BH00-0AA0、322-1BH01-0AA0 、322-1BHO1-OAAO /6ES7322-1BH01-0AA0","16点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[62,"0506001007009","数字量输出模块","6ES7 322-1BH00-0AA0、322-1BH01-0AA0 、322-1BHO1-OAAO /6ES7322-1BH01-0AA0","16点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[63,"0506001007011","数字量输出模块","6ES7322-1BL00-0AA0/6ES7322-1BL00-4AA1","32点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[64,"0506001007011","数字量输出模块","6ES7322-1BL00-0AA0/6ES7322-1BL00-4AA1","32点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[65,"0506001007011","数字量输出模块","6ES7322-1BL00-0AA0/6ES7322-1BL00-4AA1","32点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[66,"0506001007011","数字量输出模块","6ES7322-1BL00-0AA0/6ES7322-1BL00-4AA1","32点输出，24VDC,0.5A/西门子","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[67,"0506001007013","数字量输出模块","6ES7322-1HH00-0AA0 / 6ES7322-1HH01-0AA0","16点输出，继电器,8A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[68,"0506001007013","数字量输出模块","6ES7322-1HH00-0AA0 / 6ES7322-1HH01-0AA0","16点输出，继电器,8A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[69,"0506001007013","数字量输出模块","6ES7322-1HH00-0AA0 / 6ES7322-1HH01-0AA0","16点输出，继电器,8A/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[70,"0506001007021","数字量输出模块","6ES7522-5FH00-0AB0",null,"块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[71,"0506001008002","模拟量输入模块","6ES7 134-4GB11-0AA0/6ES7134-4GB11-0AB0","2AI，I 标准型，4线制/西门子","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[72,"0506001008002","模拟量输入模块","6ES7 134-4GB11-0AA0/6ES7134-4GB11-0AB0","2AI，I 标准型，4线制/西门子","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[73,"0506001008002","模拟量输入模块","6ES7 134-4GB11-0AA0/6ES7134-4GB11-0AB0","2AI，I 标准型，4线制/西门子","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[74,"0506001008006","模拟量输入模块","6ES7331-1KF02-0AB0","8点输入/西门子","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[75,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[76,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-直属机关"]
[77,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[78,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[79,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[80,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[81,"0506001008011","模拟量输入模块","6ES7331-7PF11-0AB0/6ES7 331-7PF10-0AB0/6ES7331-7PF11-4AB1","8点输入，用于热电偶/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[82,"0506001008011","模拟量输入模块","6ES7331-7PF11-0AB0/6ES7 331-7PF10-0AB0/6ES7331-7PF11-4AB1","8点输入，用于热电偶/西门子","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[83,"0506001009003","模拟量输出模块","6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232CN AQ2×12BIT    /6ES7232-0HB22-0XA8","/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[84,"0506001009006","模拟量输出模块","6ES7332-5HF00-0AB0","8路输出/西门子","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[85,"0506001010006","通讯处理器","6GK7443-5DX04-0XE0 、6GK7443-5DX03-0XE0、6GK7443-5DX05-0XE0/6GK7443-5DX05-0XE1","V6.4","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[86,"0506001010006","通讯处理器","6GK7443-5DX04-0XE0 、6GK7443-5DX03-0XE0、6GK7443-5DX05-0XE0/6GK7443-5DX05-0XE1","V6.4","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[87,"0506001010012","通讯模块","6ES7 151-1AA05-0AB0/6ES7 151-1AA06-0AB0","/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[88,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0","/西门子","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[89,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0","/西门子","块",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[90,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0","/西门子","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[91,"0506001010016","通讯模块","6ES7 153-2AA02-0XB0、153-2BA00-0XB0、153-2BA01-0XB0、153-2BA02-0XB0/6ES7153-2BA10-0XB0","/西门子","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[92,"0506001011008","接口模块","6ES7153-2BA82-0XB0",null,"块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[93,"0506001011010","接口模块","IM053PN  GW-PN00/FS2-GW-PN00",null,"块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[94,"0506001011010","接口模块","IM053PN  GW-PN00/FS2-GW-PN00",null,"块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[95,"0506001017001","后备电池","6ES7971-0BA00","3.6V/2.3AH","块",4,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[96,"0506001017001","后备电池","6ES7971-0BA00","3.6V/2.3AH","块",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[97,"0506001018012","LOGO主机","6ED1052-1MD08-0BA0",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[98,"0506001018013","LOGO模块","6ED1055-1MB00-0BA2",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[99,"0506001019002","PM-E电源模块","6ES7 138-4CA01-0AA0/6ES7138-4CA01-0AA0","DC24V/西门子","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[100,"0506001019019","光链路模块（OLM）","6GK1503-2CB00/6GK1503-2CB00","带OLM光纤网络/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[101,"0506001019021","光链路模块（OLM）","6GK1503-3CB00","带OLM光纤网络/西门子","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[102,"0506001019042","模拟量输入模块","6ES7 332-5HD01-0AB0",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[103,"0506001019045","耦合器","6ES7197-1LB00-0XA0/6ES3055-0AA00-5CA2","SIMATIC S7，Y-耦合器，用于构建 Y-LINK，用于冗余控制器","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[104,"0506001019075","扩展模块","6ES7288-2DT08-OAAO",null,"块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
["合计",{"$nulls":5},714]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段 ","index":1,"n_rows":120,"n_cols":14,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[112,0,112,5],[113,0,113,6],[113,7,113,11],[113,12,113,13],[119,2,119,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506002002005","模拟量输入模块","140ARI03010   /","/施耐德","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[2,"0506003001024","图尔克插头","WAK3-2/P00/","/","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[3,"0506005001011","FX模块","FX2N-232-BD","RS232C通信用","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[4,"0506005002003","CPU模块","Q25HCPU","Q 模式/三菱","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[5,"0506005002004","Profibus DP 从站模块","QJ71PB92D/","/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[6,"0506005002009","隔离通道热电偶模块","Q64TDV-GH/","热电偶输入模块：4 通道，微电压输入/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[7,"0506005002009","隔离通道热电偶模块","Q64TDV-GH/","热电偶输入模块：4 通道，微电压输入/三菱","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[8,"0506005002014","模拟量模块","Q68DAIN、Q68DAI","D/A 转换模块：8 通道，电流输出/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[9,"0506005002017","输出模块","QY10/","240VAC/24VDC，16点，无保险丝/三菱","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[10,"0506005002020","输入模块","QX40/","24VDC/4mA，共阳极，16点/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[11,"0506005002022","输入模块","QX80/","24VDC/4mA，共阴极，16点，端子排/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[12,"0506005002023","输入模块","QX81/","24VDC/4mA，共阴极，32点，连接器/三菱","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[13,"0506005002029","三菱PLC模块","FX2N-16CCL",null,"件",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[14,"0506005002030","三菱PLC模块","FX2N-485BD",null,"件",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[15,"0506006001051","六类屏蔽以太网线","1",null,"米",300,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[16,"0506009011004","SMC30 传感器适配模块","6SL3 055-0AA00-5CA2 SMC30/6SL3055-0AA00-5CA2","SMC30 编码器接口模块/西门子","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[17,"0506009011004","SMC30 传感器适配模块","6SL3 055-0AA00-5CA2 SMC30/6SL3055-0AA00-5CA2","SMC30 编码器接口模块/西门子","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[18,"0506009011016","逆变装置电流检测模块","6SL 3352-3AG41-3AA0","成品","件",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[19,"0506009011017","整流装置电流检测模块","6SL 3353-3AG41-7CA0","成品","件",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[20,"0506009011030","ipd电流检测模块","6SL 3352-3AG41-0AA0",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[21,"0506009012008","MM440西门子DP线","6XV1830-0EH10","DP通讯","米",300,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[22,"0506009012008","MM440西门子DP线","6XV1830-0EH10","DP通讯","米",300,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[23,"0506018001005","变频器","FC-302P37KT5E55H2BNCXXXSXXXXA0BRC4XXXD0  ","37KW 400V 50HP/460V IN：3×380-500V 50/60HZ 66/59A OUT：3×0-VIN 0-590HZ 73/65A IP55 50℃/122°F  带DP通讯板、MCB107   带制动单元，带编码器板","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[24,"0506018001006","变频器","FC-302P30KT5E20H2BGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX","IP20 50℃/122°F AC380V 30KW/40HP（460V） IN：380-500V 55/47A  OUT：3×0-VIN 0-590HZ 61/52A\n","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[25,"0506018001011","英威腾变频器","GD200A-011G/015P-4",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[26,"0506018001011","英威腾变频器","GD200A-011G/015P-4",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[27,"0506018001012","英威腾变频器","GD200A-1R5G-4",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[28,"0506018001013","英威腾变频器","GD200A-004G-4",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[29,"0506018001014","英威腾变频器","GD200A-7R5G-4",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[30,"0506019003005","西普软启动器","STR160B-3    3相380V   160KW /","/西普","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[31,"0506019003005","西普软启动器","STR160B-3    3相380V   160KW /","/西普","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[32,"0506019005010","软启动器","QCR-S075-3Y","控制电源:AC/DC220V±15% 额定电压:AC380V±15%,50Hz 电机功率75KW","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[33,"0506020001032","直流调试装置","6RA8013-6DV62-0AA0","北京冶自欧博改装","台",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[34,"0506020001033","直流调试装置","6RA8013-6DV62-0AA0  ","1600A 天津博技改装","台",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[35,"0506020001033","直流调试装置","6RA8013-6DV62-0AA0  ","1600A 天津博技改装","台",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[36,"0506020001034","直流调速器电源板","C98040-A7105-C1-6",null,"块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[37,"0506021001001","电源冗余模块","QUINT-DIODE/40 /","/菲尼克斯","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[38,"0506021002003","菲尼克斯继电器","REL-MR- 24DC/21 【NO.2961105】","/菲尼克斯","块",50,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[39,"0506021002009","光耦继电器","OPT-24DC/24DC/5",null,"个",80,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[40,"0506021002009","光耦继电器","OPT-24DC/24DC/5",null,"个",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[41,"0506022001012","位移监测探头","330103-00-17-10-02-00/","本特利330103  3300XL 8mm 探头，M10×1 螺纹，非铠装/本特利","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[42,"0506023001004","位移传感器","GHM0950MD601A2/","/MTS","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[43,"0506023001005","位移传感器","GHM0960MR021A0/","/MTS","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[44,"0506023001023","位移传感器","RHMO130MP151S2G6100/","公制缧纹 M18 x 1.5 (平底法兰)/MTS","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[45,"0506023001024","位移传感器","RHMO165MP151S2G6100/","公制缧纹 M18 x 1.5 (平底法兰)/MTS","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[46,"0506023001025","位移传感器","RHMO190MP151S2G6100/","公制缧纹 M18 x 1.5 (平底法兰)/MTS","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[47,"0506023001062","位移传感器","RHM0130MP031S2G6100",null,"个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[48,"0506023001165","位移传感器插头","XBG-6-M6-304H","压接式 不锈钢","个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[49,"0506023001165","位移传感器插头","XBG-6-M6-304H","压接式 不锈钢","个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[50,"0506023001165","位移传感器插头","XBG-6-M6-304H","压接式 不锈钢","个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[51,"0506023002012","粉尘含量检测仪","SL-DM3000  量程：0-100mg/Nm3  探头长度800mm",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[52,"0506023004018","温度传感器","TA39560628","英格索兰","个",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[53,"0506023004019","无线炉壳温度传感器（贴片式）","ADE-LKCW08-PC","【无线吸附型】\n分辨率：0.1℃\n测量精度：±5%T\n工作频段：433MHz\n测量范围：0～80℃\n发射器工作环境温度：-20～50℃\n防护等级：IP65","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[54,"0506023004021","温度传感器","配电机车空压机：LU18-8",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[55,"0506023004022","温度传感器","配推焦车空压机：XYDP15-8",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[56,"0506023004023","温度传感器","配装煤车空压机（阿特拉斯）：G7P A7.5FM",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[57,"0506023005006","压力传感器","P981-0107-15M0 0-350BAR",null,"块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[58,"0506023006028","液位传感器","KZY-KO-Y1-P","量程：0～1.2M、输出：4～20MA、安装：M20*1.5螺纹、数显防爆","个",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[59,"0506023007019","磁阻转速传感器","磁阻传感器CRN-02   DC5V/","/金诺达","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[60,"0506023007043","直流电压传感器","WBV334U01-0.5  DC 0-150V  4-20MA/","/","块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[61,"0506023007066","阻旋式型料位计","UDA-100 L=1600/","L=1600/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[62,"0506023007067","阻旋式型料位计","UDA-100 L=630/","L=630/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[63,"0506023007078","热膨胀传感器","TD-2","量程：0-35mm 准确度？线性阴励磁？使用温度？","个",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[64,"0506023007093","超声波液位计","AY007-LWC5A1F-H150/220","配控制器","台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[65,"0506023007093","超声波液位计","AY007-LWC5A1F-H150/220","配控制器","台",9,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[66,"0506023007099","液位传感器","JK-1AK",null,"个",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[67,"0506023007099","液位传感器","JK-1AK",null,"个",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[68,"0506023007099","液位传感器","JK-1AK",null,"个",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[69,"0506023007104","轴向位移前置器","WT0112-A50-B00-C01",null,"个",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[70,"0506023007104","轴向位移前置器","WT0112-A50-B00-C01",null,"个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[71,"0506024001015","称重传感器","CZL-YB-17-HT7Z-100t；耐高温屏蔽线20米,带焊好的插头/","/","块",3,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[72,"0506024001015","称重传感器","CZL-YB-17-HT7Z-100t；耐高温屏蔽线20米,带焊好的插头/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[73,"0506024001023","称重传感器","GQ-AC-258 10T/","耐高温、振动/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[74,"0506024001023","称重传感器","GQ-AC-258 10T/","耐高温、振动/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[75,"0506024001039","称重传感器","QS-M-20t 0--20t 2mv/V 输出电阻700Ω /","耐高温、振动/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[76,"0506024001039","称重传感器","QS-M-20t 0--20t 2mv/V 输出电阻700Ω /","耐高温、振动/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[77,"0506024002001","称重显示器","DX-VB   主板DX-4B-YTK 7.820895A  字DX-5  7.820.898  电源变压器  R100-052/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[78,"0506024002001","称重显示器","DX-VB   主板DX-4B-YTK 7.820895A  字DX-5  7.820.898  电源变压器  R100-052/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[79,"0506024002012","称重显示仪","VEG20650/VWF20650/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[80,"0506024002012","称重显示仪","VEG20650/VWF20650/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[81,"0506024002015","称重显示仪","XK3108升级为XK3109","5V激励  传感器并联，皮带秤配料秤共用","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[82,"0506024002015","称重显示仪","XK3108升级为XK3109","5V激励  传感器并联，皮带秤配料秤共用","块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[83,"0506024002054","大屏幕显示器","PT-XSP(Ⅱ) ","电源AC220V，输入电流环","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[84,"0506024002055","报警控制显示仪","PT-9A-Ⅲ",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[85,"0506024002055","报警控制显示仪","PT-9A-Ⅲ",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[86,"0506024002056","称重显示仪表","CCA005DWCMG",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[87,"0506024002056","称重显示仪表","CCA005DWCMG",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[88,"0506024003004","称重显示控制仪","XK3190-A12E/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[89,"0506024003085","电子台秤","0-150Kg","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[90,"0506024003090","称重显示仪表（累加器)","CCA002DXCS",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[91,"0506024003090","称重显示仪表（累加器)","CCA002DXCS",null,"台",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[92,"0506024004037","起重量限制器","BCQ-GL 5T",null,"件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[93,"0506024004038","起重量限制器","BCQ-GL    3T",null,"件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[94,"0506025003061","三相数显电流表","LCYDCRA-B","=220V","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[95,"0506025003062","数显交流电流表","PA194I-2D4T ","50A/5A  4-20MA  0-5A","台",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[96,"0506025003062","数显交流电流表","PA194I-2D4T ","50A/5A  4-20MA  0-5A","台",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[97,"0506025005019","直流电流表","85C1-A ±200A/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[98,"0506025005019","直流电流表","85C1-A ±200A/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[99,"0506025005028","直流电压表","85C1-V 500V/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[100,"0506025005028","直流电压表","85C1-V 500V/","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[101,"0506025005035","直流电流表","85C1   ±30A DC",null,"个",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[102,"0506025005035","直流电流表","85C1   ±30A DC",null,"个",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[103,"0506025006031","电压表","85C1-V/±300V/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[104,"0506025006031","电压表","85C1-V/±300V/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[105,"0506025016067","三相四线电子式多功能智能电能表","DTSD718","3*57.7/100V 3*1.5（6）A 50HZ 20000imp/kwh 0.2s 20000ipm/kvarh","块",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[106,"0506025016067","三相四线电子式多功能智能电能表","DTSD718","3*57.7/100V 3*1.5（6）A 50HZ 20000imp/kwh 0.2s 20000ipm/kvarh","块",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[107,"0506025016067","三相四线电子式多功能智能电能表","DTSD718","3*57.7/100V 3*1.5（6）A 50HZ 20000imp/kwh 0.2s 20000ipm/kvarh","块",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[108,"0506025016073","避雷器检测器","JCQ3A-10/800","西安西电避雷器","个",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
["合计",{"$nulls":5},1409]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段  ","index":2,"n_rows":123,"n_cols":14,"rows_kept":123,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[115,0,115,5],[116,0,116,6],[116,7,116,11],[116,12,116,13],[122,2,122,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506026002002","编码器","861007455/","莱纳林德","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[2,"0506026002013","编码器","8.5821.WC3E.1024（电缆出线，含安装附件和接线连接件）/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[3,"0506026002013","编码器","8.5821.WC3E.1024（电缆出线，含安装附件和接线连接件）/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[4,"0506026002013","编码器","8.5821.WC3E.1024（电缆出线，含安装附件和接线连接件）/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[5,"0506026002021","编码器","8.A02H.0200.CG27.1024/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[6,"0506026002021","编码器","8.A02H.0200.CG27.1024/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[7,"0506026002021","编码器","8.A02H.0200.CG27.1024/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[8,"0506026002021","编码器","8.A02H.0200.CG27.1024/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[9,"0506026002021","编码器","8.A02H.0200.CG27.1024/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[10,"0506026002024","编码器","8.A02H.TB05.U012.1024.0030",null,"块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[11,"0506026002024","编码器","8.A02H.TB05.U012.1024.0030",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[12,"0506026002036","编码器","Encoder RSI 503/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[13,"0506026002050","编码器","ZKT-61J-H30/25-102.4BM-C5-26A-J-1.5M     带绝缘衬套","长春禹衡","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[14,"0506026002053","编码器（光洋）","TRD-J1000-RZ/","6/","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[15,"0506026002073","编码器","8.5850.1285.G132",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[16,"0506026002073","编码器","8.5850.1285.G132",null,"个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[17,"0506026002091","编码器","E6CP-AG5C","24v","个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[18,"0506026002094","编码器","8.7327.1200.G3A1.1024",null,"个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[19,"0506026002094","编码器","8.7327.1200.G3A1.1024",null,"个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[20,"0506026004010","编码器联轴器","LK7-C25-1010 10mm变10mm/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[21,"0506026004022","编码器联轴器","D20L25 ","内孔10×10，夹紧顶丝型；（外径20mm，长度25mm，内孔10mm×10mm，夹紧顶丝型）","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[22,"0506027001005","分体式电磁流量计","MFC80018110A105ER1401111","量程可调±0.5%、  DN80，PN1.6 介质：水.转换器参数现场可调","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[23,"0506027001005","分体式电磁流量计","MFC80018110A105ER1401111","量程可调±0.5%、  DN80，PN1.6 介质：水.转换器参数现场可调","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[24,"0506027001008","分体式电磁流量计","MFC80027140A5ER1401111，DN80,PN4.0  耐高温100℃，介质：水。转换器参数现场可调/","量程可调±0.5%/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[25,"0506027002010","电磁流量计","MFC101154110A105/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[26,"0506027002012","电磁流量计","MFC2011811A201ER13011/","分体式，电缆长度20米，电源：220VAC 精度：1.0  防护等级：IP68/台","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[27,"0506027002065","电磁流量计","MFE1511A160A005EH1705111S","0-200m3/h,介质温度：50℃,带配对法兰PN1.0MPa，DN150，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件，电气接口带格兰头，ExdIICT4\t 衬里：PFA；电极：316L ","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[28,"0506027002071","电磁流量计","MFE2501A160A005EH1705111S","0-5m3/h,介质温度：80℃,DN25，带SUS304配对法兰PN1.0MPa，DN25，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件，电气接口带格兰头，ExdIICT4\t\n，衬里：PFA；电极：316L\n","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[29,"0506027002096","电磁流量计","HDLD-101-16-11101-EH-1-MB","仪表编：1013391　电源；220Ｖ仪表系数：1.5022衬里：四氟　压力：1.6Ｍｐａ　电极：316Ｌ精度等级：0.5级、开封宏达　 ","台",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[30,"0506027003032","外贴式超声波流量计","BLCS-L-F-W-220V DN20-DN700","仪表准确度：1％FS（调校准后可达0.5级）\n供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC\n输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口\n工作温度：≤120℃\n防护等级：IP65\n防爆等级:EXdⅡBT4\n显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[31,"0506027003032","外贴式超声波流量计","BLCS-L-F-W-220V DN20-DN700","仪表准确度：1％FS（调校准后可达0.5级）\n供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC\n输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口\n工作温度：≤120℃\n防护等级：IP65\n防爆等级:EXdⅡBT4\n显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[32,"0506027003032","外贴式超声波流量计","BLCS-L-F-W-220V DN20-DN700","仪表准确度：1％FS（调校准后可达0.5级）\n供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC\n输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口\n工作温度：≤120℃\n防护等级：IP65\n防爆等级:EXdⅡBT4\n显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[33,"0506027003032","外贴式超声波流量计","BLCS-L-F-W-220V DN20-DN700","仪表准确度：1％FS（调校准后可达0.5级）\n供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC\n输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口\n工作温度：≤120℃\n防护等级：IP65\n防爆等级:EXdⅡBT4\n显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",7,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[34,"0506027003032","外贴式超声波流量计","BLCS-L-F-W-220V DN20-DN700","仪表准确度：1％FS（调校准后可达0.5级）\n供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC\n输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口\n工作温度：≤120℃\n防护等级：IP65\n防爆等级:EXdⅡBT4\n显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[35,"0506027003043","插入式超声波流量计"," BLCS-L-C-W-220V DN80-DN1000","仪表准确度：1％FS, 供电方式：直流12V～36V.DC或～220VAC 输出方式：4-20mADC，通讯：RS232/485接口 工作温度：≤120℃ 防护等级：IP65  显示：瞬时流量，累积流量，流速","台",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[36,"0506027005001","一体化喷嘴流量计","YJLB-IP120812311P/","DN80/台","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[37,"0506027005003","一体化喷嘴流量计","YJLB-IP121512311P/","DN150/台","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[38,"0506027005011","YJLB型多参量节流式流量计","YJLBII-P121012311B","（包含表体、流量计算机、差压变送器、铂电阻、室外仪表箱成套温压补偿）","台",4,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[39,"0506027005012","YJLB型多参量节流式流量计","YJLBII-P122012311B","（包含表体、流量计算机、差压变送器、铂电阻、室外仪表箱成套温压补偿）","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[40,"0506027005013","YJLB型多参量节流式流量","YJLBII-P120812311B","（包含表体、流量计算机、差压变送器、铂电阻、室外仪表箱成套温压补偿）","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[41,"0506027009004","管道流量计","LZS-65D"," 0-40m3/h 工作压力：0-0.6MPa","个",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[42,"0506027010002","玻璃转子流量计","LZB-6","精度2.5 工作压力≤1MPa 流量：液体6-60L/h 气体100-1000L/h","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[43,"0506027013002","流量计算机","FC2000-I AD/ZTY/C2/FA",null,"件",2,{"$nulls":6},"计控室-计量作业区"]
[44,"0506027013002","流量计算机","FC2000-I AD/ZTY/C2/FA",null,"件",2,{"$nulls":6},"计控室-生产技术科"]
[45,"0506027013002","流量计算机","FC2000-I AD/ZTY/C2/FA",null,"件",2,{"$nulls":6},"计控室-生产技术科"]
[46,"0506027013002","流量计算机","FC2000-I AD/ZTY/C2/FA",null,"件",2,{"$nulls":6},"计控室-计量作业区"]
[47,"0506028003001","电压变送器","JD194-BS4U  AC：0-110V /4-20MA/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[48,"0506029001058","压力变送器","EJA530A-DBS4N-02DN  /","测量范围：0~0.6MPA/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[49,"0506029001138","压力变送器","PMC133IZ-1B1F2562GT2   0－0.25 Mpa/","/","块",20,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[50,"0506029001390","压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84","量程:-2KPa～+2KPa \n过程连接:M20x1.5 \n带引压接头 \n电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[51,"0506029001390","压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84","量程:-2KPa～+2KPa \n过程连接:M20x1.5 \n带引压接头 \n电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[52,"0506029001390","压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84","量程:-2KPa～+2KPa \n过程连接:M20x1.5 \n带引压接头 \n电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[53,"0506029001390","压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84","量程:-2KPa～+2KPa \n过程连接:M20x1.5 \n带引压接头 \n电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[54,"0506029001394","微差压变送器","EJA120E-JES5J-919EB","测量范围：0.1-1KPa\n1.安装方式：高压在左侧，排气排液口在侧面，水平安装\n2.带1/2NPT内螺纹的过程接头","台",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[55,"0506029001394","微差压变送器","EJA120E-JES5J-919EB","测量范围：0.1-1KPa\n1.安装方式：高压在左侧，排气排液口在侧面，水平安装\n2.带1/2NPT内螺纹的过程接头","台",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[56,"0506029001403","压力变送器","AY-1151C",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[57,"0506029001404","压力变送器","AY-3351TCG",null,"台",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[58,"0506029001404","压力变送器","AY-3351TCG",null,"台",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[59,"0506029001417","压力变送器","STKR25-MF3H  0-25MPa  4-20mA",null,"块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[60,"0506029001440","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G/MY100HKI22E5RG","测量范围: 0- 1.0MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[61,"0506029001441","压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1N/MY100HKK22E5RG","测量范围: 0-2. 5MPa，过程接口:M20x1.5 电气接口:M20x1.5；输出信号: 4~ 20mA；电源: 24VDC","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[62,"0506029001444","压力变送器","AY1151CG530WSL",null,"台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[63,"0506029001444","压力变送器","AY1151CG530WSL",null,"台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[64,"0506029001445","压力变送器","PI 008A（防爆型），压力范围0—60KPa，动作值7KPa","电压：24V DC，螺纹接口DN15，测量介质：煤气，IFM","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[65,"0506029001446","压力变送器","PI 008A（防爆型），压力范围0—60KPa，动作值5KPa","电压：24V DC，螺纹接口DN15，测量介质：煤气，IFM","个",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[66,"0506029001447","压力变送器","PI 008A（防爆型），压力范围0—60KPa，动作值3KPa","电压：24V DC，螺纹接口DN15，测量介质：煤气，IFM","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[67,"0506029001448","压力变送器","PI 008A（防爆型），压力范围0—60KPa，动作值2KPa","电压：24V DC，螺纹接口DN15，测量介质：煤气，IFM","个",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[68,"0506029001449","压力传感器","PI 008A（防爆型），电压：24V DC，压力范围0—60KPa，动作值20KPa","电压：24V DC，螺纹接口DN15，测量介质：煤气，IFM","个",12,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[69,"0506029001451","压力变送器","PDS403H-1CSZ-B1NN","测量范围-100～400kpa  量程0～0.1Mpa","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[70,"0506029001453","压力变送器","LDX186S2M2C51GP",null,"套",3,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[71,"0506029002018","智能压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84/PDS803GH-1BS1-A2NN/G60","量程:-10KPa～+10KPa 过程连接:M20x1.5,电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[72,"0506029002018","智能压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84/PDS803GH-1BS1-A2NN/G60","量程:-10KPa～+10KPa 过程连接:M20x1.5,电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[73,"0506029002018","智能压力变送器","型号 :PDS403H-1BS1-A2NN/G60/G84/PDS803GH-1BS1-A2NN/G60","量程:-10KPa～+10KPa 过程连接:M20x1.5,电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制","台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-直属机关"]
[74,"0506030001019","差压变送器","EJA110A/","0_4KPa/重庆恒河川仪","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[75,"0506030001030","差压变送器","EJA110A-DMS4A-97DA   /","测量范围：0~12KPA  隔爆/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[76,"0506030001030","差压变送器","EJA110A-DMS4A-97DA   /","测量范围：0~12KPA  隔爆/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[77,"0506030001056","差压变送器","PDS443H-1DS0-B2DA/","0-3KPa/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[78,"0506030001110","差压变送器","XH3501D-3-S-22-M5B3D1D42-T2/","-250-250Pa/上润精密仪器公司","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[79,"0506030001452","智能压力变送器","AY1151-WCG-100-690KPa   0-0.65MPa",null,"台",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[80,"0506031001002","投入式液位变送器(压力变送器）"," P30-13005","  量程0-10m   精度0.5  24V  4-20mA  缆长10m","块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[81,"0506031001002","投入式液位变送器(压力变送器）"," P30-13005","  量程0-10m   精度0.5  24V  4-20mA  缆长10m","块",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[82,"0506031001002","投入式液位变送器(压力变送器）"," P30-13005","  量程0-10m   精度0.5  24V  4-20mA  缆长10m","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[83,"0506031001009","超声波液位计变送器","FMU90 -R11CB111AA3A/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[84,"0506031001009","超声波液位计变送器","FMU90 -R11CB111AA3A/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[85,"0506031001032","磁性液位变送器","AYP230  24V",null,"台",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[86,"0506031002113","投入式压力变送器 \\液位变送器","LS-10   介质：污水 湖水"," 量程：0-0.06MPa或0-6m   准确度：0.5%FS 电源：VDC10-30","个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[87,"0506031002119","温度变送器","ZN-SBWZPY13021-450（-200~+1600℃）",null,"件",20,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[88,"0506031002120","SBWR温度变送器",null,"分度号：K 量程：0-1200℃  电压24VDC  输出：4-20mA","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[89,"0506031002120","SBWR温度变送器",null,"分度号：K 量程：0-1200℃  电压24VDC  输出：4-20mA","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[90,"0506031002120","SBWR温度变送器",null,"分度号：K 量程：0-1200℃  电压24VDC  输出：4-20mA","个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[91,"0506031003025","投入式液位变送器","FB0803WF1C 0-3m","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[92,"0506032002001","双金属温度计","WSS/型号不全","0-200℃ 精度1.6/杭州鹳山","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[93,"0506032002002","双金属温度计","WSS/型号不全","0-100℃ 精度1.6/西安自动化仪表一厂","块",30,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[94,"0506032002008","双金属温度计","WSS-411  0-200℃","Φ12，M27×2 l=150mm","块",14,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[95,"0506032002012","双金属温度计","WSS-411F  /","0-100℃  L=80 /","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[96,"0506032002012","双金属温度计","WSS-411F  /","0-100℃  L=80 /","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[97,"0506032002012","双金属温度计","WSS-411F  /","0-100℃  L=80 /","块",32,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[98,"0506032002012","双金属温度计","WSS-411F  /","0-100℃  L=80 /","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[99,"0506032002013","双金属温度计","WSS-411F  /","0-150℃  L=150 /","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[100,"0506032002013","双金属温度计","WSS-411F  /","0-150℃  L=150 /","块",15,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[101,"0506032002018","双金属温度计","WSS-463C/0~100℃W-MA350  0~100℃, 插入长度400mm/","/","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[102,"0506032002019","双金属温度计","WSS-463C/0~100℃W-MA400  0~100℃, 插入长度400mm/","/西仪集团有限公司","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[103,"0506032002047","双金属温度计","WSSH-411NW  L=200 0～100℃ M27×2  /型号不全","/","块",14,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[104,"0506032002051","双金属温度计","WSSP-411 L=500，外径10mm,活动卡套","0-100℃ 精度1.5/上海自动化仪表三厂","块",12,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[105,"0506032002052","双金属温度计","WSSP-411/型号不全","0-300℃ 精度1.5/上海自动化仪表三厂","块",14,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[106,"0506032002062","双金属温度计","WSS-411 0-100℃ L=400/","0-100℃ L=400/","块",24,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[107,"0506032002069","双金属温度计","WSS-410-P-0-150-10A 150mm","0-150℃ 150mm  螺纹连接 M27*2   304不锈钢","支",14,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[108,"0506032002073","双金属温度计","WSS-466-A0～100-16A250-A2","双金属温度计,0-100℃,L=250，带配对法兰、螺栓、螺母、垫片等附件，材质：304，HG20592-2009，DN25，PN1.0 RF","支",12,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[109,"0506032002076","双金属温度计","WSS-411\n","0-80℃,M27×2,插入深度l=300 保护管：不锈钢\n","支",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[110,"0506032002077","双金属温度计","WSS-418","0-120℃,PN2.5，DN50，凸面插入深度l=350 保护管：不锈钢","支",12,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[111,"0506032002082","双金属温度计","WSS-401 0-100℃   φ8*250 K分度 M20*1.5",null,"支",24,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
["合计",{"$nulls":5},555]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"D标段 ","index":3,"n_rows":127,"n_cols":14,"rows_kept":127,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[119,0,119,5],[120,0,120,6],[120,7,120,11],[120,12,120,13],[126,2,126,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506032017002","温控阀","配电机车空压机：LU18-8",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[2,"0506032017002","温控阀","配电机车空压机：LU18-8",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[3,"0506032017003","温控阀","配推焦车空压机：XYDP15-8",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[4,"0506032017003","温控阀","配推焦车空压机：XYDP15-8",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[5,"0506032017004","温控阀","配装煤车空压机：G7P A7.5FM（1089 0574 70）",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[6,"0506032017004","温控阀","配装煤车空压机：G7P A7.5FM（1089 0574 70）",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[7,"0506032018012","无线测温有源传感器","TNTR-B",null,"个",64,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[8,"0506032018012","无线测温有源传感器","TNTR-B",null,"个",64,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[9,"0506032018012","无线测温有源传感器","TNTR-B",null,"个",64,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[10,"0506032018012","无线测温有源传感器","TNTR-B",null,"个",64,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[11,"0506032018012","无线测温有源传感器","TNTR-B",null,"个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[12,"0506032018014","电气节点在线测温装置","TNCW-01BK",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[13,"0506032018014","电气节点在线测温装置","TNCW-01BK",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[14,"0506032018014","电气节点在线测温装置","TNCW-01BK",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[15,"0506032018014","电气节点在线测温装置","TNCW-01BK",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[16,"0506032018014","电气节点在线测温装置","TNCW-01BK",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[17,"0506032018019","微型无源温度传感器","TNTR-CB",null,"个",120,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[18,"0506032018025","485报警继电器","TNCWG-RS485",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[19,"0506032018026","数据传输模块","TNCW-LORA",null,"个",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[20,"0506032018026","数据传输模块","TNCW-LORA",null,"个",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[21,"0506032018026","数据传输模块","TNCW-LORA",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[22,"0506038001007","点阵信息屏","HL-DZHP01/","灰尘、高温/承德华联","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[23,"0506038001007","点阵信息屏","HL-DZHP01/","灰尘、高温/承德华联","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-转炉业务区"]
[24,"0506038001007","点阵信息屏","HL-DZHP01/","灰尘、高温/承德华联","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[25,"0506039001001","总线识别器","ZSBQ-I-1/","/","块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[26,"0506039001002","总线控制器","ZXKZ-I-I/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[27,"0506039001003","流量传感器","QJLG-3J/","/","块",30,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[28,"0506039001004","探头","QJLG-3J-TT/","/","块",40,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[29,"0506039001005","压力传感器","CMS-50",null,"块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[30,"0506040001029","数显控制变送仪表","XMT5260P 0-0.6Mpa/ 百特工控",null,"块",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[31,"0506040008027","数显表","XMZ-5090PD /","24V/ 百特工控","块",12,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[32,"0506040008037","数显表（编码器）","SSI3005-110100/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[33,"0506040009026","数显温度表","C90-HWP-C904-02-08-HHLL-P/","/海格仪表","块",5,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[34,"0506040009036","双通道瓦振检测仪","AO-S201/","/","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[35,"0506040009050","油流表","FCT-G1/2A4P-AP8X-H1/41   24VDC  400ma/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[36,"0506040010010","温度控制仪","KSY-6D-16","控制功率6KW，输入输出电压220V，输出电流30A，控制温度1600℃","块",2,{"$nulls":6},"质量监督站-化学分析作业区"]
[37,"0506040010025","温度控制仪","FCD—3K05",null,"台",1,{"$nulls":6},"质量监督站-化学分析作业区"]
[38,"0506040015004","流量积算仪","HK-3000C",null,"套",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[39,"0506040020001","乙炔减压器","YQE-03",null,"块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[40,"0506040020001","乙炔减压器","YQE-03",null,"块",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[41,"0506040020001","乙炔减压器","YQE-03",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[42,"0506040020001","乙炔减压器","YQE-03",null,"块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[43,"0506040022007","二氧化碳气体表","二保焊专用",null,"块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[44,"0506040022010","氩气表","日出 03K",null,"个",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[45,"0506041001007","隔离器","CZ3047  24VDC/","/","块",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[46,"0506041001029","信号发生器（4-20MA）","DGA2000/","DC24V/川仪","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[47,"0506041001053","热电阻信号隔离器","ZNA205-P1A\n（input: Pt100,0-100℃  output: 4-20mA ）","北京英维思科技有限公司（BETIC）","台",4,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[48,"0506041001068","信号发生器","MR9270/MR9270CR",null,"块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[49,"0506042001002","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-2300mm/10515","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[50,"0506042001002","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-2300mm/10515","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[51,"0506042001002","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-2300mm/10515","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[52,"0506042001003","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-1150mm/10515","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[53,"0506042001003","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-1150mm/10515","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[54,"0506042001003","超声波液位计","FMU40-JRB2C3 /","0-1150mm/10515","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[55,"0506042001006","超声波液位计","FMU90-R11CB111AA3A/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[56,"0506042001008","超声波液位计","FMU40-ARB2A2   6M/","/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[57,"0506042001008","超声波液位计","FMU40-ARB2A2   6M/","/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[58,"0506042001020","超声波液位计","US502-LK 工作电压:DC24v 检测量程：0-8M","防护等级：IP67 探头盲区:45cm 发射全角：9 最大负载：500欧 输出信号：4-20ma 开关量2路继电器 精度等级：0.3％FS 分辨率：1mm","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[59,"0506042001021","超声波液位计","US502-LK","工作电压:DC24v 检测量程：0-8M 防护等级：IP67 探头盲区:45cm 发射全角：9 最大负载：500欧 输出信号：4-20ma 开关量2路继电器 精度等级：0.3％FS 分辨率：1mm","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[60,"0506042001022","超声波液位计","AY007-WCG8FA ",null,"台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[61,"0506042002002","磁翻板液位计","带变送器4-20mA输出0-1.35M/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[62,"0506042002004","磁翻板液位计","UHM-F2/1600 磁控开关（自保型）UHM-K02 0～1.6M/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[63,"0506042002004","磁翻板液位计","UHM-F2/1600 磁控开关（自保型）UHM-K02 0～1.6M/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[64,"0506042002031","磁翻板液位计","UHZ-58/C","1200MM   1.6MPa  带变送器4-20MA","台",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[65,"0506042002032","磁翻板液位计","UHZ-58/C","2000MM   1.6MPa   带变送器4-20MA","台",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[66,"0506042002037","磁翻板液位计","UHZ-519,安装方式C，范围1700mm","使用温度≤150℃，压力≤1.6Mpa","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[67,"0506042003010","磁敏双色液位计磁浮子","φ28.4×325 压力22Mpa /","/","块",3,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[68,"0506042003010","磁敏双色液位计磁浮子","φ28.4×325 压力22Mpa /","/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[69,"0506042003012","磁敏双色液位计显示屏","HTCS-CBW-4.0-DN20-1000","成品","件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[70,"0506042003012","磁敏双色液位计显示屏","HTCS-CBW-4.0-DN20-1000","成品","件",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[71,"0506042004006","磁致光柱显示双色液位计","HTSS-CGY 3200mm 25Mpa/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[72,"0506042005022","玻璃管式液位计","1.1M","带封堵阀门、法兰","件",3,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[73,"0506042006030","双色水位计玻璃\n视窗组件","ZHTC-SMW16-5",null,"套",20,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[74,"0506042006042","水位计玻璃板、云母组件","ZHTC-SMW10-5",null,"套",20,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[75,"0506042006042","水位计玻璃板、云母组件","ZHTC-SMW10-5",null,"套",30,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[76,"0506043001003","电动执行器","DY-60Z","电压220V   输入：4-20mA 输出：4-20mA","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[77,"0506043001008","电动执行器","381RXD－150/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[78,"0506043001008","电动执行器","381RXD－150/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[79,"0506043001008","电动执行器","381RXD－150/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[80,"0506043001015","电动执行器","ZKJ-410G 输入信号4-20ma/","4-20ma/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[81,"0506043001018","电动执行器","381RXD-150-DN100/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[82,"0506043002010","隔爆型电动执行机构","IKZ20-24B-1K "," 输出转矩200Nm；输出转速：24r/min；电机功率0.55KW；电压380V,工作制：短时10分钟","台",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[83,"0506044001022","不锈钢压力表","YPF-150   0-1MPa",null,"块",60,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[84,"0506044001023","不锈钢压力表","YPF-150   0-6MPa",null,"块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[85,"0506044001024","不锈钢压力表","YPF-150   0-16KPa",null,"块",60,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[86,"0506044001025","不锈钢压力表","YPF-150   0-1.6MPa",null,"块",75,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[87,"0506044001031","不锈钢真空压力表","YTF-150  -0.1～0MPa",null,"块",40,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[88,"0506044001033","不锈钢抗震压力表","YTF-200  0-16MPa  精度：1.6","安装螺纹：M20*1.5","块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[89,"0506044004025","膜盒压力表","YE100-0-60KPa/","/","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[90,"0506044004025","膜盒压力表","YE100-0-60KPa/","/","块",5,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[91,"0506044004030","膜盒压力表","YEF100   0-4KPa/","0-4KPa/","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[92,"0506044005005","耐振压力表","YN-100  0-25MPa  1.6级  径向安装M20*1.5/","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[93,"0506044005010","耐振压力表","YTN-100   0-1.6MPa 1.6级    径向安装  M20*1.5/","/","块",100,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[94,"0506044005019","耐振压力表","YTN-150//YTHN-150 0-2.5MPa M20*1.5 1.6级，I（径向）/","/","块",16,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[95,"0506044005048","耐震压力表","YTN100 0-0.6MPa/","/","块",40,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[96,"0506044005049","耐震压力表","YTN100 0-1.0MPa/","/","块",16,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[97,"0506044005049","耐震压力表","YTN100 0-1.0MPa/","/","块",60,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[98,"0506044005051","耐震压力表","YTN100 0-2.5MPa/","0-2.5Mpa，径向连接 M20*1.5，精度等级：1.5，材质：304SS","块",16,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[99,"0506044006041","耐震压力表","YTN-60","1型，测量范围0-0.1MPa","个",5,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[100,"0506044007019","普通压力表","Y-100/","0-1.6Mpa/","块",12,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[101,"0506044007023","普通压力表","Y-100/","0-2.5MPa/","块",8,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[102,"0506044007119","普通压力表","Y-100 0-4MPa/","/","块",20,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[103,"0506044007160","压力表","Y-250 0-4MPa",null,"个",20,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[104,"0506044009028","氧气表","日出 03K",null,"个",15,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[105,"0506044010001","氧气减压器","YQY-07（大阀体）",null,"组 ",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[106,"0506044010001","氧气减压器","YQY-07（大阀体）",null,"组 ",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[107,"0506044010001","氧气减压器","YQY-07（大阀体）",null,"组 ",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[108,"0506044010001","氧气减压器","YQY-07（大阀体）",null,"组 ",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[109,"0506044010001","氧气减压器","YQY-07（大阀体）",null,"组 ",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[110,"0506044011001","隔膜压力表","YTNP-100.AO.531.M100.F2B","隔膜压力表,隔膜材质:316L;量程：0-0.6MPa;粘度:1.5级,带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t","块",24,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[111,"0506044011002","隔膜压力表","YPF-100AO.531.M100.F2B","隔膜材质:316L;量程：0-0.2MPa;精度:1.5级 ，带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t ","块",8,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[112,"0506044011003","隔膜压力表","YTNP-100.AO.531.M100.F2B","隔膜材质:316L;量程：0-1.0MPa;精度:1.5级，带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[113,"0506044011004","隔膜压力表","YPF-100AO.531.M100.F2B","隔膜材质:316L;量程：0-1.0MPa;精度:1.5级，带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[114,"0506044011005","隔膜压力表","YPF-100AO.531.M100.F2B","隔膜材质:316L;量程：0-2.0MPa;精度:1.5级，带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t","块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[115,"0506044011007","隔膜压力表","YPF-100AO.531.M100.F2B","量程：0-0.6MPa;精度:1.5级,带配对法兰PN1.0MPa，DN20，HG/T20592-2009，PL，RF，带螺栓、螺母、垫片等附件\t","块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
["合计",{"$nulls":5},1540]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"E标段 ","index":4,"n_rows":126,"n_cols":14,"rows_kept":126,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[118,0,118,5],[119,0,119,6],[119,7,119,11],[119,12,119,13],[125,2,125,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506045001013","触摸屏","6AV6648-0CC11-3AX0","/西门子","块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[2,"0506045001015","触摸屏","6AV6648-0AC11-0XB8/6AV6648-0BC11-3AX0/6AV6648-0CC11-3AX0","/西门子","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[3,"0506045001022","触摸屏","6AV6647-0AG11-3AX0","SIMATIC HMI, TP1500 PN 精简面板 15 寸，256 色，不带功能键，以太网接口","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[4,"0506045001022","触摸屏","6AV6647-0AG11-3AX0","SIMATIC HMI, TP1500 PN 精简面板 15 寸，256 色，不带功能键，以太网接口","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[5,"0506045001029","嵌入一体化触摸屏","TPC7062    输入DC/300MA \n",null,"件",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[6,"0506045001036","触摸屏","6AV2123-2MB03-0AX0","西门子KTP1200触摸屏","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[7,"0506045001039","嵌入式一体化触摸屏","TPC1061Ti  输入：24V DC/300mA（编号：1995034151002170）",null,"件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[8,"0506045001039","嵌入式一体化触摸屏","TPC1061Ti  输入：24V DC/300mA（编号：1995034151002170）",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[9,"0506045001039","嵌入式一体化触摸屏","TPC1061Ti  输入：24V DC/300mA（编号：1995034151002170）",null,"件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[10,"0506045001054","触摸屏","6AV6 648-0CE11-3AX0   DC24V",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[11,"0506045001054","触摸屏","6AV6 648-0CE11-3AX0   DC24V",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[12,"0506045001056","触摸屏（昆仑通态）","MCGSS TPC7062 TI","以太网接口通讯","个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[13,"0506045001056","触摸屏（昆仑通态）","MCGSS TPC7062 TI","以太网接口通讯","个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[14,"0506045001056","触摸屏（昆仑通态）","MCGSS TPC7062 TI","以太网接口通讯","个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[15,"0506045001060","触摸屏","TG765S-MT DC24V ","无锡信捷","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[16,"0506045001061","触摸屏","80040467-02ME","森德斯","台",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[17,"0506045001066","监视器","TPC7062Hn",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[18,"0506046001016","工控机","IPC-610H机箱  酷睿I3-7100处理器  主频3.90GHZ 内存16GB  DDR3 内存500G 3.5\" SATA硬块集成千兆网口*1DVD光驱/IPC-610L机箱",null,"块",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[19,"0506046001016","工控机","IPC-610H机箱  酷睿I3-7100处理器  主频3.90GHZ 内存16GB  DDR3 内存500G 3.5\" SATA硬块集成千兆网口*1DVD光驱/IPC-610L机箱",null,"块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[20,"0506046001019","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5  四核   i5/6AG40105BA220XX5",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[21,"0506046001019","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5  四核   i5/6AG40105BA220XX5",null,"台",3,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[22,"0506046001020","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5","\"含液晶显示器、鼠标和键盘。（工控机型号：6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5；厂家：西门子。配置：英特尔酷睿四核处理器Core I5-4570S ；内存：8 GB DDR3 SD-RAM (1x 8GB)，双通道；硬盘：500 GByte ；接口：2个 Gbit LAN；2个串行；2个 COM；6个USB；1个 VGA；1个 DVI-D；2个PS/2。液晶显示器型号：C27F390FHC；厂家：三星。配置：曲面屏显示器；27英寸；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI。） \" ","套",5,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[23,"0506046001020","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5","\"含液晶显示器、鼠标和键盘。（工控机型号：6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5；厂家：西门子。配置：英特尔酷睿四核处理器Core I5-4570S ；内存：8 GB DDR3 SD-RAM (1x 8GB)，双通道；硬盘：500 GByte ；接口：2个 Gbit LAN；2个串行；2个 COM；6个USB；1个 VGA；1个 DVI-D；2个PS/2。液晶显示器型号：C27F390FHC；厂家：三星。配置：曲面屏显示器；27英寸；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI。） \" ","套",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[24,"0506046001020","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5","\"含液晶显示器、鼠标和键盘。（工控机型号：6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5；厂家：西门子。配置：英特尔酷睿四核处理器Core I5-4570S ；内存：8 GB DDR3 SD-RAM (1x 8GB)，双通道；硬盘：500 GByte ；接口：2个 Gbit LAN；2个串行；2个 COM；6个USB；1个 VGA；1个 DVI-D；2个PS/2。液晶显示器型号：C27F390FHC；厂家：三星。配置：曲面屏显示器；27英寸；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI。） \" ","套",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[25,"0506046001020","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5","\"含液晶显示器、鼠标和键盘。（工控机型号：6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5；厂家：西门子。配置：英特尔酷睿四核处理器Core I5-4570S ；内存：8 GB DDR3 SD-RAM (1x 8GB)，双通道；硬盘：500 GByte ；接口：2个 Gbit LAN；2个串行；2个 COM；6个USB；1个 VGA；1个 DVI-D；2个PS/2。液晶显示器型号：C27F390FHC；厂家：三星。配置：曲面屏显示器；27英寸；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI。） \" ","套",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[26,"0506046001020","工控机","6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5","\"含液晶显示器、鼠标和键盘。（工控机型号：6AG4010-5BA10-0XX5 四核i5；厂家：西门子。配置：英特尔酷睿四核处理器Core I5-4570S ；内存：8 GB DDR3 SD-RAM (1x 8GB)，双通道；硬盘：500 GByte ；接口：2个 Gbit LAN；2个串行；2个 COM；6个USB；1个 VGA；1个 DVI-D；2个PS/2。液晶显示器型号：C27F390FHC；厂家：三星。配置：曲面屏显示器；27英寸；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI。） \" ","套",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[27,"0506046001024","工控机","IPC-910B","I5-6500/8G/1T","台",4,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[28,"0506046001025","工控机","CPU：INTEL i5   内存：8GB   硬盘1：7200rpm 1T，SATA接口，8MB缓存  硬盘2：固态SSD 256G",null,"台",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[29,"0506047001013","功率单元","LDZ10500424.070","罗宾康","件",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[30,"0506047001036","功率单元","HPU690/096MB1","输出690V 96A","台",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[31,"0506047001037","功率单元","HPU 690/061D1","额定输出电压690V，额定输出电流61A。","个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[32,"0506047001039","功率单元","HPU690/052M2P/03",null,"台",29,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[33,"0506048001051","红外光纤测温仪","AHIR-950A","电源：24VDC   输出：4-20mA","套",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[34,"0506048001071","固定式红外测温仪","HDIR-2A","测量范围：0～1600℃；220VAC供电 输出信号：4～20mADC；配套红外测温仪探头，带配对法兰安装；附件 七芯线缆长度300m 防爆型","套",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[35,"0506048001071","固定式红外测温仪","HDIR-2A","测量范围：0～1600℃；220VAC供电 输出信号：4～20mADC；配套红外测温仪探头，带配对法兰安装；附件 七芯线缆长度300m 防爆型","套",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[36,"0506049002011","语音报警器","YM-BLSK",null,"件",15,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[37,"0506049002011","语音报警器","YM-BLSK",null,"件",8,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[38,"0506049002015","声光报警器","STSG-03    AC220V",null,"套",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[39,"0506049002015","声光报警器","STSG-03    AC220V",null,"套",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[40,"0506049002027","语音声光报警器","JGFT09-DT8","1.功率160W。2.音量大小可调，最大分贝：150dB。3.有8种音调可选，包含真人语音播报。4.防护等级IP65","台",26,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[41,"0506049002027","语音声光报警器","JGFT09-DT8","1.功率160W。2.音量大小可调，最大分贝：150dB。3.有8种音调可选，包含真人语音播报。4.防护等级IP65","台",26,{"$nulls":6},"焦化厂-化产作业区"]
[42,"0506049002027","语音声光报警器","JGFT09-DT8","1.功率160W。2.音量大小可调，最大分贝：150dB。3.有8种音调可选，包含真人语音播报。4.防护等级IP65","台",26,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[43,"0506049002027","语音声光报警器","JGFT09-DT8","1.功率160W。2.音量大小可调，最大分贝：150dB。3.有8种音调可选，包含真人语音播报。4.防护等级IP65","台",26,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[44,"0506049002027","语音声光报警器","JGFT09-DT8","1.功率160W。2.音量大小可调，最大分贝：150dB。3.有8种音调可选，包含真人语音播报。4.防护等级IP65","台",26,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[45,"0506049003004","天车讯响报警器","TBD-3T+"," AC220V 80W，配置语音提示：天车启动，请注意安全。","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[46,"0506049003004","天车讯响报警器","TBD-3T+"," AC220V 80W，配置语音提示：天车启动，请注意安全。","块",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[47,"0506049003004","天车讯响报警器","TBD-3T+"," AC220V 80W，配置语音提示：天车启动，请注意安全。","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[48,"0506049003004","天车讯响报警器","TBD-3T+"," AC220V 80W，配置语音提示：天车启动，请注意安全。","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[49,"0506051001006","接近开关","Bi15-M30-AP6X 3线常开 DC24V ￠30 PNP/","/图尔克","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[50,"0506051001006","接近开关","Bi15-M30-AP6X 3线常开 DC24V ￠30 PNP/","/图尔克","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[51,"0506051001006","接近开关","Bi15-M30-AP6X 3线常开 DC24V ￠30 PNP/","/图尔克","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[52,"0506051001033","接近开关","LJ18A3-8-J/EZ    AC220V    M18    两线常开/","/","块",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[53,"0506051001036","接近开关","LJ18A3-8-Z/EX    DC24V     M18    两线常开/","/","块",20,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[54,"0506051001052","接近开关","LJ30A3-15-Z/EX  24V DC 两线常开","/","块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[55,"0506051001095","接近开关","BES M30MI-PSC/5B-BP/0/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[56,"0506051001128","接近开关","NI8-M18-0D6L　DC24　两线常开","/","块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[57,"0506051001137","接近开关","Fi15x-G30-OP6L-Q12","ELCO","块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[58,"0506051001149","接近开关","E2E-X10Y1-Z",null,"块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[59,"0506051001154","电磁接近开关","SW-4494A153024 DC24V","MACOME日本","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[60,"0506051001161","接近开关","BES M18MI-PSC80B-BV10",null,"个",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[61,"0506051001162","接近开关","Ni15-M30-OD6L","10-30VDC","个",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[62,"0506051001162","接近开关","Ni15-M30-OD6L","10-30VDC","个",20,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[63,"0506051001166","接近开关\n","YM-HGN535TR（220v 常开）\n",null,"件",20,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[64,"0506051001169","接近开关","YM-CANU5GF","DC24V  常开","件",30,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[65,"0506051001172","接近开关","E2E-X10D1-N-Z（DC24V）","DC24V","个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[66,"0506051001172","接近开关","E2E-X10D1-N-Z（DC24V）","DC24V","个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[67,"0506051001172","接近开关","E2E-X10D1-N-Z（DC24V）","DC24V","个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-直属机关"]
[68,"0506051001172","接近开关","E2E-X10D1-N-Z（DC24V）","DC24V","个",10,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[69,"0506051001180","接近开关","AY1-Q1215NL1",null,"个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[70,"0506051001186","接近开关","AY1-Q0404NP1",null,"个",20,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[71,"0506051002001","霍尔传感器","NJK-5002C   NPN  三线常开  6mm   24V/","/","块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[72,"0506051003006","光电开关","E3ZG-D62  OMRON","NPN输出 检测距离:100mm","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[73,"0506051003019","光电开关","E3ZG-T61-D","28Z19M","个",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[74,"0506051003020","光电开关","E3ZG-T61-L","28Z19M","个",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[75,"0506051004009","冷金属检测器","XUXOARCTT16/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[76,"0506051004010","冷金属检测器","HRT96M/P-1600-2000-42/","/劳易测","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[77,"0506051005010","热金属检测器","LYA1B1-4AC1","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[78,"0506051006003","磁接近开关","ST-1014     检测距离=？","DC 24V","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[79,"0506051006003","磁接近开关","ST-1014     检测距离=？","DC 24V","个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[80,"0506051006005","磁接近开关","PSMS-R3D1H //PSMS-R3E1H","AC 220V DC 110V","个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[81,"0506052003064","监控继电器","3UG4633-1AL30/","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[82,"0506053001001","铂热电阻φ6×85","Sh2615","/","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[83,"0506053001001","铂热电阻φ6×85","Sh2615","/","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[84,"0506053001002","铂热电阻35×25","Sh2616 ","/","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[85,"0506053001002","铂热电阻35×25","Sh2616 ","/","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[86,"0506053001003","铂热电阻","WZP-230  L/l=350/200 0~400℃  分度号：PT100   连接螺纹：M27×2/","/","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[87,"0506053001029","防爆热电阻","WZP-241 /","L=1650  Pt=100/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[88,"0506053001032","铠装热电阻","WZPK1-233-PT100 L=350/","0-100℃/","块",5,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[89,"0506053001046","双支铠装热电阻","WZPK2-388L-B  /","L/I=150/100/江苏杰创","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[90,"0506053001063","热电阻","WZP-221    L=250/100mm    0-500℃/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[91,"0506053001074","热电阻","WZP-230  PT100   L=200mm/","/","块",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[92,"0506053001077","热电阻","WZP-230  Pt100   L/l=650/550","接口螺纹：M27*2，保护管材质：不锈钢，保护管外径：16m","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[93,"0506053001088","热电阻","WZP-231  PT100      L=300/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[94,"0506053001088","热电阻","WZP-231  PT100      L=300/","/","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[95,"0506053001117","热电阻","WZPK-9316-B3P2HGM-WH650A-AM27 L=650/","/","块",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[96,"0506053001148","铂热电阻","WZP-241-B  L=700/400 Pt=100/","L=700/400 Pt=100/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[97,"0506053001222","双支铠装热电阻","WZPK2-338 L=90MM","活动卡套螺纹，防水型，外径8mm","个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[98,"0506053001331","热电阻","WZP-230 ","SS2032-4-04K1  分度号:Pt100   \n安装螺纹:M27x2插入长度:300\n保护管材质直径:不锈钢？16 ","支",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[99,"0506053001336","热电阻","WZPK1-233-PT100 L/N=650/ 500 0-100℃",null,"支",8,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[100,"0506053002009","热电偶","WRK1-231  K  L=650/","0-800℃/天津中环","块",6,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[101,"0506053002010","热电偶","WRK1-231-K  L×I=1000×850MM/","0-1200℃/天津中环","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[102,"0506053002049","铠装热电偶","WREK-331-E L/I=850/700 铠装直径￠4 卡套螺纹M12×1.5 量程:0-700℃/","0-600℃/杭州瘦西湖","块",6,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[103,"0506053002051","热电偶（铂铑30-铂铑6）","WRR-230-B L/l=1150/1000 分度号:B M27×2   保护管材质:刚玉保护管    量程:0-1600℃/",null,"块",10,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[104,"0506053002051","热电偶（铂铑30-铂铑6）","WRR-230-B L/l=1150/1000 分度号:B M27×2   保护管材质:刚玉保护管    量程:0-1600℃/",null,"块",8,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[105,"0506053002051","热电偶（铂铑30-铂铑6）","WRR-230-B L/l=1150/1000 分度号:B M27×2   保护管材质:刚玉保护管    量程:0-1600℃/",null,"块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[106,"0506053002053","热电偶（铂铑-铂铑10）","WRP-230-S L/I=800/650  分度号:S M27×2保护管材质:刚玉保护管   量程:0-1200℃/","0-1200℃/天津中环","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[107,"0506053002053","热电偶（铂铑-铂铑10）","WRP-230-S L/I=800/650  分度号:S M27×2保护管材质:刚玉保护管   量程:0-1200℃/","0-1200℃/天津中环","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[108,"0506053002053","热电偶（铂铑-铂铑10）","WRP-230-S L/I=800/650  分度号:S M27×2保护管材质:刚玉保护管   量程:0-1200℃/","0-1200℃/天津中环","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[109,"0506053002053","热电偶（铂铑-铂铑10）","WRP-230-S L/I=800/650  分度号:S M27×2保护管材质:刚玉保护管   量程:0-1200℃/","0-1200℃/天津中环","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[110,"0506053002068","热电偶","WRP-130-S L=1200/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[111,"0506053002089","热电偶","K 型 φ=3mm  l=500mm",null,"支",10,{"$nulls":6},"质量监督站-直属机关"]
[112,"0506053002096","热电偶","WRN-230  K:φ16  L/l=450/300"," 安装螺纹：M27x2  保护管材质不锈钢 ，","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[113,"0506053002144","热电偶","WRP-230-S L/I=1000/850  分度号:S M27×2保护管材质:刚玉保护管   量程:0-1600℃",null,"支",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[114,"0506054001025","UPS主机","型号：Redas； 主机：6KVA/4.2KW  input  1P2W  220V ；outpat 1P2W    220V/EA906H",null,"台",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
["合计",{"$nulls":5},814]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"F标段 ","index":5,"n_rows":126,"n_cols":14,"rows_kept":126,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[118,0,118,5],[119,0,119,6],[119,7,119,11],[119,12,119,13],[125,2,125,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506054002004","蓄电池","12V/7.2Ah  /","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[2,"0506054002014","蓄电池","NP150-12 12V 150Ah/6-GF-150","450mmX160mmX240mm","块",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[3,"0506054002014","蓄电池","NP150-12 12V 150Ah/6-GF-150","450mmX160mmX240mm","块",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[4,"0506054002023","蓄电池","NP120-12 12V 120Ah/","/","块",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[5,"0506054002024","蓄电池","NP150-12 12V 150Ah/","/","块",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[6,"0506054002025","蓄电池","NP100-12/6-GF100","12V 100Ah","块",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[7,"0506054002028","蓄电池","NP17-12  12V  17Ah   /","/","块",8,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[8,"0506054002029","蓄电池（阀式密封铅）","6GFM121500 12V 150Ah/12FLV-150AH","/","块",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[9,"0506054002035","蓄电池","6-QA-80 12V 80Ah",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[10,"0506054002041","蓄电池","6-GEM-20  12V  20AH/HR",null,"块",4,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[11,"0506054002050","蓄电池\n","MF12-40  12V 40AH 20HR\n",null,"件",18,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[12,"0506054003006","蓄电池专用箱"," EAST NP120-12 470*780*1180"," EAST NP120-12 含16mm2专用电池连接电缆","套",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[13,"0506055007006","氧化锆氧分析仪","CY-2C 220V /MY300PX","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[14,"0506055007006","氧化锆氧分析仪","CY-2C 220V /MY300PX","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[15,"0506055007009","氧化锆探头","CY系列IS-G型",null,"台",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[16,"0506055007012","氧化锆氧量分析仪","ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R",null,"套",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[17,"0506055007014","测氧仪","CI-PC182 量程：0-25% ","信号输出：4-20mA 电源输入：DC24V/1A","个",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[18,"0506055008013","便携吹气式酒精测试仪","ZJ-2001A","雨沃 卡利安","套",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[19,"0506055010008","希玛氧气浓度检测仪","AR8100",null,"件",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[20,"0506055010008","希玛氧气浓度检测仪","AR8100",null,"件",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[21,"0506055010011","氧气检测仪","CY30型",null,"个",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[22,"0506055010062","PH值探头","CPS11D-7BT2G",null,"个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[23,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[24,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[25,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[26,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[27,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[28,"0506056001008","气体检测报警仪","SY-300-CO","精度：±5%  量程：0-2000μmol/mol","个",3,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[29,"0506056001009","气体检测报警仪","SY-300-O2  精度：±2.0% FS 量程：0-30%","精度：±5%  量程：0-30%","块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[30,"0506056001033","固定式苯蒸汽报警器","SY-2100-PID(含探头)",null,"台",16,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[31,"0506056001033","固定式苯蒸汽报警器","SY-2100-PID(含探头)",null,"台",16,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[32,"0506056001034","固定式氧含量检测仪","SY-2100-O2(含探头)",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[33,"0506056001034","固定式氧含量检测仪","SY-2100-O2(含探头)",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[34,"0506056001036","固定式气体探测器","SY-2100-CO",null,"个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[35,"0506056001036","固定式气体探测器","SY-2100-CO",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[36,"0506056001036","固定式气体探测器","SY-2100-CO",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[37,"0506056001039","固定式氧含量报警器","SY-6100-02","含探头，探头测量范围:0-30%VOL,准确度：±5%，输入电压：AC220V","台",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[38,"0506056001048","固定式煤气报警器","SY-6100-CO","(0-2000)μmol/mol  TH 低报:24","台",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[39,"0506056001048","固定式煤气报警器","SY-6100-CO","(0-2000)μmol/mol  TH 低报:24","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[40,"0506056001048","固定式煤气报警器","SY-6100-CO","(0-2000)μmol/mol  TH 低报:24","台",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[41,"0506056001048","固定式煤气报警器","SY-6100-CO","(0-2000)μmol/mol  TH 低报:24","台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[42,"0506056001048","固定式煤气报警器","SY-6100-CO","(0-2000)μmol/mol  TH 低报:24","台",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[43,"0506056001058","固定式气体探测器","SY-2100-NH3 24V   (0-200ppm)",null,"台",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[44,"0506056001058","固定式气体探测器","SY-2100-NH3 24V   (0-200ppm)",null,"台",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[45,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",15,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[46,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",8,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[47,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[48,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[49,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",8,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[50,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[51,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",15,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[52,"0506056001063","气体监控报警系统","Y-3000",null,"台",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[53,"0506056001066","便携式环境粉尘检测仪","SL-PDM100","\n带数字显示和声光报警灯；\n内置可充电电池,续航≥8小时\n可配加长软管深入到狭窄区域抽尘检测","台",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[54,"0506056001066","便携式环境粉尘检测仪","SL-PDM100","\n带数字显示和声光报警灯；\n内置可充电电池,续航≥8小时\n可配加长软管深入到狭窄区域抽尘检测","台",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[55,"0506056001068","气体报警系统转换箱","ZD-10","包括：电流转换模块33块，转发模块3块，通讯模块3块","套",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[56,"0506056001072","单点壁挂氧气报警器","KQ-O2     检测气体氧气",null,"台",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[57,"0506057002029","电源","NDR-120-24 INPUT:100-240VAC 2.6A  OUTPUT： 24v  5A",null,"台",10,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[58,"0506057002029","电源","NDR-120-24 INPUT:100-240VAC 2.6A  OUTPUT： 24v  5A",null,"台",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[59,"0506057003001","磁性开关","KSB-21R/","/","块",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[60,"0506057003001","磁性开关","KSB-21R/","/","块",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[61,"0506057003012","流量开关","SI5000  /","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[62,"0506057003012","流量开关","SI5000  /","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[63,"0506057003012","流量开关","SI5000  /","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[64,"0506057003017","耐高温磁感应开关","LY-GW-01/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[65,"0506057003043","高压放电管","HTL-R-12M",null,"件",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[66,"0506057003043","高压放电管","HTL-R-12M",null,"件",50,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[67,"0506057003043","高压放电管","HTL-R-12M",null,"件",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[68,"0506057003043","高压放电管","HTL-R-12M",null,"件",20,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[69,"0506057003045","点火枪保护箱","HTL-DHBH-150",null,"套",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[70,"0506057003045","点火枪保护箱","HTL-DHBH-150",null,"套",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[71,"0506057003051","流量报警开关","LJK","工称通径：50MM 工称压力：1.6MPa  \n流量范围：0-10m3    两路报警点","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[72,"0506057003053","浮球液位开关","MAC3-4M",null,"个",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[73,"0506057003053","浮球液位开关","MAC3-4M",null,"个",10,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[74,"0506057003066","浮球液位开关","FQS-4 线长5米",null,"个",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[75,"0506057003100","微电脑时控开关","ZYT10-YG",null,"个",50,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[76,"0506057003100","微电脑时控开关","ZYT10-YG",null,"个",50,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[77,"0506058002016","感烟探测器","JTY-GD-G3/JTY-GD-NT9101含底座",null,"个",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[78,"0506058003006","手动报警按钮","J-SAM-GST9121",null,"个",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[79,"0506058004001","火灾声光报警器（编码型）","HX-100B",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[80,"0506058004001","火灾声光报警器（编码型）","HX-100B",null,"个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[81,"0506058004007","火灾声光报警器","HX-100B",null,"个",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[82,"0506059004001","电源稳压器","TM-1000VA/     AC220V","/个","块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[83,"0506059005024","直流电源","S-360W  24V  15A/  S-350-24",null,"块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[84,"0506060001111","管式电阻","RX20-30W-1000Ω",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[85,"0506060001112","波纹电阻","RXHG-2000W/0.5Ω",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[86,"0506060001113","波纹电阻","RXHG-2000W/ 6Ω",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[87,"0506060001114","波纹电阻","RXHG-1500W/ 8Ω",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[88,"0506060002003","电位器","4K7±5% WX111(030) 3W/","/","块",70,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[89,"0506060002003","电位器","4K7±5% WX111(030) 3W/","/","块",50,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[90,"0506060002027","精密电位器","WX112(050)  4K7±%5",null,"块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[91,"0506060002027","精密电位器","WX112(050)  4K7±%5",null,"块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[92,"0506060005006","二极管","MDK-250A/1200V/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[93,"0506060005022","二极管模块","MDK200A1600V",null,"个",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[94,"0506060006005","晶闸管","SKKT162/16E/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[95,"0506060006009","晶闸管模块","MFC（TD）-90A/1200/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[96,"0506060006009","晶闸管模块","MFC（TD）-90A/1200/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[97,"0506060006016","晶闸管模块","SKKT106/16E/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[98,"0506060006027","晶闸管模块","SKKT 132/16E/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[99,"0506060006027","晶闸管模块","SKKT 132/16E/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[100,"0506060007059","可控硅","MTK1-160/R1",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[101,"0506060007060","可控硅","MTK1-400/R1",null,"块",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[102,"0506060007061","可控硅","Y40KPE0T12G02972",null,"个",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[103,"0506060008013","整流模块","MDK300A/2000V/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[104,"0506060008013","整流模块","MDK300A/2000V/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[105,"0506060008036","整流模块","MDK-160A/200V/","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[106,"0506060010001","时钟信号放大器","SEXCI0141S",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[107,"0506061001012","变频器","MICROMASTER 440/型号不全","西门子/","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[108,"0506061001012","变频器","MICROMASTER 440/型号不全","西门子/","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[109,"0506061001067","变频器","GD20-5R5G-4  5.5KW",null,"台",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[110,"0506061003057","电子滤波器","DL-10D 250V 6A 50-60HZ/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[111,"0506061004070","充电控制电路板","D53913.PCB/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[112,"0506061004178","触摸屏","6AV2124- 1QC02-0AX0","DC24V","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[113,"0506061004178","触摸屏","6AV2124- 1QC02-0AX0","DC24V","个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[114]
["合计",{"$nulls":5},922]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"G标段","index":6,"n_rows":114,"n_cols":14,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[106,0,106,5],[107,0,107,6],[107,7,107,11],[107,12,107,13],[113,2,113,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506062001001","防爆对讲机","GP328","/","块",10,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[2,"0506062001001","防爆对讲机","GP328","/","块",6,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[3,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[4,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[5,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",14,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[6,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",8,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[7,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[8,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",8,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[9,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",50,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[10,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[11,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",5,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[12,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[13,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",20,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[14,"0506062001004","对讲机","X5PLUS（天籁）/X7S","/","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[15,"0506062001011","防爆对讲机","XiR  P6600i"," 摩托罗拉,主机双防伪码，原厂证明","台",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[16,"0506062001011","防爆对讲机","XiR  P6600i"," 摩托罗拉,主机双防伪码，原厂证明","台",30,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[17,"0506062001011","防爆对讲机","XiR  P6600i"," 摩托罗拉,主机双防伪码，原厂证明","台",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[18,"0506062001011","防爆对讲机","XiR  P6600i"," 摩托罗拉,主机双防伪码，原厂证明","台",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[19,"0506062003003","对讲机电池","天籁*5配套/","XX-011 DC7.4V 1600mAh","块",30,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[20,"0506062004001","车载对讲机手柄","GM3188 U1对讲机使用",null,"件",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[21,"0506062004001","车载对讲机手柄","GM3188 U1对讲机使用",null,"件",20,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[22,"0506062004001","车载对讲机手柄","GM3188 U1对讲机使用",null,"件",10,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[23,"0506063001065","站用变保护装置","PCS-9621D-220V-5A",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[24,"0506063008002","微机消谐装置","STXX-3000-Ⅰ/ AL-VXH-1","/","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[25,"0506063010018","直流监控模块","EDU01",null,"台",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[26,"0506063010019","监控模块","PMU-K2",null,"台",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[27,"0506063013006","开关柜智能操作装置","LCYDXK-B","包含：转换开关1个，旋钮开关1个，高压传感器3个，温度传感器2个。","套",1,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[28,"0506063015001","充电模块","HD22010-3","/艾默生","块",12,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[29,"0506063015001","充电模块","HD22010-3","/艾默生","块",12,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[30,"0506063015001","充电模块","HD22010-3","/艾默生","块",6,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[31,"0506063016040","智能充电器","SHY-CH2081/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[32,"0506063016099","高压直流发生器","THD-60KV/5MA",null,"套",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[33,"0506063016099","高压直流发生器","THD-60KV/5MA",null,"套",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[34,"0506064001002","手操器","T835-HWP-NT835-010-15/15-HL/","/海格仪表","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[35,"0506064002008","电磁阀插头","F-DC-3500/","/","块",30,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[36,"0506064003007","气动薄膜调节阀","ZMAP-16K-DN25   行程16mm  4-20mA/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[37,"0506064004006","温度控制器","XTO-720-GI4/","pt100 0~400℃/","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[38,"0506064005030","伺服电机","ECMA-C31010ES",null,"台",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[39,"0506064008014","PID自整定控制器","ZWP-T.S80 （一台液位控制 一台压力控制）/","/","块",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[40,"0506064008062","燃烧器控制模块","LFL1322 serie02  220-240V 50-60HZ CE-0085AP0001","西门子 燃烧器控制模块","个",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[41,"0506064008066","可编程脉冲控制仪","DCM-24-MZ8L (输入AC220 输出DC 24V)",null,"个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[42,"0506064008066","可编程脉冲控制仪","DCM-24-MZ8L (输入AC220 输出DC 24V)",null,"个",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[43,"0506065001023","DPU","KM950A 两路冗余输入 DC24V","南京科远","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[44,"0506065002051","西门子PLC模块","AI 6ES7331-7KF02-0AB0",null,"件",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[45,"0506065002057","数字量输入模块","FS2-DI-BF00","DI 8xDC 24V","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[46,"0506065002058","数字量输出模块","FS2-DO-BF00","DO 8xDC 24V 0.5A","块",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[47,"0506065002061","DI模块","KM234A  16通道 接入干接点或OC门信号","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[48,"0506065002062","DO模块","KM235B  16通道有源触点信号 每通道最大输出电流60MA  额定电压24V","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[49,"0506065004052","主基板，扩展基板模块","Q312B-E",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[50,"0506065004081","AO模块","KM236A  6通道输出 4-20MA","南京科远","块",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[51,"0506065004081","AO模块","KM236A  6通道输出 4-20MA","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[52,"0506065004081","AO模块","KM236A  6通道输出 4-20MA","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[53,"0506065004081","AO模块","KM236A  6通道输出 4-20MA","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[54,"0506065006005","AI模块","KM231A  8通道 0-20MA 4-20MA","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[55,"0506065006006","热电阻模块","KM232A 热电阻输入 8通道 0-320Ω","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[56,"0506065006007","热电偶模块","KM233A  热电偶 8通道输入 -10Mv-100Mv -25℃-85℃","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[57,"0506066001003","交换机","MM2-4TX1/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[58,"0506066001014","工业以太网交换机","Carat55-6TX-2FM","6个10/100Base-TX端口，2个100Base-FX 端口（多模2公里）卡轨式","套",2,{"$nulls":6},"焦化厂-化产作业区"]
[59,"0506067001001","便携式测振仪","LY-311/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[60,"0506067001001","便携式测振仪","LY-311/","/","块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[61,"0506067001001","便携式测振仪","LY-311/","/","块",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[62,"0506067001011","交直流钳形表","M9912/","/","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[63,"0506067001018","热成像仪","Ti9/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[64,"0506067001018","热成像仪","Ti9/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[65,"0506067001018","热成像仪","Ti9/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[66,"0506067001018","热成像仪","Ti9/","/","块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[67,"0506067001025","手持测振仪","ZXP-C63/","南京东大/3245","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[68,"0506067001029","游标卡尺","0-150mm/","桂林量具刃具厂/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[69,"0506067001029","游标卡尺","0-150mm/","桂林量具刃具厂/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[70,"0506067001050","数字兆欧表","DMG2671F/AR907+","/","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[71,"0506067001073","塞尺","300A 17片 0.02-1mm",null,"件",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[72,"0506067001080","便携式测振仪","EMT220",null,"件",3,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[73,"0506067001080","便携式测振仪","EMT220",null,"件",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[74,"0506067001080","便携式测振仪","EMT220",null,"件",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[75,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[76,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[77,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",3,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[78,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[79,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[80,"0506067001081","便携式红外测温仪","GM1150","手持测温枪","件",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[81,"0506067001092","辐射高温计","RAYTX-C-LT-SF-W","0-300℃  带固定支架及吹扫装置","件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[82,"0506067001107","DR87穿透涂层型超声波测厚仪","标准模式：0.7-400mm 穿透模式：3-25mm 显示分辨率：0.01mm-0.1mm 声速范围：509-18699m/s 测量精度：±（0.5%H+0.05）mm 室温测量环境-10℃-50℃ 高温测量环境-10℃-300℃",null,"台",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[83,"0506067001107","DR87穿透涂层型超声波测厚仪","标准模式：0.7-400mm 穿透模式：3-25mm 显示分辨率：0.01mm-0.1mm 声速范围：509-18699m/s 测量精度：±（0.5%H+0.05）mm 室温测量环境-10℃-50℃ 高温测量环境-10℃-300℃",null,"台",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[84,"0506067001116","数显绝缘电阻测试仪","VC60F",null,"台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[85,"0506067001129","电磁起重机蓄电池电量检测装置","HD-BATEQD-18-100AH",null,"台",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[86,"0506067001139","相序测试仪","VC850",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[87,"0506067001142","非接触测量马达转向指示仪"," F9062",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[88,"0506067002006","万向磁力表座","WCZ-6B","工作磁力：588N(60kg) 座体尺寸：63*50*55 夹表孔径：Φ6.5/Φ8","个",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[89,"0506067003003","交直流钳形电流表","VC6056B",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[90,"0506067008001","游标卡尺","0-300mm/","/","块",3,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[91,"0506067008001","游标卡尺","0-300mm/","/","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[92,"0506067008005","数显游标卡尺","150*0.01/","/","块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[93,"0506067008005","数显游标卡尺","150*0.01/","/","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第一作业区"]
[94,"0506067008005","数显游标卡尺","150*0.01/","/","块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-直属机关"]
[95,"0506067008005","数显游标卡尺","150*0.01/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[96,"0506067008006","数显游标卡尺","300*0.01/","/","块",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[97,"0506067009001","数字万用表","VC9808/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[98,"0506067009001","数字万用表","VC9808/","/","块",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[99,"0506067009001","数字万用表","VC9808/","/","块",6,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[100,"0506067009003","数字万用表","DT930   41/2/","/","块",1,{"$nulls":6},"质量监督站-直属机关"]
[101,"0506067009004","数字万用表","MS8265(4位半）/","/","块",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[102,"0506067009006","数字万用表","GT201","/","块",4,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
["合计",{"$nulls":5},592]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"H标段","index":7,"n_rows":117,"n_cols":14,"rows_kept":117,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[109,0,109,5],[110,0,110,6],[110,7,110,11],[110,12,110,13],[116,2,116,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506067014001","手操器","BT200","布郎协议  中文菜单","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[2,"0506067014002","手操器","HART475","哈特协议  中文菜单","台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[3,"0506069001015","旋翼式水表","LXS-20E","管径20mm ，材质：铸铁","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[4,"0506070001040","烟气采样泵","N86KTE",null,"个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[5,"0506070002006","电源","曼德克 DR-120-24","输入：220V 输出24V 5A 120W","个",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[6,"0506070002051","NOx转化器","MDK-NOx","曼德克","个",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[7,"0506070006009","水质综合分析仪","DR-103C",null,"台",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[8,"0506071001011","射频导纳料位计","502-3300-007","0-200℃  插深600MM PN1.0MPA DN180附配对法兰","件",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[9,"0506071001013","料位计","ULM-31A1JF","测量精度±10mm 测量范围 0.6-30m，环境温度 -20～50℃，灰尘大场所","个",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[10,"0506071001013","料位计","ULM-31A1JF","测量精度±10mm 测量范围 0.6-30m，环境温度 -20～50℃，灰尘大场所","个",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[11,"0506071001016","雷达料位计","JDRD863IT2GPAAMA（0-5M）用于喇叭口",null,"块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[12,"0506071001016","雷达料位计","JDRD863IT2GPAAMA（0-5M）用于喇叭口",null,"块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[13,"0506071001016","雷达料位计","JDRD863IT2GPAAMA（0-5M）用于喇叭口",null,"块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[14,"0506071001018","阻移式料位计","UDA-110（测量范围：1000mm）",null,"块",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[15,"0506071001018","阻移式料位计","UDA-110（测量范围：1000mm）",null,"块",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[16,"0506071001023","高频雷达料位计","NR3100A011AF1A2","检测距离：5-6m 精度：0.25","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[17,"0506071001023","高频雷达料位计","NR3100A011AF1A2","检测距离：5-6m 精度：0.25","块",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[18,"0506071001023","高频雷达料位计","NR3100A011AF1A2","检测距离：5-6m 精度：0.25","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[19,"0506071001027","超声波料位计","FMU42-AVB2A2 / 量程0-10米 两线制、FMU42-APB2A22A ",null,"个",4,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[20,"0506071001039","电磁波料位开关","GJWK-222\n  接受",null,"台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[21,"0506071001039","电磁波料位开关","GJWK-222\n  接受",null,"台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[22,"0506071001049","高炉料罐雷达料位计 ","VEGAPULS68.CIDFKHHAMAX (防爆耐高温型，附带多路吹扫装置9)","品牌：德国Vega","件",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[23,"0506071001058","雷达料位计","MYUL87  0-10M",null,"台",4,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[24,"0506072002002","安全栅","GS8038-EX  电源：20-35VDC  信号：4-20mA/","/","块",5,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[25,"0506072002026","全隔离双输出变送器分配器","WS15252B/","/","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[26,"0506073001076","电源分配器","6EP1961-2BA00(带4个保险)/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[27,"0506073001146","激光检测器（冷检）","LRY3-P-D1HU（1a）/","/","块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[28,"0506073001242","微机转速仪","CRY-03S   量程：0-1500rpm/","/金诺达","块",1,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[29,"0506073001280","乙炔回火器","HF-1 ( HF-2 )/","M16*1.5","块",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[30,"0506073001361","点火枪","LG-40-1200",null,"套",12,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[31,"0506073001361","点火枪","LG-40-1200",null,"套",10,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[32,"0506073001397","马达组件","ME-GP-03",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[33,"0506073001401","人机界面","YHT-1021T   DC24V  15W",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[34,"0506073001419","交换机","华为S1700-8-AC","8口通讯","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[35,"0506073001419","交换机","华为S1700-8-AC","8口通讯","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[36,"0506073001451","高能点火器","GNQ-12A",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[37,"0506073001456","仪表保护箱","YXH-654A /640*500*408",null,"套",10,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[38,"0506073001456","仪表保护箱","YXH-654A /640*500*408",null,"套",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[39,"0506073001460","测径仪镜片","F30-48",null,"个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[40,"0506073001460","测径仪镜片","F30-48",null,"个",20,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[41,"0506073001467","转炉投弹式探头","BS8013TCO-B","温度范围：1500℃-1800℃，精度±10℃，B型；碳含量范围：0.01%-0.3%，检测周期15秒-30秒","个",1440,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[42,"0506073001470","污水泵控制器","ASWSK-1505型 工作电压：220V",null,"台",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[43,"0506073001472","结晶器真空取样器","直径：ф5-8mm，长度：110-160mm","材质：玻璃，抽真空","支",500,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[44,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",5,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[45,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[46,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[47,"0506073001480","前端采集器","QJ-QGQTYS  4 "," 外形尺寸470*230*170   额定电压：DC12V\n首秦机械有限公司","台",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[48,"0506073001481","数字型电流信号源","ZT-03C","220VAC 4-20mA,负载＜750欧","件",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[49,"0506073001487","DTU模块","QJZN-XXMK-A   24V、15孔","FSG-3100（含采集、转化、传输系统）","个",5,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[50,"0506073001488","声学成像仪","CRY2612/GSM ",null,"台",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[51,"0506073001488","声学成像仪","CRY2612/GSM ",null,"台",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[52,"0506073001489","直流电流传感器","WBI334UO1-S ","DC0-150V   DC4-20mA  DC24V","台",3,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[53,"0506073002023","TCS看门狗(新)","1WDG/","/","块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[54,"0506073002026","U型卡规","TH35-7.5  35*1000mm/","/","块",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[55,"0506073002120","智能充电器","24222061/","/","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[56,"0506073002207","差压变送器","EJA110A-ELS4A-92DA/EJA430E-JHS4J-912EA/NF2/C1",null,"件",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[57,"0506073002247","振动速度传感器","HD-ST-3","灵敏度：20mV/mm/s±5%","件",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[58,"0506073002269","固定式气体探测器","SY-2100-CO","检测气体：CO，检测方式：扩散式，精度：±5%，测量范围：0－2000ppm,安装方式：墙壁固定式，防爆等级：EXdIICT7,响应时间60S之内，电源：DC24V,输出：DC4－24mA,LED显示，带声光报警，防护等级：IP65,三线制","台",20,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[59,"0506073002269","固定式气体探测器","SY-2100-CO","检测气体：CO，检测方式：扩散式，精度：±5%，测量范围：0－2000ppm,安装方式：墙壁固定式，防爆等级：EXdIICT7,响应时间60S之内，电源：DC24V,输出：DC4－24mA,LED显示，带声光报警，防护等级：IP65,三线制","台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[60,"0506073002269","固定式气体探测器","SY-2100-CO","检测气体：CO，检测方式：扩散式，精度：±5%，测量范围：0－2000ppm,安装方式：墙壁固定式，防爆等级：EXdIICT7,响应时间60S之内，电源：DC24V,输出：DC4－24mA,LED显示，带声光报警，防护等级：IP65,三线制","台",5,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[61,"0506073002297","便携式红外测温仪","CIT-JH",null,"个",3,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[62,"0506073002320","位移探头","330103-00-05-10-01-00",null,"个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[63,"0506073002349","工业电源","QM-5L75W-V1.1",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[64,"0506073002349","工业电源","QM-5L75W-V1.1",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[65,"0506073002350","车上通信器","QM-TXQ-C8.3",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[66,"0506073002350","车上通信器","QM-TXQ-C8.3",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[67,"0506073002350","车上通信器","QM-TXQ-C8.3",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[68,"0506073002351","地址检测器","QM-CDJQ-C8.3",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[69,"0506073002351","地址检测器","QM-CDJQ-C8.3",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[70,"0506073002351","地址检测器","QM-CDJQ-C8.3",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[71,"0506073002352","地址发生器","QM-DFQ-D8.3",null,"个",1,{"$nulls":6},"焦化厂-维检作业区"]
[72,"0506073002353","车上通信天线箱","QM-TCC-CC/QM-TXX-CC",null,"个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[73,"0506073002425","防爆型氧化锆氧气分析仪检测器","ISG-FB-Ⅲ","无","台",2,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[74,"0506073002500","云母组件","TC-SMW16-ⅡB",null,"组 ",40,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[75,"0506073002610","温湿度表","JWS-A1型","指针式  检定室用","个",4,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[76,"0506073002671","LED彩屏","GKRM6G-E049    尺寸：304*152",null,"块",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[77,"0506073002671","LED彩屏","GKRM6G-E049    尺寸：304*152",null,"块",6,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[78,"0506073002672","LED电源","GX-0508   输出电压5V  电流40A 输入电压110-220V",null,"块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[79,"0506073002675","励磁装置","ABLYY-LC200","北京冶自欧博改装","套",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[80,"0506073002675","励磁装置","ABLYY-LC200","北京冶自欧博改装","套",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[81,"0506073002676","励磁装置","ABLYY-LC090",null,"套",10,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[82,"0506073002676","励磁装置","ABLYY-LC090",null,"套",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[83,"0506073002676","励磁装置","ABLYY-LC090",null,"套",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[84,"0506073002677","拉绳控制器","DGEX27-TF  220V  IP67  三线 带地址码",null,"件",10,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[85,"0506073002684","数字式编码开关","BD-32",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[86,"0506073002684","数字式编码开关","BD-32",null,"个",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[87,"0506073002705","移动手持终端","i6310","优博讯","台",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[88,"0506073003034","顶部风机","HC4/F1/06.01",null,"台",3,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[89,"0506073003035","底部风机","A3GF",null,"台",6,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[90,"0506076001001","压力表弯（缓冲器）","180度  6分/","/","块",40,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[91,"0506076001002","压力表弯（缓冲器）","180度  4分/","/","块",60,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[92,"0506076001004","直形连接头","YZ10-12 M27*2 H=80",null,"个",6,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[93,"0506076001011","压力表球阀","YZ9-3-1 PN2.5 DN10 M20*1.5",null,"个",20,{"$nulls":6},"设备处-运行管理"]
[94,"0506076001011","压力表球阀","YZ9-3-1 PN2.5 DN10 M20*1.5",null,"个",20,{"$nulls":6},"设备处-运行管理"]
[95,"0506077001002","探头","330104-02-08-10-11-00/","/","块",2,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[96,"0506077002003","轴振动变送器","HZD-Z-6A-A2-B2-C2-D2","0-200微米","个",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[97,"0506077002004","轴振动探头（配延长电缆）","WT0180-dmb-A05-B05-C03-D10\nExtension Cable:    WT0181-A80-B00\nRange:   0-200微米   Power: 24V  )",null,"台",3,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[98,"0506078001003","无线遥控发射器","F21-E1 TX",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[99,"0506078001003","无线遥控发射器","F21-E1 TX",null,"个",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[100,"0506078001013","无线遥控器","F21-E1B","（380V 一发一收）8只操作按键，其中7只单速按键，1只总停，使用温度-35℃-80℃，防护等级IP65","件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[101,"0506078001013","无线遥控器","F21-E1B","（380V 一发一收）8只操作按键，其中7只单速按键，1只总停，使用温度-35℃-80℃，防护等级IP65","件",2,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[102,"0506078001013","无线遥控器","F21-E1B","（380V 一发一收）8只操作按键，其中7只单速按键，1只总停，使用温度-35℃-80℃，防护等级IP65","件",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[103,"0506078001014","遥控器发射器","KAR-M803/F",null,"个",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[104,"0506078001024","天车摇杆式遥控器发射器","F24-60+ 发射器",null,"台",3,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[105,"0506078001025","天车摇杆式遥控器接收器","F24-60+ 接收器",null,"台",3,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
["合计",{"$nulls":5},2478]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]

{"sheet":"I标段","index":8,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[35,0,35,5],[36,0,36,6],[36,7,36,11],[36,12,36,13],[42,2,42,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-285"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506078001027","智能控制器","KAR-Z603",null,"台",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[2,"0506078002004","遥控器电池","YKZ-6F  7.2V",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[3,"0506078002007","遥控器电池","BK-3HCCA/4BC 5号 1.2V  2550mAh/BK-3HCCA/4BW",null,"块",20,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[4,"0506078002008","遥控器电池充电器","BQCC51C ",null,"块",4,{"$nulls":6},"炼钢厂-直属机关"]
[5,"0506078002009","遥控器电池","KAR-M803","电压：DC7.2V，镍氢，容量：2000mAH","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[6,"0506078003002","天车登机门定位装置","ZD-DJ-T01",null,"台",6,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[7,"0506079004015","分压板","SCR V2.0 800/400",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[8,"0506079004015","分压板","SCR V2.0 800/400",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[9,"0506079004016","分压板","SCR V2.0 1000/400",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[10,"0506079004016","分压板","SCR V2.0 1000/400",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[11,"0506079004017","分体式电动执行机构控制柜电路板","SYK018-B324-D21SZOPR4* 380VA","南京科远","块",2,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[12,"0506079004017","分体式电动执行机构控制柜电路板","SYK018-B324-D21SZOPR4* 380VA","南京科远","块",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[13,"0506079006009","通讯板","COSTXB","品牌：凯奥森","块",1,{"$nulls":6},"炼铁厂-经营生产管控中心"]
[14,"0506079007077","脉冲板","SCRV1.1","北京冶自欧博改装","块",4,{"$nulls":6},"轧钢厂-一车间高线作业区"]
[15,"0506079007084","触发电路板","KWCD-3V1.3",null,"块",1,{"$nulls":6},"轧钢厂-型钢作业区"]
[16,"0506079007086","电磁控制板","CCB-UN",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[17,"0506079007086","电磁控制板","CCB-UN",null,"块",2,{"$nulls":6},"轧钢厂-二车间棒材作业区"]
[18,"0506079009017","变频器接口板组件（合康）","PI0033.03",null,"套",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
[19,"0506079009019","主控板","516.SY0001.05",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[20,"0506079009020","信号板","516.SY0003.09",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[21,"0506079009021","光纤板","506.SY9032.08",null,"套",6,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[22,"0506079009022","主电源板","516.SY0004.04",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[23,"0506079009023","连接板","506.SY0006.04",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[24,"0506079009024","接口板","PIO043.03",null,"套",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[25,"0506079009025","电阻板","T5HC/PBZ/5",null,"块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[26,"0506079009026","检测板","HCR5/10/3",null,"块",2,{"$nulls":6},"熔剂厂-第二作业区"]
[27,"0506080001005","西门子光缆","6XV1820-5AH10 120m/","/","块",500,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[28,"0506080004001","光纤测试笔","DL06-F65A20/","/","块",2,{"$nulls":6},"焦化厂-炼焦作业区"]
[29,"0506083001004","PH计测定仪","HQ411d",null,"台",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[30,"0506083001005","电导率测定仪","HQ430d",null,"台",1,{"$nulls":6},"动力厂-直属机关"]
[31,"0506083001019","在线近红外水分测定仪","WKT-R-50ZS-LYH",null,"台",1,{"$nulls":6},"焦化厂-直属机关"]
["合计",{"$nulls":5},585]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年12月17日于首钢长钢"]