{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["A标段","B标段","C标段","D标段"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[22,9,22,10]]}
["A标段"]
[]
["序号","使用单位","物料编码","材料名称","规格型号","预计年度采购量(瓶）","单价（元）","总计（元）","品牌","备注"]
[1,"动力厂","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",400]
[2,"动力厂","0516003001031","普通氧气","40L",800]
[3,"后勤","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",140]
[4,"后勤","0516003001031","普通氧气","40L",280]
[5,"焦化厂","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",1000]
[6,"焦化厂","0516003001031","普通氧气","40L",2000]
[7,"炼钢厂","0516003001031","普通氧气","40L",30]
[8,"熔剂厂","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",180]
[9,"熔剂厂","0516003001031","普通氧气","40L",280]
[10,"运输部","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",290]
[11,"运输部","0516003001031","普通氧气","40L",700]
[12,"轧钢厂","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",4500]
[13,"轧钢厂","0516003001031","普通氧气","40L",8500]
[14,"质量监督站","0516003001031","普通氧气","40L",146]
[null,null,"合计",null,null,{"$f":"SUM(F4:F17)","v":19246}]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[]
["投标人（章）："]
{"$rows_empty":8}
[null,"投标人（章）：",null,"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2023年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":56,"n_cols":10,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,9]]}
["B标段"]
["序号","使用单位","物料编码","材料名称","规格型号","预计年度采购量(瓶）","单价（元）","总计（元）","品牌","备注"]
[1,"炼钢厂","0516003001003","标准气体AL8","O2-4.93%,充装压力9.8MPA，8L",2,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[2,"炼钢厂","0516003001005","标准气体AL8","N2-99.999%,充装压力9.8MPA，9L",2,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[3,"焦化","0516003001014","氮气(N2)",{"v":0.9999,"d":"99.99%"},70]
[4,"轧钢厂","0516003001017","高纯二氧化碳(CO2)","高纯99.20%",20]
[5,"运输部","0516003001017","高纯二氧化碳(CO2)","高纯99.20%",90]
[6,"质量监督站","0516003001017","高纯二氧化碳(CO2)","高纯99.20%",42]
[7,"焦化","0516003001018","二氧化碳(CO2)","99.0%以上；15kg/瓶以上",100]
[8,"动力厂","0516003001019","高纯氮气","高纯99.999%(40L)",10,{"$nulls":3},"表量11-12MPa"]
[9,"炼钢厂","0516003001019","高纯氮气","高纯99.999%(40L)",150,{"$nulls":3},"表量11-12MPa"]
[10,"轧钢厂","0516003001019","高纯氮气","高纯99.999%（40L）",20]
[11,"质量监督站","0516003001019","高纯氮气","高纯99.999%(40L)",35]
[12,"计控","0516003001019","高纯氮气","高纯99.999%(40L)",1]
[13,"质量监督站","0516003001020","高纯氦气","99.996%（40L）",5]
[14,"轧钢厂","0516003001021","高纯氩气","99.999%（40L)",20]
[15,"质量监督站","0516003001021","高纯氩气","99.999%（40L)",120]
[16,"质量监督站","0516003001022","高纯液氩","高纯99.999%不含瓶容积;175L重量220公斤",40]
[17,"动力厂","0516003001023","氩气",{"v":0.9999,"d":"99.99%"},20]
[18,"焦化","0516003001023","氩气",{"v":0.9999,"d":"99.99%"},30]
[19,"质量监督站","0516003001036","标准气体","NO含量80mg/m3",1]
[20,"质量监督站","0516003001037","标准气体","NO含量150mg/m3",1]
[21,"质量监督站","0516003001038","标准气体","NO含量300mg/m3",1]
[22,"质量监督站","0516003001039","标准气体","SO2含量80mg/m3",1]
[23,"质量监督站","0516003001040","标准气体","SO2含量200mg/m3",1]
[24,"质量监督站","0516003001041","标准气体","SO2含量400mg/m3",1]
[25,"质量监督站","0516003001042","高纯乙炔",{"v":0.9999,"d":"99.99%"},1]
[26,"动力厂","0516003001046","标准气体","成分：氧 氮  氧：2.02%  氮：余量",10,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[27,"焦化","0516003001046","标准气体","成分：氧 氮  氧：2.02%  氮：余量",10,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[28,"炼钢厂","0516003001047","标准气体AL8","CO， 80%  充装压力9.8MPa,8L；\n",2,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[29,"焦化","0516003001054","标准气体","O2 4.98%  (mol/mol) N2中O2",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[30,"焦化","0516003001055","标准气体","O2 24.6%  (mol/mol) N2中O2",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[31,"焦化","0516003001056","标准气体","CO  19.8% (mol/mol) N2中CO",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[32,"焦化","0516003001057","标准气体","H2  9.85% (mol/mol) N2中H2",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[33,"焦化","0516003001058","标准气体","CO2  9.85% (mol/mol) N2中CO2",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[34,"焦化","0516003001059","标准气体","N2≥99.999% (mol/mol) 高纯N2",6,{"$nulls":3},"标准气证书"]
[35,"质量监督站"]
[36,"计控","0516003001060","氮中氧气体标准物质","浓度：6%；精度：Urel=1%、k=3;充装压力：10MPa；容积：8升;阀门接口:DIN6;",1]
[37,"计控","0516003001061","氮中氧气体标准物质","浓度：15%；精度：Urel=1% k=3;容积：8升；充装压力：10MPa；阀门接口：DIN6;",1]
[38,"计控","0516003001062","氮中氧气体标准物质","浓度：24%；精度：Urel=1% k=3;容积：8升；充装压力：10MPa:阀门接口：DIN6;",1]
[39,"质量监督站","0516003001073","PR气体（氩一甲烷气）","北京普莱克斯 40L，≥12Mpa，90%Ar+10%CH4",12]
[40,"计控","0516003001074","空气中一氧化碳气体标准物质","精度：Urel≤2%,k=2；浓度36ppm；压力9.5MPa；容积8",6]
[41,"计控","0516003001075","空气中一氧化碳气体标准物质","精度：Urel≤2%,k=2；浓度300ppm；压力9.5MPa；容积8L",6]
[42,"计控","0516003001076","空气中一氧化碳气体标准物质","精度：Urel≤2%,k=2；浓度600ppm；压力9.5MPa；容积8L",2]
[43,"计控","0516003001077","空气中一氧化碳气体标准物质","精度：Urel≤2%,k=2；浓度1400ppm；压力9.5MPa；容积8LL",1]
[null,null,"合计",null,null,{"$f":"SUM(F3:F45)","v":872},null,{"$f":"SUM(H2:H45)","v":0}]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[]
["投标人（章）："]
[]
[]
[1,"报价含税13%一票到厂价"]
[2,"所有报价请备注品牌，型号若有修订，请备注"]
["   3报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[]
[null,"投标人（章）：",null,"授权代表人（签字）：",null,"      2023年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段","index":2,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[12,9,12,10]]}
["C标段"]
["序号","使用单位","物料编码","材料名称","规格型号","预计年度采购量(瓶）","单价（元）","总计（元）","品牌","备注"]
[1,"工建公司","0516003001031","普通氧气","40L  10-11Mpa  ",8500]
[2,"工建公司","0516003001028","乙炔气","瓶装乙炔气不低于5kg",3900]
[3,"工建公司","0516003001017","高纯二氧化碳","99.20%   15kg",400]
[4,"工建公司","0516003001019","高纯氩气","99.999% 40L 11MPa",200]
[5,"工建公司","0516003001021","高纯氮气","99.999% 40L ",20]
[null,null,"合计",null,null,{"$f":"SUM(F3:F7)","v":13020}]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[]
["投标人（章）："]
[]
[]
[]
[]
[1,"报价含税13%一票到厂价"]
[2,"所有报价请备注品牌，型号若有修订，请备注"]
[3,"报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
[]
[null,"投标人（章）：",null,"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2023年  月  日于首钢长钢"]

{"sheet":"D标段","index":3,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]]}
["D标段"]
["炼钢厂连铸切割用气体功能性承包报价表"]
["序号","使用单位","承包内容","单价（元/吨钢）","品牌","备注"]
[1,"炼钢厂","6#连铸机的铸坯切割用燃气供应、割枪及割嘴供应"]
[2,"炼钢厂","炼钢厂5#、7#、8#连铸机头尾坯、事故坯切割用燃气供应"]
[3,"炼钢厂","炼钢厂原料作业区切割废坯用燃气及检修用临时燃气供应",null,null,"单位（元/千克）"]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
{"$rows_empty":7}
[null,"投标人（章）：","授权代表人（签字）：",null,"2023年 年 月  日 于首钢长钢"]