{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["明细","表2"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"明细","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[9,0,9,255]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["补偿器波纹本体项目投标数量及价目表"]
["招标编号：长招办2023-  "]
["序号","物料编码","备件名称","规格/型号","单位","数量","投标单价（元）","投标总价（元）","使用单位","品牌","技术要求","备注"]
[1,"0504001002033","补偿器波纹本体","DN2442 ","套",1,null,null,"炼铁厂-九高炉作业区",null,"原波纹补偿器公称通径DN2100、接管外径×壁厚(mm)φ2124×12/φ2024×12；接管材质：Q235B；波纹管材质：316L*3层；管道内部砌筑，波纹管为3层，每层δ=1mm，配带承重装置，配带法兰连接一侧法兰一套；带加强环工艺"]
["合计"]
["注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
["    2、报价时请务必注明付款方式和所报品牌、包装规格，交货期；"]
["    3、报价时附U盘Excel形式的电子表一份，不得改变表格顺序，不得删除。"]
["4、九高炉2#热风炉热风阀用补偿器的技术要求说明（见表2）"]
["投标人（章）："]
[]
[{"$nulls":8},"2023年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}